**大冶市政府采购**

**需求公示及征集公告**

**〔竞争性谈判〕**

**项目编号：420281202503000504**

**项目名称：2025年大冶市特殊困难老年人家庭适老化改造项目**

**采购单位：大冶市民政局**

**中珒工程咨询有限公司**

**2025年5 月 16 日**

**征 集 公 告 目 录**

第一章 征集公告························01

第二章 项目技术、服务及商务要求··········05

第三章 征集审查方法与标准···············17

第四章 附件（格式）····················20

# 第一章 征集公告

依据大冶市政府采购实施计划备案表420281-2025-00422号要求，中珒工程咨询有限公司就2025年大冶市特殊困难老年人家庭适老化改造项目进行竞争性谈判采购，现对采购人提供的采购需求进行公示，公开征询意见，并接受有意向的潜在供应商报名。

**一、项目基本情况**

1、项目编号：420281202503000504

2、采购计划备案号：420281-2025-00422

3、项目名称：2025年大冶市特殊困难老年人家庭适老化改造项目

4、采购方式：竞争性谈判

5、采购预算：105万元

6、最高限价：105万元【其中包一：175户（52.5万元）；包二：175户（52.5万元）】，超过限高价为无效投标。

7、采购需求：具体详见《项目技术、服务及商务要求》

8、合同履约期限：合同签订后90日历天内完成设备供货、安装调试并经验收合格。

9、本项目（是/否）接受联合体投标：否

10、是否可采购进口产品：否

11、本项目（是/否）接受合同分包：否

12、本项目（是/否）专门面向中小微企业：是

13、面向中小微企业的类型为：中小微企业

14、符合条件的小微企业价格扣除优惠为：无

15、符合条件的联合体或者合同分包的大中型企业的价格扣除优惠为：无

**二、申请人的资格要求**

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。

4、未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小微企业，供应商须符合《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号文）中“工业（制造业）”对中小微企业划型的标准并提供《中小企业声明函》，大型企业及未提供《中小企业声明函》的企业其响应文件将作无效响应处理。

6、本项目的特定资格要求：/。

**三、政府采购相关政策执行**

落实政府采购强制、优先采购节能产品政策：依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购；政府采购优先采购环保产品等政策。

根据《中国人民银行黄石市中心支行会黄石市财政局黄石市政务服务和大数据管理局关于印发<黄石市政府采购合同线上信用融资实施意见>的通知（黄银[2019]25号）》的文件精神，对于有融资需求的供应商可在政府采购项目中标后登录黄石市政府采购信息共享平台，查询融资金融机构信息，并向意向金融机构提出政府采购合同线上信用融资申请。登陆网址：http://47.111.97.150/user/jump，用户名为联系人手机号，密码为统一社会信用代码，登录后就会自动跳转到中征供应商平台。

**四、需求公示**

1、公示期：自2025年 5 月 17 日起至2025年 5 月 21 日止。

2、意见反馈方式：对采购需求提出相关意见（应说明理由）应客观公正、实事求是，供应商可以在公示期内将相关意见发送大冶市政府采购交易系统本项目下。

3、采购需求获取方式：登录湖北省政府采购电子交易数据汇聚平台（https://czt.hubei.gov.cn/zchj/zIndex）下载国采湖北省政府电子采购云平台供应商客户端进行项目登记。

4、需求公示的目的：就采购需求的公正性与专业性征询各潜在供应商的意见，无论是否反馈意见均不影响供应商参与征集名单。

**五、征集潜在供应商**

1、征集的供应商为本项目备选供应商，最终由谈判小组确定不少于三家（含三家）供应商参加竞争性谈判。如供应商受邀请后无故不参加谈判的，将被列入大冶市政府采购办公室不诚信供应商名单。

2、有意参与本项目的潜在供应商，报名方式按以下步骤进行：

使用供应商客户端下载采购文件，潜在供应商应是湖北省政府采购电子交易数据汇聚平台注册供应商，在获取采购文件时间内通过登录供应商客户端点击项目参与（未在获取采购文件时间内点击项目参与的供应商将无法提交响应文件)。非注册供应商应办理注册手续。注册网站：https://czt.hubei.gov.cn/zchj/register。

3、报名资料至少应当包含以下内容：

本征集公告第三章所要求的供应商报名表及资格证明材料。

**六、联系方式**

1、采购人信息

名称：大冶市民政局

地址：大冶市长乐大道1号总部经济中心1栋2区7楼

联系方式：张先生（19972712121）

2、采购代理机构信息

名称：中珒工程咨询有限公司

地址：浙江省台州市开发区开发大道东段818号2幢1楼115号

联系方式：柯工（18672008978）

3、项目联系方式

项目联系人：柯工

电话：18672008978

中珒工程咨询有限公司

2025年 5 月 16 日

# **第二章 项目技术、服务及商务要求**

**一、项目编号：**420281202503000504

**二、项目名称：**2025年大冶市特殊困难老年人家庭适老化改造项目

**三、采购预算：105万元**

**四、最高限价：105万元，本项目分为2个包，其中：包一175户（52.5万元）；包二175户（52.5万元）。**

多包标投标要求：本项目各包均各自为一个整体，供应商需就各包整体性投标。供应商均可就上述各个包进行投标，但最终只能中1个包，如果投标人同时为2个包的第一中标候选人，则应当自愿放弃一个标包（兼投不兼中）。

**五、项目背景及要求**

2025年是“十四五”特殊困难老年人家庭适老化改造收关之年。为按期完成任务，确保改造质量，让发展成果更多更好惠及特殊困难老年人家庭,根据省民政厅《关于做好2025年全省特殊困难老年人家庭适老化改造工作的通知》（鄂民政函〔2025〕9号）要求，现就2025年全省特殊困难老年人家庭适老化改造工作有关事项通知如下。

1、实施对象

（一）已纳入分散供养特困人员范围的高龄、失能、残疾老年人；

（二）脱贫人口中的高龄、失能、残疾老年人；

按照自愿、安全、便利、经济的原则，在优先满足分散供养特困人员和脱贫人口范围内的高龄、失能、残疾老年人家庭居家适老化改造需求的基础上，将城乡低保对象中的高龄、失能、留守、空巢、残疾老年人家庭和计划生育特殊家庭（以上对象统称“特殊困难老年人家庭”）纳入改造范围。任务指标仍有空缺的乡镇（街道），可将改造范围扩大到当地居民人均可支配收入以下家庭的高龄、失能、残疾老年人，并按照困难程度排序逐步实施。

已进行贫困重度残疾人家庭无障碍设施改造的不再重复纳入支持保障范围。全市特殊困难老年人家庭居家适老化改造350户。

**2025年大冶市特殊困难老年人家庭适老化改造项目任务分配表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **乡镇（街道）** | **实施任务数量** | **备注** |
| **1** | **还地桥镇** | **50** | **包一：175户** |
| **2** | **金牛镇** | **77** |
| **3** | **灵乡镇** | **20** |
| **4** | **茗山乡** | **28** |
| **5** | **保安镇** | **17** | **包二：175户** |
| **6** | **陈贵镇** | **34** |
| **7** | **大箕铺镇** | **34** |
| **8** | **东岳街道** | **14** |
| **9** | **金湖街道** | **32** |
| **10** | **金山店镇** | **3** |
| **11** | **刘仁八镇** | **10** |
| **12** | **罗家桥街道** | **13** |
| **13** | **殷祖镇** | **18** |

**六、采购清单及技术参数要求**

**包一（175户）：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **内容** | **单位** | **数量** | **参数** |
| 1 | 线路改造 | 米 | 601.5 | 1.材质：BV铜芯线；2.规格：≥2.5mm2；3.布线方式：明装线槽敷设安装。 |
| 2 | 空气开关（1P20A) | 个 | 10 | 1.过载保护，短路保护，安全阻燃。 |
| 3 | 照明开关 | 个 | 53 | 1.≥86型明装；2.面板材料：阻燃绝缘PC；3.额定电流：10A（±1A）,额定电压220-250V；4.产品尺寸：86\*86\*24mm（±3mm）。 |
| 4 | 配电箱 | 个 | 7 | 1.材质：塑料面板，铁质盒体；2.根据回路定制尺寸。 |
| 5 | 五孔插座 | 个 | 74 | 1.≥86型明装；2.面板材料：阻燃绝缘PC；3.额定电流：10A（±1A）,额定电压220-250V；4.产品尺寸：86\*86\*24mm（±3mm）。 |
| 6 | 灯泡 | 个 | 54 | 1.LED灯；2.规格：E27灯头，优质PC灯罩，透光率高；3.塑包铝结构，散热性块；4.额定电压220V（±3V）；5.功率：≥15W。 |
| 7 | 灯座 | 个 | 53 | 1.86型螺纹灯头底座；2.外观尺寸86\*86\*27mm（±3mm）；3.面板材质：阻燃PC材质；4.安装方式：明装。 |
| 8 | 简易橱柜 | 个 | 95 | 1.材质：实木生态板材柜体，不锈钢桌面耐磨耐用防水防潮，可调脚底；2.承重： ≥300 斤；3.尺寸：82\*50\*100cm(±2cm）。 |
| 9 | 标识牌 | 个 | 175 | 1.尺寸：230\*150mm（±5mm）；2.材质：亚克力板。 |
| 10 | 太阳能路灯 | 套 | 15 | 1.材质：铝材；2.白天自动充电，晚上自动亮灯,专业防水照明, ≥145 度可调节灯头。 |
| 11 | 安全燃气灶具（单） | 套 | 28 | 1.钢化玻璃面板；2.液化气≥4.5KW火力；3.产品尺寸:430\*330mm(±20mm），开孔尺寸:380\*260mm(±20mm）。 |
| 12 | 洗浴椅 | 件 | 40 | 1.主架管材料为：≥25.4\*1.25mm；2.四脚管材料为：≥28.6\*1.25mm；3.前宽:49cm（±2cm），侧宽:43cm（±2cm）；4.高度：≥6档可调；5.座高:38-51cm可调；6.总高:68-81cm可调； 7.靠背板尺寸:41\*17cm（±2cm）； 8.座板的尺寸:40\*33cm（±2cm）；9.防滑脚垫。 |
| 13 | 坐便椅 | 件 | 54 | 1.规格：前宽:57cm（±2cm）,侧宽:43cm（±2cm），高度至少5档可调，座高:38-51cm可调，总高:69-82cm可调，扶手外宽：51cm（±2cm）；2.材质：铝合金；3.特色功能：仿陶瓷马桶翻盖式设计，圆形便桶，便桶可以上提，至少6cm防滑脚垫，免工具安装及拆卸。 |
| 14 | 定制低位灶台 | 米 | 8.5 | 1.根据老年人需求实际高度改造灶台； 2.灶台柜体材质：人造生态板； 3.灶台台面材质:人造大理石台面； 4.灶台柜门材质:铝合金边框，钢化玻璃面板。 |
| 15 | 安全燃气灶具（双） | 套 | 21 | 1.双灶尺寸：730\*410mm（±20mm），开孔尺寸：630\*330mm（±20mm）；2.材质：不锈钢面板。额定压力：2.8kPa，额定热负荷：4.8kw。 |
| 16 | 蹲便器改坐便器 | 项 | 25 | 1.对受影响范围的物品进行保护；2.专人对要拆除部位进行拆除；3.对拆除下来的废料清理干净，打捆、打包，将打捆、打包的废料放置指定地点，防止污染环境；4.防水施工完成后地面试水≥48小时，地面不漏水后，再施作防水保护层；5.安装蹲便器，用1:2.5的水泥砂浆恢复地面，有贴瓷砖的地面贴瓷砖，包含拆除、基础水路改造、地面平化、地面防水、地面贴砖、垃圾清运。 |
| 17 | L型扶手 | 个 | 4 | 1.表层选用专业抗菌尼龙 尺寸：600\*400mm(±5mm）；2.尼龙层厚度≥3.5mm，独特抗UV抗老化处理；3.内层采用≥1.0mm厚不锈钢管材质，管径≥25mm；4.底座采用一体冲压工艺，配置螺丝及尼龙膨胀套。 |
| 18 | 抽油烟机 | 台 | 27 | 1.能效等级：至少2级能效；2.排风量：≥20m3/min；3.控制方式触摸＋体感；4.外形尺寸（长x宽x高）850\*417\*812mm（±15mm）；5.围板尺寸（长x宽x高）380\*290\*360mm（±15mm）；6.烟管出风口径：≥180mm；7.材质：钢化玻璃面板材质。 |
| 19 | 多功能护理床1.2M | 张 | 2 | 1.床体骨架：采用≥80\*40\*1.0mm的成型方管焊接而成,板厚≥1.0mm，管厚≥1.0mm，先进的焊接工艺，焊接质量优质，床体坚固，可承载≥240kg； 2.床面：采用≥1.0mm的冷轧钢板，多气孔设计，便于透气并具有防滑功能；3.床头、床尾：木质床头床尾，挂式设计可拆卸方便，稳定可靠；4.护栏:五档铝合金护栏，使用方便稳定可靠 ，采用阻尼器装置控制速度及噪音,放下可隐藏于床面板下方与床面板平齐；5.输液孔：床头床尾两侧各一个插孔；6.床垫：至少6公分床垫（内涵4公分棕丝2公分棉）；7.尺寸：2000mm\*1200mm\*450mm（±30mm）。 |
| 20 | 防水中单 | 块 | 2 | 1.产品尺寸：90\*120cm（±1cm）；2.材质：表层棉质，TPU防水层，涤底底层；3.底部采用防水底层。 |
| 21 | 上翻落地扶手 | 副 | 3 | 1.尺寸600\*750mm(±5mm)；2.尼龙层厚≥3.5mm；3.握手防滑设计；4.内层采用≥1.0mm厚不锈钢管材质，管径≥25mm；5.底座采用整体不锈钢钢板，配置螺丝及金属膨胀套，活动连接件为整体不锈钢材质；6.可折叠上翻。 |
| 22 | 带轮两用坐便沐浴椅 | 张 | 1 | 1.产品重量：≤8kg；2.产品材质：铝合金；3.产品承重：≥150kg；4.产品尺寸：长53cm（±2cm）\*宽48cm（±2cm）\*高97~105cm可调，座高52~60cm可调；5.特点：主架采用≥1.25mm厚度优质铝材，免工具安装，四轮带刹车，靠背可快速拆卸/安装，脚踏板可收纳。 |
| 23 | 普通轮椅 | 件 | 2 | 1.车架：采用高强度钢制管材，手驱动后轮式，双支撑、可折叠，表面银光喷涂处理；2.管材直径大禹≥22mm、管壁厚度≥1.2mm；3.座背垫：采用牛津纺布阻燃材料、透气性好、内存高密度海绵、软座垫，座宽：440mm（±20mm）座深420mm（±20mm）坐高500mm（±20mm）靠背高度440mm（±20mm）；4.固定扶手设计、皮革扶手垫，ABS塑料护板，固定脚踏、ABS塑料踏板，带腿垫，脚踏可调整高度；5.车轮：ABS≥7”实心前轮，≥24”尼龙材质后轮、PU实心胎，ABS塑料手圈；6.带肘节式前后联动刹车驻车装置，驻车装置制动后不高于座面，带安全带；7.规格尺寸(mm)：外形尺寸：1050\*630\*900mm（±20mm）。 |
| 24 | 可移动床边扶手 | 个 | 22 | 1.移动扶手底座尺寸：50\*60cm（±1cm）；2.高度调节：69-83cm；3.材质：不锈钢；4.承重≥150kg；5.主要特点：抗氧化，耐腐蚀；6.重量：≥10kg。 |
| 25 | 花洒升降杆 | 根 | 1 | 1.尺寸：615mm（±15mm）；2.材质：不锈钢；3.功能：高度可调，前后角度可调，淋雨左右方向可调，手持花洒：ABS电镀，不锈钢软管。 |
| 26 | 一字扶手60CM | 副 | 31 | 1.产品尺寸：600mm(±5mm）；2.扶手外层：抗菌尼龙管，尼龙厚≥3.5mm，内衬管径≥25mm，外管径≥35mm，边缘≥45 度导角，防划伤；3.扶手内衬不锈钢管不易生锈，一体式不锈钢；4.支承附件是一体式法兰底座；5.三通链接件一体工艺；6.产品特性：扶手承重力≥300kg,封头连接口为≥14 扣,不易滑丝,对金黄色葡萄球菌抗菌率达到 99%以上,具有良好的耐火性，针焰测试达到 60S 或以上,椭圆型凸点防滑颗粒的尼龙外层。 |
| 27 | 适老椅 | 个 | 124 | 1.实木框架：采用橡胶木实木，木质细腻、硬度高，具有较良好的强度性能，良好的抗震力；2.扶手：弯曲半扶手设计，扶手前端弯弧R55，下部弯弧R75，与腿部连接处倒圆R34；3.海绵：采用阻燃、高密度、高弹海绵，可有效防止褥疮。4.面料：采用具有耐磨防水、抗菌防霉、防火阻燃、耐医疗消毒剂特性的PU皮；5.油漆：采用“大宝”品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。 |
| 28 | 血压计 | 个 | 13 | 1.产品组成：电子血压计和腕带；2.测量方法：脉搏扫描法/示波测量法；3.脉搏：（40-200）次/分钟，读值的±3％之内；4.精准度：±3mmHg（±0.4kpa）；5.功耗0.01v电压2.2v；6.测试范围：高血压/低血压20mmHg~280mmHg；7.产品尺寸：7.56mm\*6.84mm\*3.1cm，显示器36\*47mm液晶数字显示屏；8.功能：双人90组记忆，IHB心律不齐，WHO血压分类，智能加压，电压电源检测； |
| 29 | 四脚手杖 | 件 | 19 | 1.材料:上部采用铝管，下面碳钢喷涂；2.承重:≥130公斤；3.手杖高度：68-88cm可调。 |
| 30 | 置物柜 | 个 | 31 | 1.功能：双层双门平面款，柜门磁性锁，钢化玻璃面板，铝合金拉手，塑料防撞角，防滑脚垫；2.尺寸79\*40\*76cm（±2cm）；3.材质：材质铝合金。 |
| 31 | 智能语音闪光水壶 | 台 | 14 | 1.额定功率:1500W，电压:220V，频率50Hz，容量:≥2.0L；2.产品组成:电热水壶壶体、底座、说明书/盲文说明书、合格证(A)；3.产品材质:内胆使用食品级不钢一体成型，至少304食品级不锈钢内盖，外壳采用食品级PP料；4.电热水壶主体采用双层防烫设计，中间间隙不会与内胆直接接触；5.具有防干烧自动断电保护功能；6.一键弹盖设计，简单易操作一链操控；7.产品操作具有全程真人语音播报，七彩闪光提醒，通电提示，通电后播报:“您好，欢迎使用本公司产品，请注意使用安全，电热水壶已接通电源，按下烧水开关播报:“开始烧水”（重复3次)，水烧开后语音播报:“水已烧开”然后播放10秒钟音乐(重复3次)；8.产品独立开关上面有开和关凸点标识一键开启烧水模式简单易操作，烧开后自动断电。 |
| 32 | 不锈钢扶手 | 米 | 27.1 | 1.根据现场订制尺寸,高度不小于90cm；2.材质：≥201不锈钢材质，壁厚≥0.9mm。 |
| 33 | 带座手杖 | 件 | 3 | 1.产品尺寸：47(±1cm)\*30cm(±1cm)\*70-93cm可调；2.最大载荷≥100kg；3.主架：采用铝合金材质，表面亮面处理；4.脚垫：三脚着地，配橡胶防滑脚垫，安全可靠。 |
| 34 | 不锈钢餐桌 | 张 | 71 | 1.不锈钢材质；2.材质：≥201 不锈钢，尺寸长宽 73cm\*73cm(±2cm），高度:63cm(±2cm）。 |
| 35 | 排风扇 | 个 | 1 | 1.尺寸：至少8寸，ABS阻燃材质，高效节能，超大风力，嵌入式安装。 |
| 36 | 防压疮坐垫 | 个 | 1 | 1.材质：记忆棉，凝胶，网眼布；2.规格：45\*38\*8cm（±2cm）；3.卧床病人褥疮隔离与预防用。 |
| 37 | 定制衣柜 | 个 | 37 | 1.材质：≥1.5cm厚刨花板；2.尺寸：高180cm\*宽120cm\*深度50cm（±3cm）。 |
| 38 | 防压疮床垫 | 件 | 1 | 1.床垫由两组相互独立的气囊组成，分别与气泵的两组气路相通，有规律的交替供气造成气垫的循环波动，使患者肌肉组织经常变换受压部位，免于固定积压于同一点，并能促进血液循环，从而有效的阻止褥疮的产生；2.充气泵为安全型圆棱角设计，调节旋钮简单易用；3.气泵额定电压220V，频率50Hz；4.气泵压力范围：50~110mmHg，流量范围：5~8升/分钟，交替波动周期：约12分钟，带睡眠功能；5.充气泵和床垫的连接均使用优质软管；6.床垫材质为PVC复合布，布料具有防水功能，易清洁，每根气囊可单独更换，7.规格：床垫尺寸：2000\*1200\*75mm(±30mm)；8.承压重量≥135kg。 |
| 39 | 感应灯 | 个 | 27 | 1.尺寸：≥10cm；2.人来即亮，人走延迟熄灭。 |
| 40 | 卧室定制门 | 樘 | 2 | 1.根据评估方案定制；2.门框、扇材质:实木推拉门，具体施工部位及尺寸详见服务清单。 |
| 41 | 定制铝合金窗 | 平方米 | 3.7 | 1.根据评估方案定制铝合金窗户；2.玻璃为≥4mm厚钢化单玻；3.窗框材质：80系列铝合金。 |
| 42 | 多功能换鞋凳 | 个 | 11 | 1.纯实木橡胶木材质；2.防水、防褥疮软包，不易变形，弧形设计防止老人磕碰；3.油漆：采用国内品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮，涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象，结实耐用，耐磨损，耐腐蚀；4.尺寸：600\*400\*600mm（±20mm）。 |
| 43 | 助听器 | 个 | 6 | 1.最大饱和声压级(dB)：≤129dB+3dB；2.输出声压级（高频平均值）：118dB±4dB；3.平均满档声增益(dB)：35dB±5dB；4.谐波失真：不超过10%；5.等效输入噪声(dB)：≤32dB；6.额定电流：≤10mA。 |
| 44 | 腋拐 | 副 | 1 | 1.规格尺寸：1140mm-1340mm可调；2.主体：材质为不锈钢，主体部分管径≥19mm，腿部管径≥22mm，调节管管径≥25mm，壁厚≥0.8mm；3.腋垫：软托为发泡材质,硬托采用工程聚丙材料一次注塑成型，抗菌抗老化；4.手握把：材质为工程聚丙材料，一次注塑成型，抗菌抗老化；5.脚垫：采用有弹性、耐磨、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料；6.特点：高度可调节，≥9档调节，调节范围是1140mm-1340mm，适合1.5m～1.8m人群使用，调节方式：弹珠式调节。 |
| 45 | 适老桌 | 张 | 7 |  1.实木框架：采用优质橡胶木实木，木质细腻、硬度高，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力；2.台面：橡胶木，设计安全角，边角处采用倒圆工艺；3.油漆：采用国内品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮，涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀；4.尺寸100\*100\*75cm(±2cm）。 |
| 46 | 拆除抽油烟机 | 项 | 1 | 1.对要拆除部位周围的物品进行成品保护；2.对要拆除的烟机进行拆除；3.对拆除下来的废料清理干净，打捆、打包；4.将打捆、打包的废料放置指定的地点，防止污染环境。 |
| 47 | 烟管180 | 米 | 2.8 | 1.加厚铝材，耐高温阻燃，防抖降噪排烟通畅。 |
| 48 | 118三孔插座 | 个 | 8 | 1.118型明装三孔装插座；2.面板材料：阻燃绝缘PC；3.额定电流：10A,额定电压220-250V。 |
| 49 | 三孔插座 | 个 | 1 | 1.86型明装三孔装插座；2.面板材料：阻燃绝缘PC；3.额定电流：10A,额定电压220-250V。 |
| 50 | 118五孔插座 | 个 | 1 | 1.118型明装五孔装插座；2.面板材料：阻燃绝缘PC；3.额定电流：10A,额定电压220-250V。 |

**包二（175户）：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **内容** | **单位** | **数量** | **参数** |
| 1 | 线路改造 | 米 | 1016 | 1.材质：BV铜芯线；2.规格：≥2.5mm2；3.布线方式：明装线槽敷设安装。 |
| 2 | 空气开关（1P20A) | 个 | 14 | 1.过载保护，短路保护，安全阻燃。 |
| 3 | 照明开关 | 个 | 84 | 1.≥86型明装；2.面板材料：阻燃绝缘PC；3.额定电流：10A（±1A）,额定电压220-250V；4.产品尺寸：86\*86\*24mm（±3mm）。 |
| 4 | 配电箱 | 个 | 13 | 1.材质：塑料面板，铁质盒体；2.根据回路定制尺寸。 |
| 5 | 五孔插座 | 个 | 119 | 1.≥86型明装；2.面板材料：阻燃绝缘PC；3.额定电流：10A（±1A）,额定电压220-250V；4.产品尺寸：86\*86\*24mm（±3mm）。 |
| 6 | 灯泡 | 个 | 83 | 1.LED灯；2.规格：E27灯头，优质PC灯罩，透光率高；3.塑包铝结构，散热性块；4.额定电压220V（±3V）；5.功率：≥15W。 |
| 7 | 灯座 | 个 | 83 | 1.86型螺纹灯头底座；2.外观尺寸86\*86\*27mm（±3mm）；3.面板材质：阻燃PC材质；4.安装方式：明装。 |
| 8 | 简易橱柜 | 个 | 46 | 1.材质：实木生态板材柜体，不锈钢桌面耐磨耐用防水防潮，可调脚底；2.承重： ≥300 斤；3.尺寸：82\*50\*100cm(±2cm）。 |
| 9 | 标识牌 | 个 | 175 | 1.尺寸：230\*150mm（±5mm）；2.材质：亚克力板。 |
| 10 | 太阳能路灯 | 套 | 6 | 1.材质：铝材；2.白天自动充电，晚上自动亮灯,专业防水照明, ≥145 度可调节灯头。 |
| 11 | 安全燃气灶具（单） | 套 | 25 | 1.钢化玻璃面板；2.液化气≥4.5KW火力；3.产品尺寸:430\*330mm(±20mm），开孔尺寸:380\*260mm(±20mm）。 |
| 12 | 定制防滑垫 | 平方米 | 3.96 | 1.类型:高强度 镂空疏水防滑地垫；2.材质: PVC(聚氯乙烯)；3.材质厚度: ≥5mm；4.特性:吸水、防滑、止滑、防潮防霉。 |
| 13 | 洗浴椅 | 件 | 40 | 1.主架管材料为：≥25.4\*1.25mm；2.四脚管材料为：≥28.6\*1.25mm；3.前宽:49cm（±2cm），侧宽:43cm（±2cm）；4.高度：≥6档可调；5.座高:38-51cm可调；6.总高:68-81cm可调； 7.靠背板尺寸:41\*17cm（±2cm）； 8.座板的尺寸:40\*33cm（±2cm）；9.防滑脚垫。 |
| 14 | 坐便椅 | 件 | 47 | 1.规格：前宽:57cm（±2cm）,侧宽:43cm（±2cm），高度至少5档可调，座高:38-51cm可调，总高:69-82cm可调，扶手外宽：51cm（±2cm）；2.材质：铝合金；3.特色功能：仿陶瓷马桶翻盖式设计，圆形便桶，便桶可以上提，至少6cm防滑脚垫，免工具安装及拆卸。 |
| 15 | 定制低位灶台 | 米 | 22.3 | 1.根据老年人需求实际高度改造灶台； 2.灶台柜体材质：人造生态板； 3.灶台台面材质:人造大理石台面； 4.灶台柜门材质:铝合金边框，钢化玻璃面板。 |
| 16 | 洗菜盆单盆 | 个 | 2 | 1.外观尺寸：500\*400\*（±10mm）；2.内容：至少包含不锈钢水槽（单槽），不锈钢下水器，环保ABS下水管，全铜方形龙头，304不锈钢钢冷角阀，304不锈钢钢热角阀，防爆裂进水管，皂液器。 |
| 17 | 安全燃气灶具（双） | 套 | 26 | 1.双灶尺寸：730\*410mm（±20mm），开孔尺寸：630\*330mm（±20mm）；2.材质：不锈钢面板。额定压力：2.8kPa，额定热负荷：4.8kw。 |
| 18 | 蹲便器改坐便器 | 项 | 31 | 1.对受影响范围的物品进行保护；2.专人对要拆除部位进行拆除；3.对拆除下来的废料清理干净，打捆、打包，将打捆、打包的废料放置指定地点，防止污染环境；4.防水施工完成后地面试水≥48小时，地面不漏水后，再施作防水保护层；5.安装蹲便器，用1:2.5的水泥砂浆恢复地面，有贴瓷砖的地面贴瓷砖，包含拆除、基础水路改造、地面平化、地面防水、地面贴砖、垃圾清运。 |
| 19 | L型扶手 | 个 | 7 | 1.表层选用专业抗菌尼龙 尺寸：600\*400mm(±5mm）；2.尼龙层厚度≥3.5mm，独特抗UV抗老化处理；3.内层采用≥1.0mm厚不锈钢管材质，管径≥25mm；4.底座采用一体冲压工艺，配置螺丝及尼龙膨胀套。 |
| 20 | 抽油烟机 | 台 | 52 | 1.能效等级：至少2级能效；2.排风量：≥20m3/min；3.控制方式触摸＋体感；4.外形尺寸（长x宽x高）850\*417\*812mm（±15mm）；5.围板尺寸（长x宽x高）380\*290\*360mm（±15mm）；6.烟管出风口径：≥180mm；7.材质：钢化玻璃面板材质。 |
| 21 | 多功能护理床1.2M | 张 | 9 | 1.床体骨架：采用≥80\*40\*1.0mm的成型方管焊接而成,板厚≥1.0mm，管厚≥1.0mm，先进的焊接工艺，焊接质量优质，床体坚固，可承载≥240kg； 2.床面：采用≥1.0mm的冷轧钢板，多气孔设计，便于透气并具有防滑功能；3.床头、床尾：木质床头床尾，挂式设计可拆卸方便，稳定可靠；4.护栏:五档铝合金护栏，使用方便稳定可靠 ，采用阻尼器装置控制速度及噪音,放下可隐藏于床面板下方与床面板平齐；5.输液孔：床头床尾两侧各一个插孔；6.床垫：至少6公分床垫（内涵4公分棕丝2公分棉）；7.尺寸：2000mm\*1200mm\*450mm（±30mm）。 |
| 22 | 防水中单 | 块 | 9 | 1.产品尺寸：90\*120cm（±1cm）；2.材质：表层棉质，TPU防水层，涤底底层；3.底部采用防水底层。 |
| 23 | 上翻落地扶手 | 副 | 2 | 1.尺寸600\*750mm(±5mm)；2.尼龙层厚≥3.5mm；3.握手防滑设计；4.内层采用≥1.0mm厚不锈钢管材质，管径≥25mm；5.底座采用整体不锈钢钢板，配置螺丝及金属膨胀套，活动连接件为整体不锈钢材质；6.可折叠上翻。 |
| 24 | 带轮两用坐便沐浴椅 | 张 | 2 | 1.产品重量：≤8kg；2.产品材质：铝合金；3.产品承重：≥150kg；4.产品尺寸：长53cm（±2cm）\*宽48cm（±2cm）\*高97~105cm可调，座高52~60cm可调；5.特点：主架采用≥1.25mm厚度优质铝材，免工具安装，四轮带刹车，靠背可快速拆卸/安装，脚踏板可收纳。 |
| 25 | 普通轮椅 | 件 | 6 | 1.车架：采用高强度钢制管材，手驱动后轮式，双支撑、可折叠，表面银光喷涂处理；2.管材直径大禹≥22mm、管壁厚度≥1.2mm；3.座背垫：采用牛津纺布阻燃材料、透气性好、内存高密度海绵、软座垫，座宽：440mm（±20mm）座深420mm（±20mm）坐高500mm（±20mm）靠背高度440mm（±20mm）；4.固定扶手设计、皮革扶手垫，ABS塑料护板，固定脚踏、ABS塑料踏板，带腿垫，脚踏可调整高度；5.车轮：ABS≥7”实心前轮，≥24”尼龙材质后轮、PU实心胎，ABS塑料手圈；6.带肘节式前后联动刹车驻车装置，驻车装置制动后不高于座面，带安全带；7.规格尺寸(mm)：外形尺寸：1050\*630\*900mm（±20mm）。 |
| 26 | 可移动床边扶手 | 个 | 11 | 1.移动扶手底座尺寸：50\*60cm（±1cm）；2.高度调节：69-83cm；3.材质：不锈钢；4.承重≥150kg；5.主要特点：抗氧化，耐腐蚀；6.重量：≥10kg。 |
| 27 | 花洒升降杆 | 根 | 3 | 1.尺寸：615mm（±15mm）；2.材质：不锈钢；3.功能：高度可调，前后角度可调，淋雨左右方向可调，手持花洒：ABS电镀，不锈钢软管。 |
| 28 | 一字扶手60CM | 副 | 44 | 1.产品尺寸：600mm(±5mm）；2.扶手外层：抗菌尼龙管，尼龙厚≥3.5mm，内衬管径≥25mm，外管径≥35mm，边缘≥45 度导角，防划伤；3.扶手内衬不锈钢管不易生锈，一体式不锈钢；4.支承附件是一体式法兰底座；5.三通链接件一体工艺；6.产品特性：扶手承重力≥300kg,封头连接口为≥14 扣,不易滑丝,对金黄色葡萄球菌抗菌率达到 99%以上,具有良好的耐火性，针焰测试达到 60S 或以上,椭圆型凸点防滑颗粒的尼龙外层。 |
| 29 | 通道扶手 | 米 | 1.5 | 1.材质：内衬：≥1.0mm不锈钢钢管≥φ25mm，外管：≥4.0mm厚尼龙胶管（带防滑浮点）≥φ35mm，连接：金属内衬丝+40mm（±3），双向丝，弯头：原生ABS注塑+金属内铸丝，固定：金属一体法兰+减震扣盖≥φ75mm，连接内铸金属连接件，固定：8\*38m涨塞+4\*38mm不锈钢自攻丝；2.外管一体注塑，无拼缝，弯头一体注塑，无拼缝，固定三通一体注塑，无拼缝，金属内衬热轧，管件连接：采用双月牙咂口，双向固定连接，并配相应减震橡胶垫圈，弯头内部金属、尼龙混合一体 ，所有连接均采用金属件；3.性能：抗菌（抗菌剂混料），阻燃（阻燃粉），防滑（浮点）。 |
| 30 | 适老椅 | 个 | 65 | 1.实木框架：采用橡胶木实木，木质细腻、硬度高，具有较良好的强度性能，良好的抗震力；2.扶手：弯曲半扶手设计，扶手前端弯弧R55，下部弯弧R75，与腿部连接处倒圆R34；3.海绵：采用阻燃、高密度、高弹海绵，可有效防止褥疮。4.面料：采用具有耐磨防水、抗菌防霉、防火阻燃、耐医疗消毒剂特性的PU皮；5.油漆：采用“大宝”品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。 |
| 31 | 血压计 | 个 | 13 | 1.产品组成：电子血压计和腕带；2.测量方法：脉搏扫描法/示波测量法；3.脉搏：（40-200）次/分钟，读值的±3％之内；4.精准度：±3mmHg（±0.4kpa）；5.功耗0.01v电压2.2v；6.测试范围：高血压/低血压20mmHg~280mmHg；7.产品尺寸：7.56mm\*6.84mm\*3.1cm，显示器36\*47mm液晶数字显示屏；8.功能：双人90组记忆，IHB心律不齐，WHO血压分类，智能加压，电压电源检测； |
| 32 | 四脚手杖 | 件 | 33 | 1.材料:上部采用铝管，下面碳钢喷涂；2.承重:≥130公斤；3.手杖高度：68-88cm可调。 |
| 33 | 置物柜 | 个 | 19 | 1.功能：双层双门平面款，柜门磁性锁，钢化玻璃面板，铝合金拉手，塑料防撞角，防滑脚垫；2.尺寸79\*40\*76cm（±2cm）；3.材质：材质铝合金。 |
| 34 | 不锈钢扶手 | 米 | 63.8 | 1.根据现场订制尺寸,高度不小于90cm；2.材质：≥201不锈钢材质，壁厚≥0.9mm。 |
| 35 | 带座手杖 | 件 | 1 | 1.产品尺寸：47(±1cm)\*30cm(±1cm)\*70-93cm可调；2.最大载荷≥100kg；3.主架：采用铝合金材质，表面亮面处理；4.脚垫：三脚着地，配橡胶防滑脚垫，安全可靠。 |
| 36 | 更换座便器 | 项 | 1 | 1.根据评估方案，拆除原有座便器；2.将拆除部位清理干净，保持干燥； 3.安装新座便器，打胶固定； 4.连接给水。 |
| 37 | 不锈钢餐桌 | 张 | 21 | 1.不锈钢材质；2.材质：≥201 不锈钢，尺寸长宽 73cm\*73cm(±2cm），高度:63cm(±2cm）。 |
| 38 | 卫生间定制门 | 樘 | 1 | 1.门代号及洞口尺寸:1.5\*2.1；2.门框、扇材质:铝合金隔热断桥推拉门，中空玻璃具体施工部位及尺寸详见服务清单；3.拆除门、拓宽门洞；4.安装门，门洞水泥砂浆收口，防水腻子、防水涂料饰面。 |
| 39 | 旱厕椅 | 把 | 3 | 1.材质：环保pp；2.盖板：双缓降噪音；3.内桶：室内/蹲厕双用；4.尺寸：长56cm宽56cm高51cm（±2cm），5.重量：≤5kg；6.承重≥600斤；7.特色：全包裹防滑条，海绵靠垫。 |
| 40 | 排风扇 | 个 | 1 | 1.尺寸：至少8寸，ABS阻燃材质，高效节能，超大风力，嵌入式安装。 |
| 41 | 定制衣柜 | 个 | 16 | 1.材质：≥1.5cm厚刨花板；2.尺寸：高180cm\*宽120cm\*深度50cm（±3cm）。 |
| 42 | 防压疮床垫 | 件 | 2 | 1.床垫由两组相互独立的气囊组成，分别与气泵的两组气路相通，有规律的交替供气造成气垫的循环波动，使患者肌肉组织经常变换受压部位，免于固定积压于同一点，并能促进血液循环，从而有效的阻止褥疮的产生；2.充气泵为安全型圆棱角设计，调节旋钮简单易用；3.气泵额定电压220V，频率50Hz；4.气泵压力范围：50~110mmHg，流量范围：5~8升/分钟，交替波动周期：约12分钟，带睡眠功能；5.充气泵和床垫的连接均使用优质软管；6.床垫材质为PVC复合布，布料具有防水功能，易清洁，每根气囊可单独更换，7.规格：床垫尺寸：2000\*1200\*75mm(±30mm)；8.承压重量≥135kg。 |
| 43 | 安全天燃气灶具（双） | 套 | 1 | 1.钢化玻璃面板；2.天然气≥5.2KW火力；3.产品尺寸:730\*410mm（±20mm），开孔尺寸:630\*330mm（±20mm）。 |
| 44 | 双阶助行器 | 件 | 1 | 1.规格：承重≥150KG，尺寸55cm（±2cm）\*45cm（±2cm）\*高77~95cm可调；2.材质：铝合金 ；3.特点：主架加大铝管≥1.25MM氧化雾面处理，折叠设计，可以交互两用固定，≥八档高度可调。 |
| 45 | 感应灯 | 个 | 19 | 1.尺寸：≥10cm；2.人来即亮，人走延迟熄灭。 |
| 46 | 卧室定制门 | 樘 | 4 | 1.根据评估方案定制；2.门框、扇材质:实木推拉门，具体施工部位及尺寸详见服务清单。 |
| 47 | 水龙头改造 | 个 | 1 | 1.精铜主体，电镀表面，通用接口。 |
| 48 | 多功能换鞋凳 | 个 | 10 | 1.纯实木橡胶木材质；2.防水、防褥疮软包，不易变形，弧形设计防止老人磕碰；3.油漆：采用国内品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮，涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象，结实耐用，耐磨损，耐腐蚀；4.尺寸：600\*400\*600mm（±20mm）。 |
| 49 | 厨房定制门 | 樘 | 2 | 1.根据尺寸定制铝合金材质的定制门，边框为铝合金材质，中间为钢化玻璃，具体施工部位及尺寸详见服务清单； 2.安装门，门洞水泥砂浆收口，防水腻子、防水涂料饰面。 |
| 50 | 推拉门 | 樘 | 2 | 1.材质：铝合金边框，至少厚1mm； 2.双层钢化玻璃，玻璃至少厚4mm； 3.上下轨道定位，材质：铝合金，至少厚1.5mm； 4.尺寸定制。 |
| 51 | 简易洗菜盆 | 个 | 7 | 1.不锈钢单盆，带支架，进出水软管，角阀。 |
| 52 | 助听器 | 个 | 10 | 1.最大饱和声压级(dB)：≤129dB+3dB；2.输出声压级（高频平均值）：118dB±4dB；3.平均满档声增益(dB)：35dB±5dB；4.谐波失真：不超过10%；5.等效输入噪声(dB)：≤32dB；6.额定电流：≤10mA。 |
| 53 | 腋拐 | 副 | 1 | 1.规格尺寸：1140mm-1340mm可调；2.主体：材质为不锈钢，主体部分管径≥19mm，腿部管径≥22mm，调节管管径≥25mm，壁厚≥0.8mm；3.腋垫：软托为发泡材质,硬托采用工程聚丙材料一次注塑成型，抗菌抗老化；4.手握把：材质为工程聚丙材料，一次注塑成型，抗菌抗老化；5.脚垫：采用有弹性、耐磨、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料；6.特点：高度可调节，≥9档调节，调节范围是1140mm-1340mm，适合1.5m～1.8m人群使用，调节方式：弹珠式调节。 |
| 54 | 混水阀、花洒（明装） | 套 | 5 | 1.安装方式：明装；2.电热水器混水阀、花洒；3.混水阀龙头材质：59#铜，一键两控分水器；4.阀芯：陶瓷片阀芯；5.手持花洒：ABS电镀，PVC防爆管。 |
| 55 | 适老桌 | 张 | 2 |  1.实木框架：采用优质橡胶木实木，木质细腻、硬度高，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力；2.台面：橡胶木，设计安全角，边角处采用倒圆工艺；3.油漆：采用国内品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮，涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀；4.尺寸100\*100\*75cm(±2cm）。 |
| 56 | 电动晾衣架 | 个 | 3 | 1.机器高7.5cm\*长107.5cm\*宽31cm（±1cm）；2.升降距离是120cm（±5cm）；3.杆子120cm-220cm随意伸缩；4.≥20W照明灯，手持遥控。 |
| 57 | 防盗门 | 平方米 | 6.91 | 1.材质：≥0.7mm厚冷轧板，尺寸：外包尺寸定制。 |
| 58 | 拆除门框 | 项 | 3 | 1.对门框1米范围内的室内物品及地面进行保护；2.将门框拆除；3.将拆除的垃圾进行打捆、打包，运送至社区指定地点。 |
| 59 | 门槛修复 | 项 | 1 | 1.水泥砂浆修复破损门槛。 |
| 60 | 拆除旧灶台 | 项 | 1 | 1.根据评估方案，拆除旧灶台；2.把拆除垃圾装袋打包清理干净；3.铲出原灶台部位的油烟汚渍；4.按照要求把垃圾运放到指定地点存放。 |

**七、商务要求★**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **商务条款** | **内 容** |
| 1. | 交货地点 | 采购人指定地点。 |
| 2. | 交货方式 | 免费上门安装调试并经验收合格。 |
| 3. | 交货期限 | 合同签订后90日历天内完成设备供货、安装调试并经验收合格。 |
| 4. | 质保期 | ≥2年 |
| 5. | 付款方式 | 设备安装调试经验收合格审计后付至审定金额的95%，剩余5%待质保期满后无质量问题的情况下一次性付清。 |
| 6. | 培训要求 | 供应商必须向采购人提供免费培训。 |
| 7. | 分包、转包 | 不允许。 |
| 8. | 知识产权 | 供应商所投产品应确保在中国境内外都没有且也不会侵犯任何第三方的知识产权（包括但不限于著作权、商标权、专利权）或专利技术或商业秘密，采购人拥有成交供应商所提供产品的所有权，并用于采购项目，采购人不承担因此产生的一切责任。 |

# **第三章 征集审查方法与标准**

根据《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等相关法律法规确定以下征集审查方法及标准。

**一、征集审查标准**

所有证明材料是原件的扫描件或影印件附于供应商报名表之后，要求清晰易于辨认并加盖公章，文件未按要求提供或审查不合格的作无效投标处理。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **评审因素** | **评审标准** |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 1）提供在中华人民共和国境内注册的法人或者其他组织的营业执照等证明文件。2）提供银行基本开户许可证或基本存款帐户信息。3）提供法定代表人身份证明文件。 |
| 2 | 1.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；2.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；3.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；4.未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单 | 按照附件格式提交《基本资格条件承诺函》 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 按照附件格式提交《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函》，并提供相关证明材料。 |
| 4 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动 | 按照附件格式提交《未参加同一合同项下的政府采购活动的声明函》。 |
| 5 | 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动 | 按照附件格式提交《未为本采购项目提供服务的声明函》。 |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 按照附件格式提供《诚信投标承诺书》。 |
| 7 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目为专门面向中小微企业，供应商须符合《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号文）中“工业（制造业）”对中小微企业划型的标准并提供《中小企业声明函》。 |
| 8 | 综合分析文件 | 供应商可以自拟提供本项目的综合分析文件，如拟供服务的技术方案、实施方案等。（本条款不作为征集资料审核是否合格的依据，仅作为谈判小组选择确定本项目谈判供应商名单的参考） |

**二、确定谈判供应商名单**

1.征集审查小组按照本章“征集审查方法及标准”，对各供应商报名资料进行审查。征集审查小组依据对各供应商报名资料的审查结果，确定征集审查合格的供应商，并形成书面的确定谈判供应商名单报告。

2.征集审查合格供应商不足三家的，不进行开标、评标。

3.征集审查未通过的供应商可在成交结果公告质疑有效期内按公告中的联系方式获知本单位的征集审查情况。

4.采购人已进行资格预审的，不再进行征集审查。未通过资格预审的供应商政府采购代理机构拒绝其投标。

**三、推荐成交候选人名单或确定成交供应商**

1.谈判小组从质量和服务均能满足采购文件实质性要求的供应商中，按照评审价或最终报价由低到高的顺序提出三名以上成交候选人，也可按事先授权直接确定成交供应商并编写评审报告。当出现两个及以上相同最低评审价时，谈判小组按照最终报价由低到高确定评审结果排序；评审价相同，且最终报价也相同的，谈判小组按技术优劣或投票确定评审结果排序。面向小微企业项目，按最终报价由低到高确定评审结果排序。

2.谈判小组依据评标结果，并形成书面的评标报告。谈判小组应当在评标报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评标报告有异议的，应当在评标报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评标报告。

**四、供应商报名表**

**供应商报名表**

项目编号：

项目名称：2025年大冶市特殊困难老年人家庭适老化改造项目

|  |  |
| --- | --- |
| 供应商名称（盖章） |  |
| 联系人姓名 |  |
| 联系人电话（办公电话和手机） |  |
| 联系人邮箱 |  |
| 供应商提供的报名资料 | 此报名表作为封面置于报名资料首页，报名资料则根据征集审查标准中“评审因素”1-7款要求的内容按顺序逐一提供，便于专家评审。征集审查标准中第8款不作为征集资料审核是否合格的依据，仅作为谈判小组选择确定本项目谈判供应商名单的参考。 |

# 第四章 附件（格式）

**附件一**

## 基本资格条件承诺函

**中珒工程咨询有限公司：**

 (供应商名称) 郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

供应商名称：

日期： 年 月 日

**附件二**

## 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函

**大冶市民政局：**

 (供应商名称) 参加贵单位组织的2025年大冶市特殊困难老年人家庭适老化改造项目采购项目（项目编号： ）的政府采购活动，根据谈判文件的规定提交相关资格证明文件。并郑重声明如下：

1.具备履行合同所必需的足够数量的设施设备；

2.具备履行合同所必需的足够数量的技术人员；

3.对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：

日期： 年 月 日

**附件三**

## 未参加同一合同项下的政府采购活动的声明函

**大冶市民政局：**

 (供应商名称) 参加贵单位组织的2025年大冶市特殊困难老年人家庭适老化改造项目采购项目（项目编号： ）的政府采购活动，根据招标文件的规定提交相关资格证明文件。并郑重声明如下：

1.未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其它供应商，参加本项目同一合同项下的政府采购活动；

2.对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：

日期： 年 月 日

**附件四**

## 未为本采购项目提供服务的声明函

**大冶市民政局：**

 (供应商名称) 参加贵单位组织的2025年大冶市特殊困难老年人家庭适老化改造项目采购项目（项目编号： ）的政府采购活动，根据招标文件的规定提交相关资格证明文件。并郑重声明如下：

1.未为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

2.对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：

日期： 年 月 日

**附件五**

## 诚信投标承诺书

**大冶市民政局**:

单位名称：

法定代表人：

身份证号码：

手机： 固定电话：

为维护市场公平竞争，营造诚实守信的招投标交易环境，我在此慎重作出如下承诺：

1、我单位提供的一切材料都是真实、合法、有效的；

2、我单位不与采购人、其他供应商及代理机构串通投标，损害国家利益、社会利益和他人的合法权益；

3、我单位不向采购人、谈判小组成员及相关人员行贿，牟取成交；

4、我单位不以他人名义投标或者其他弄虚作假的方式参与投标、骗取成交；

5、我单位不出借资质，不接受任何形式的挂靠，不扰乱招投标市场秩序；

6、我单位不在投标中哄抬价格或恶意压价；

7、我单位不在招投标活动中虚假投诉；

8、我单位在成交后不转包和非法分包；

9、我单位在成交合同履行中不违背合同实质性条款；

10、我单位在招投标活动中严格遵守相关法律、法规、规章、规定，诚实守信。

本单位如有违反承诺内容的行为，自愿接受大冶市政府采购办公室及相关行政监督部门的处罚，自愿放弃投标保证金要求退还的权利。同意记不良行为记录，并上网公示，并愿意承担因此产生的一切法律责任。

供应商名称：

日期： 年 月 日

**附件六**

## 法定代表人身份证明

姓 名：

性 别：

年 龄：

职 务：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明！

**附：法定代表人身份证正反面**

供应商名称：

日期： 年 月 日

|  |
| --- |
| 粘贴法定代表人身份证（原件扫描件或影印件） |

**附件七（1）**

## 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加大冶市民政局的2024年全市特殊困难老年人家庭适老化改造项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

2024年全市特殊困难老年人家庭适老化改造项目，属于工业（制造业）；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报），属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

**特别提示：**本项目为货物采购，依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第四条第（一）款“货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标”的规定。**若供应商为所投货物的制造商，请对自身企业进行声明；若供应商为所投货物的经销商，请对所投货物的生产厂家进行声明。**若有疑问请咨询代理公司！

企业名称：

日期： 年 月 日

**附件七（2）**

**中小企业划型标准**



**附件七（3）**

**残疾人福利性单位声明函**

**（如供应商不属于残疾人福利单位无须提供）**

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 单位的 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：

日期： 年 月 日

**附件七（4）**

**监狱企业的证明文件**

**（如供应商不属于监狱企业无须提供）**

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应该提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件并加盖公章。

**附件七（5）**

**享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的条件**

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。