大冶市市级政府采购竞争性谈判需求公示及征集公告

(2026年大冶市第六实验学校高中部食堂厨房设备采购项目)

依据财政备案编号420281-2026-00443号函的要求，大冶市政府采购中心就2026年大冶市第六实验学校高中部食堂厨房设备采购项目进行竞争性谈判，现对采购人提供的采购需求进行公示，公开征询意见，并邀请有意向的潜在供应商投标。

项目编号：DYJC20260605
项目名称：2026年大冶市第六实验学校高中部食堂厨房设备采购项目
三、采购内容：详见采购需求。

四、采购预算：150万元，最高限价150万元

五、供应商资格条件

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；                     
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同下的政府采购活动。

3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。

4、应未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和未被列入“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、落实政府采购政策需求的资格要求：专门面向中小微企业。

6、本项目的特定资格条件：

（1）不接受联合体投标；

（2）不允许中标后分包；

7、本项目采购产品属于节能产品政府强制采购品目，供应商须针对采购货物清单，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。
 六、是否专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位：是
七、政府采购相关政策执行：
1、落实政府采购强制、优先采购节能产品政策：依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购；政府采购优先采购环保产品政策；政府采购促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）等政策。

2、根据《中国人民银行大冶市支行 大冶市财政局关于印发<大冶市政府采购合同线上信用融资实施意见>的通知（冶银发[2020]65号）》的文件精神,对于有融资需求的供应商（中小微企业）可在政府采购项目中标后登录大冶市政府采购信息共享平台，查询融资金融机构信息，并向意向金融机构提出政府采购合同线上信用融资申请。

3、小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除：

（1）对于非专门面向中小企业的项目，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予20%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。 

（2）鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额40%以上的，可给予联合体6%的价格扣除，不重复享受政策。

（3）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（4）小型和微型企业应出具《中小企业声明函》；监狱企业应提供由省级监狱局、戒毒局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。
八、需求公示

（一）公示期：自2026年7月2日起至2026年 7 月6日止。

（二）意见反馈方式：对采购需求提出相关意见（应说明理由）应客观公正、实事求是，供应商可以在大冶市政府采购交易系统（https://www.hsszcy.com:10007/#/index）内提交相关意见。
（三）采购需求获取方式：登录湖北政府采购网（http://www.ccgp-hubei.gov.cn/）或大冶市政府采购交易系统（https://www.hsszcy.com:10007/#/index），本公告中的链接免费下载。

（四）需求公示的目的：就采购需求的公正性与专业性征询各潜在供应商的意见，无论是否反馈意见均不影响供应商参与征集供应商名单。

九、参与竞争性谈判方式
（一）参与征集的供应商为本项目备选供应商，最终由竞争性谈判小组从合格的备选供应商中确定不少于三家（含三家）供应商参加竞争性谈判。如供应商受邀请后无故不参加竞争性谈判，将被列入大冶市政府采购中心不诚信供应商名单。

（二）有意参与本项目的潜在供应商，在需求公示有效时间内在大冶市政府采购交易系统（https://www.hsszcy.com:10007/#/index）直接登记并提交相关报名资料。流程如下：

（1）未注册账号的供应商。先完成账号注册，经审核通过后办理ＣＡ锁。方式：打开大冶市政府采购交易系统首页，点击“供应商注册”填写注册信息。供应商注册时应诚信客观、真实准确填写相关信息，不能弄虚作假或假冒他人名义。否则将按国家有关规定进行处理，并在有关网站上公示，由此产生的后果由供应商自行承担。注册信息审核通过后可进行 CA 锁办理（办理流程可在大冶市政府采购交易系统首页-下载中心，下载《黄石市政府采购交易系统数字证书申请流程》）。

（2）已有账号但未办理 CA 的供应商。登录大冶市政府采购交易系统，明确所参与项目标段，在有效时间内直接登记（注：未办理 CA 锁无法提交响应文件！请潜在供应商及时前往黄石市民之家四楼大厅窗口办理 CA，否则产生的后果由供应商自行承担）。

（3）已办理 CA 的供应商。登录大冶市政府采购交易系统，可在有效时间内登记。（系统操作咨询服务电话0714-6209015）
售价：0元
（三）报名资料至少应当包含以下内容：

1. 供应商报名表（格式见附件1）。

2. 基本资格条件承诺函

3.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

5. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。（提供声明函）

6. 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。（提供声明函）

7. 中小企业声明函。
8．本项目的特定资格条件：

（1）不接受联合体投标；（提供声明函）

（2）不允许中标后分包；（提供声明函）

9、本项目采购产品属于节能产品政府强制采购品目，供应商须针对采购货物清单，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。
十、联系方式

集中采购机构：大冶市政府采购中心

联系人：刘厚银

联系电话：0714-3188072

地址：大冶市大棋西路2号

采购人：大冶市学校后勤保障服务中心
联系人：李相佳
联系电话：13872051185
地址：大冶市新冶大道25号
大冶市政府采购中心

2026年6月30日

附件1：供应商报名表

附件2：基本资格条件承诺函

附件3：法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的身份证明等证明材料

附件4：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

附件5：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动.（提供声明函）

附件6：为本采购项目提供设计、预算编制、结算编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的招标采购活动。（提供声明函）

附件7：中小企业声明函

附件8：本项目特定资格条件的声明函

附件9、本项目采购产品属于节能产品政府强制采购品目，供应商须针对采购货物清单，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。
附件10：市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告

附件11：采购需求

附件1：

供应商报名表
项目编号：

项目名称：

	供应商名称（盖章）
	

	联系人姓名
	

	联系人电话（办公电话和手机）
	

	联系人邮箱
	

	供应商提供的报名资料
	1、基本资格条件承诺函

	
	2、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料。

	
	3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面证明材料。

	
	4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。（提供声明函）

	
	5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。（提供声明函）

	
	6、本项目的特定资格条件：

（1）不接受联合体投标；（提供声明函）

（2）不允许中标后分包。（提供声明函）

	
	7、中小企业声明函

	
	8本项目采购产品属于节能产品政府强制采购品目，供应商须针对采购货物清单，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。


附件2

基本资格条件承诺函

致大冶市政府采购中心：

（供应商名称）  郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

供应商（公章）：                          
日   期：                              

附件3：法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的身份证明等证明材料

附件4

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

（提供生产设备、管理技术人员等证明材料）
供应商（公章）：                          
日   期：                              

附件5   单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动.（提供声明函）
大冶市政府采购中心：

    （供应商名称）  参加贵中心组织的 （项目名称） 项目(项目编号：          )的政府采购活动，现郑重声明如下：

1．本公司不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加本项目同一合同项下的政府采购活动的情况。

2.对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：                              

  日   期：                                 

附件6  为本采购项目提供设计、预算编制、结算编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的招标采购活动。（提供声明函）
大冶市政府采购中心：

    （供应商名称）  参加贵中心组织的 （项目名称） 项目(项目编号：          )的政府采购活动，现郑重声明如下：

    1.本公司不存在为本采购项目提供设计、预算编制、结算编制或者项目管理、监理、检测等服务的情况。

2.对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：                              

  日   期：                                 

附件7-1
中小企业声明函
（适用于货物类项目）
大冶市政府采购中心：
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于 （工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为      万元（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报），属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为      万元（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报），属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
说明：以联合体方式参与项目投标的供应商，应由联合体各方盖章。
供应商（公章）：                          
日   期：                              
中小企业划型标准
	序号
	行业
	大型企业
	中型企业
	小型企业
	微型企业

	
	
	营业收入
(万元)
	从业人员
(人)
	总资产
(万元)
	营业收入
(万元)
	从业人员
(人)
	总资产
(万元)
	营业收入
(万元)
	从业人员
(人)
	总资产
(万元)
	营业收入
(万元)
	从业人员
(人)
	总资产
(万元)

	1
	农、林、牧、渔业
	≥20000
	　
	　
	≥500
	　
	　
	≥50
	　
	　
	＜50
	　
	　

	2
	工业
	≥40000
	≥1000
	　
	≥2000
	≥300
	　
	≥300
	≥20
	　
	＜300
	＜20
	　

	3
	建筑业
	≥80000
	　
	≥80000
	≥6000
	　
	≥5000
	≥300
	　
	≥300
	＜300
	　
	＜300

	4
	批发业
	≥40000
	≥200
	　
	≥5000
	≥20
	　
	≥1000
	≥10
	　
	＜1000
	＜5
	　

	5
	零售业
	≥20000
	≥300
	　
	≥500
	≥50
	　
	≥100
	≥10
	　
	＜100
	＜10
	　

	6
	交通运输业
	≥30000
	≥1000
	　
	≥3000
	≥300
	　
	≥200
	≥20
	　
	＜200
	＜20
	　

	7
	仓储业
	≥30000
	≥200
	　
	≥1000
	≥100
	　
	≥100
	≥20
	　
	＜100
	＜20
	　

	8
	邮政业
	≥30000
	≥1000
	　
	≥2000
	≥300
	　
	≥100
	≥20
	　
	＜100
	＜20
	　

	9
	住宿业
	≥10000
	≥300
	　
	≥2000
	≥100
	　
	≥100
	≥10
	　
	＜100
	＜10
	　

	10
	餐饮业
	≥10000
	≥300
	　
	≥2000
	≥100
	　
	≥100
	≥10
	　
	＜100
	＜10
	　

	11
	信息传输业
	≥100000
	≥2000
	　
	≥1000
	≥100
	　
	≥100
	≥10
	　
	＜100
	＜10
	　

	12
	软件和信息技术服务业
	≥10000
	≥300
	　
	≥1000
	≥100
	　
	≥50
	≥10
	　
	＜50
	＜10
	　

	13
	房地产开发经验
	≥200000
	　
	或,≥10000
	≥1000
	　
	且,≥5000
	≥100
	　
	且,≥2000
	＜100
	　
	或,＜2000

	14
	物业管理
	≥5000
	≥1000
	　
	≥1000
	≥300
	　
	≥500
	≥100
	　
	＜500
	＜100
	　

	15
	租赁和商务服务业
	　
	≥300
	或,≥120000
	　
	≥100
	且,≥8000
	　
	≥10
	且,≥100
	　
	＜10
	或,＜100

	16
	其他未列明行业
	　
	≥300
	　
	　
	≥100
	　
	　
	≥10
	　
	　
	＜10
	　


附件7-2
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的          项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（盖章）：
       日  期：
说明：残疾人福利性单位应出具本《声明函》，非残疾人福利性单位可不提供。
享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的标准
享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
附件7-3
省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件
说明：监狱企业应出具此证明文件，非监狱企业可不提供。
附件8： 

本项目特定资格条件的声明函
大冶市政府采购中心：

  （投标人全称）  参加贵中心组织的 （项目名称） 项目(项目编号：          )的政府采购活动，现郑重声明如下：

1. 我公司在本项目中不参与联合体投标；

2. 若我公司成为该项目的成交供应商，中标后不会再分包。

3.对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（公章）：                          
日   期：                              

附件9：本项目采购产品属于节能产品政府强制采购品目，供应商须针对采购货物清单，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

附件10：市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（若文件有更新，按最新文件政策来）
市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境
标志产品认证机构名录的公告

2019年第16号

　　根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)和《市场监管总局办公厅关于扩大参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构范围的通知》（市监认证函〔2019〕513号）要求，经商财政部、发展改革委、生态环境部，市场监管总局已组织完成扩大参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构范围试点优选工作，现将《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》予以公布。

　　自本公告发布后，新增认证机构应尽快完成政府采购认证信息系统对接，对接完成后方可开展相关认证工作。

市场监管总局
2019年4月3日

（此件公开发布）
 
参与实施政府采购节能产品认证机构名录
	序号
	一级目录
	二级目录
	认证机构名录

	
	产品代码
	产品名称
	产品代码
	产品名称
	

	1
	A020101
	计算机设备
	A02010104
	台式计算机
	中国质量认证中心
北京赛西认证有限责任公司
中国网络安全审查技术与认证中心
广州赛宝认证中心服务有限公司

	
	
	
	A02010105
	便携式计算机
	

	
	
	
	A02010107
	平板式微型计算机
	

	2
	A020106
	输入输出设备
	A02010601
	打印设备
	

	
	
	
	A02010604
	显示设备
	

	
	
	
	A02010609
	图形图像输入设备
	

	3
	A020202
	投影仪
	　
	　
	

	4
	A020204
	多功能一体机
	　
	　
	

	5
	A020519
	泵
	A02051901
	离心泵
	中国质量认证中心
电能（北京）认证中心有限公司
方圆标志认证集团有限公司

	6
	A020523
	制冷空调设备
	A02052301
	制冷压缩机
	中国质量认证中心
威凯认证检测有限公司
合肥通用机械产品认证有限公司
北京中冷通质量认证中心有限公司

	
	
	
	A02052305
	空调机组
	

	
	
	
	A02052309
	专用制冷、空调设备
	

	
	
	
	A02052399
	其他制冷空调设备
	

	7
	A020601
	电机
	　
	　
	中国质量认证中心
威凯认证检测有限公司
电能（北京）认证中心有限公司
中国船级社质量认证公司

	8
	A020602
	变压器
	　
	　
	中国质量认证中心
电能（北京）认证中心有限公司
方圆标志认证集团有限公司

	9
	A020609
	镇流器
	　
	　
	中国质量认证中心
深圳市计量质量检测研究院
中标合信（北京）认证有限公司

	10
	A020618
	生活用电器
	A0206180101
	电冰箱
	中国质量认证中心
威凯认证检测有限公司
中家院（北京）检测认证有限公司

	
	
	
	A0206180203
	空调机
	中国质量认证中心
威凯认证检测有限公司
中家院（北京）检测认证有限公司
合肥通用机械产品认证有限公司

	
	
	
	A0206180301
	洗衣机
	中国质量认证中心
威凯认证检测有限公司
中家院（北京）检测认证有限公司

	
	
	
	A02061808
	热水器
	中国质量认证中心
威凯认证检测有限公司
中家院（北京）检测认证有限公司
合肥通用机械产品认证有限公司(范围仅限于“热泵热水器”)

	11
	A020619
	照明设备
	　
	　
	中国质量认证中心
深圳市计量质量检测研究院
中标合信（北京）认证有限公司

	12
	A020910
	电视设备
	A02091001
	普通电视设备（电视机）
	中国质量认证中心
北京泰瑞特认证有限责任公司
广州赛宝认证中心服务有限公司

	13
	A020911
	视频设备
	A02091107
	视频监控设备
	

	14
	A031210
	饮食炊事机械
	　
	　
	中国质量认证中心
北京鉴衡认证中心
中国市政工程华北设计研究总院有限公司

	15
	A060805
	便器
	　
	　
	中国质量认证中心
北京新华节水产品认证有限公司
方圆标志认证集团有限公司

	16
	A060806
	水嘴
	　
	　
	

	17
	A060807
	便器冲洗阀
	　
	　
	

	18
	A060810
	淋浴器
	　
	　
	


 
参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录 
	序号
	目录
	认证机构名录

	1
	环境标志产品
	中环联合（北京）认证中心有限公司
中标合信（北京）认证有限公司
中环协（北京）认证中心
天津华诚认证有限公司


附件11：采购需求
  采购货物（服务）技术规格、参数及要求

   项目技术、服务及商务要求
一、项目采购清单
	序号
	货物名称
	规格要求（除已标注单位外，其余参数尺寸单位为：mm）
	数量
	单位
	货物/服务
	备注

	1
	★双头单尾炒炉
	1800*1150*1250
	4
	台
	货物
	核心产品

	2
	★单头大锅灶
	1100*1150*1250
	1
	台
	货物
	核心产品

	3
	★单头地汤灶
	650*700*500
	2
	台
	货物
	核心产品

	4
	★双门燃气蒸饭车
	1400*670*1650
	6
	台
	货物
	核心产品

	5
	燃气摇摆汤锅
	1600*1400*1600
	2
	台
	货物
	

	6
	炉拼台
	300*1150*1250
	7
	台
	货物
	

	7
	单星水池
	1000*700*990
	12
	台
	货物
	

	8
	单星水池
	1200*800*990
	2
	台
	货物
	

	9
	双星水池
	1200*700*990
	1
	台
	货物
	

	10
	单星挂墙洗手星
	500*450*530
	1
	台
	货物
	

	11
	四层平板货架
	1500*500*1550
	7
	台
	货物
	

	12
	四层平板货架
	1200*500*1550
	1
	台
	货物
	

	13
	四层格栅货架
	1500*500*1550
	9
	台
	货物
	

	14
	四层格栅货架
	1200*500*1550
	1
	台
	货物
	

	15
	米面架
	1200*500*300
	28
	台
	货物
	

	16
	双层工作台
	1800*800*800
	12
	台
	货物
	

	17
	双层工作台
	1800*760*800
	2
	台
	货物
	

	18
	双层工作台
	1500*700*800
	9
	台
	货物
	

	19
	双层工作台
	1000*700*800
	1
	台
	货物
	

	20
	双层工作台
	800*700*800
	1
	台
	货物
	

	21
	工作台带靠背
	1000*700*950
	2
	台
	货物
	

	22
	双通工作台
	1800*800*800
	6
	台
	货物
	

	23
	木案工作台
	1500*800*800
	2
	台
	货物
	

	24
	双孔残食台（推车式）
	1500*700*950
	3
	台
	货物
	

	25
	五格保温汤池
	1800*700*800
	16
	台
	货物
	

	26
	平板推车
	500*700*800
	8
	台
	货物
	

	27
	双层餐车
	900*500*780
	10
	台
	货物
	

	28
	洗米机
	590*590*1000
	1
	台
	货物
	

	29
	六门更衣柜
	1200*400*1800
	6
	台
	货物
	

	30
	双温混水龙头
	定制
	11
	个
	货物
	节能产品

	31
	单温水龙头
	定制
	5
	个
	货物
	节能产品

	32
	洗地龙头
	550*200*550
	3
	台
	货物
	节能产品

	33
	绞切两用机
	850*550*900
	1
	台
	货物
	

	34
	土豆去皮机
	1270*740*1150
	1
	台
	货物
	

	35
	全能切菜机
	1250*600*1300
	1
	台
	货物
	

	36
	压面机
	600*720*1100
	1
	台
	货物
	

	37
	搅拌机
	530*700*1000
	1
	台
	货物
	

	38
	卧式和面机
	1200*700*1000
	1
	台
	货物
	

	39
	双门发酵柜
	1200*800*1860
	1
	台
	货物
	

	40
	电饼铛
	700*800*815
	2
	台
	货物
	

	41
	电三层六盘烤箱
	1240*900*1600
	1
	台
	货物
	

	42
	电煮面桶（蒸汽型）
	直径50cm
	12
	台
	货物
	

	43
	四门高身冷柜
	1220*700*1950
	4
	台
	货物
	

	44
	带锁留样柜
	600*800*1970
	1
	台
	货物
	

	45
	灭火系统
	800*200*700
	4
	台
	货物
	

	46
	长龙式洗碗机
	4200*850*1900
	1
	台
	货物
	

	47
	双门砧板刀具消毒柜
	1200*600*1900
	2
	台
	货物
	

	48
	双门热风循环消毒柜
	1310*630*1785
	1
	台
	货物
	

	49
	高温热风消毒库
	3000*6100*2200
	1
	套
	货物
	

	50
	消毒车
	定制
	8
	台
	货物
	

	51
	挂墙燃气热水器
	390*185*800
	2
	台
	货物
	

	52
	挂墙电热水器
	870*415*400
	1
	台
	货物
	

	53
	落地称
	200kg
	1
	台
	货物
	

	54
	灭蝇灯
	380*100*300
	17
	台
	货物
	

	55
	紫外线消毒灯
	920*130*500
	10
	台
	货物
	

	56
	四人快餐桌
	1200*600
	200
	套
	货物
	

	57
	油烟净化一体机
	30000*1200*960
	30
	米
	货物
	

	58
	不锈钢防火板
	定制
	36
	㎡
	货物
	

	59
	不锈钢抽气罩
	5000*1000*600
	5
	米
	货物
	

	60
	风机
	11kw
	1
	台
	货物
	

	61
	轴流风机
	5#
	1
	台
	货物
	

	62
	风机支架
	定制
	2
	副
	货物
	

	63
	排烟管道
	定制
	300
	㎡
	货物
	

	64
	弯头
	定制
	100
	㎡
	货物
	

	65
	变径
	定制
	80
	㎡
	货物
	

	66
	新风管道
	定制
	80
	㎡
	货物
	

	67
	新风机
	5.5kw
	1
	台
	货物
	

	68
	软连接
	定制
	2
	个
	货物
	

	69
	减震器
	定制
	2
	套
	货物
	

	70
	变频控制柜
	配套风柜
	2
	个
	货物
	

	71
	百叶窗
	定制
	2
	个
	货物
	

	72
	其他辅材
	
	1
	项
	货物
	

	73
	R5炒锅
	R5
	10
	个
	货物
	

	74
	R8炒锅
	R8
	10
	个
	货物
	

	75
	10两手打炒勺
	10两
	20
	个
	货物
	

	76
	中号锅铲
	中号
	20
	个
	货物
	

	77
	大锅铲
	大号
	10
	个
	货物
	

	78
	港式水勺
	4斤
	15
	个
	货物
	

	79
	长柄水勺
	16cm
	15
	个
	货物
	

	80
	钢漏
	30"
	15
	个
	货物
	

	81
	宽边密漏
	10寸
	10
	个
	货物
	

	82
	30木柄咋哩
	30"
	15
	个
	货物
	

	83
	10"加厚油鼓
	10"
	20
	个
	货物
	

	84
	胡椒筒
	中号
	5
	个
	货物
	

	85
	不锈钢油壶
	中号
	5
	个
	货物
	

	86
	特厚复底钢汤桶
	60"
	5
	个
	货物
	

	87
	特厚复底钢汤桶
	50"
	10
	个
	货物
	

	88
	特厚复底钢汤桶
	40"
	10
	个
	货物
	

	89
	特厚复底钢汤桶
	30"
	5
	个
	货物
	

	90
	加厚反边斗盆
	80"
	20
	个
	货物
	

	91
	加厚反边斗盆
	60"
	20
	个
	货物
	

	92
	加厚反边斗盆
	50"
	20
	个
	货物
	

	93
	加厚反边斗盆
	40"
	10
	个
	货物
	

	94
	加厚马斗
	22"
	50
	个
	货物
	

	95
	加厚马斗
	20"
	50
	个
	货物
	

	96
	加厚马斗
	18"
	100
	个
	货物
	

	97
	特厚味盅
	20#
	50
	个
	货物
	

	98
	特厚味盅
	18#
	100
	个
	货物
	

	99
	特厚味盅
	16#
	100
	个
	货物
	

	100
	调味勺
	25cm
	20
	个
	货物
	

	101
	打菜勺
	4两
	50
	个
	货物
	

	102
	连盘锅架
	30"
	10
	个
	货物
	

	103
	中号管形锅架
	中号
	10
	个
	货物
	

	104
	大号防爆高压锅
	44L
	5
	个
	货物
	

	105
	32cm双喜压力锅
	32cm
	5
	个
	货物
	

	106
	28cm双喜压力锅
	28cm
	5
	个
	货物
	

	107
	加厚方盘
	60*40*4.8cm
	120
	个
	货物
	

	108
	冲孔加厚方盘
	60*40*4.8cm
	120
	个
	货物
	

	109
	带锁四格刀箱
	四格
	5
	个
	货物
	

	110
	1号菜刀
	1号
	15
	个
	货物
	

	111
	2号桑刀
	2号
	15
	个
	货物
	

	112
	砍刀
	1号
	5
	个
	货物
	

	113
	不锈钢腰斗
	中号
	5
	个
	货物
	

	114
	砧板围
	中号
	5
	个
	货物
	

	115
	松木砧板
	中号
	10
	个
	货物
	

	116
	圆形塑料菜板（分色）
	φ45cm*h8cm
	12
	个
	货物
	

	117
	200KG电子磅秤
	200KG
	1
	个
	货物
	

	118
	30KG电子台秤
	30KG
	2
	个
	货物
	

	119
	电子克称
	10KG
	2
	个
	货物
	

	120
	塑胶挤瓶
	中号
	5
	个
	货物
	

	121
	大号保鲜盒
	1#
	20
	个
	货物
	

	122
	中号保鲜盒
	2#
	20
	个
	货物
	

	123
	小号保鲜盒
	3#
	20
	个
	货物
	

	124
	大号整理箱
	大号
	20
	个
	货物
	

	125
	中号整理箱
	中号
	20
	个
	货物
	

	126
	小号整理箱
	小号
	20
	个
	货物
	

	127
	大号菜筐
	大号
	30
	个
	货物
	

	128
	中号菜筐
	中号
	30
	个
	货物
	

	129
	小号菜筐
	小号
	30
	个
	货物
	

	130
	大号方筛
	大号
	30
	个
	货物
	

	131
	中号方筛
	中号
	20
	个
	货物
	

	132
	小号方筛
	小号
	20
	个
	货物
	

	133
	带轮垃圾桶
	120L
	10
	个
	货物
	

	134
	大白桶
	80L
	10
	个
	货物
	

	135
	磨刀石
	/
	10
	个
	货物
	

	136
	锅刷
	/
	10
	个
	货物
	

	137
	防水围腰
	90cm
	20
	个
	货物
	

	138
	厨师帽
	/
	30
	个
	货物
	

	139
	厨房服
	/
	30
	个
	货物
	

	140
	袖套
	38cm
	30
	个
	货物
	

	141
	橡胶手套
	38cm
	50
	双
	货物
	

	142
	透明口罩
	/
	200
	个
	货物
	

	143
	鱼刷
	/
	10
	个
	货物
	

	144
	塑料刨刀
	/
	20
	个
	货物
	

	145
	不锈钢刨刀
	/
	10
	个
	货物
	

	146
	强力剪
	/
	10
	个
	货物
	

	147
	钢丝球
	/
	200
	个
	货物
	

	148
	长柄棕毛刷
	/
	10
	个
	货物
	

	149
	60塑胶地刮
	/
	10
	个
	货物
	

	150
	大号不粘锅
	32cm
	2
	个
	货物
	

	151
	煎铲
	中号
	5
	个
	货物
	

	152
	食品夹
	10寸
	5
	个
	货物
	

	153
	保鲜膜
	35cm
	12
	卷
	货物
	

	154
	大号油刷
	5cm
	5
	个
	货物
	

	155
	有齿蛋糕刀
	10寸
	5
	个
	货物
	

	156
	无齿蛋糕刀
	10寸
	5
	个
	货物
	

	157
	抹刀
	10寸
	5
	个
	货物
	

	158
	不锈钢刮板
	20cm
	5
	个
	货物
	

	159
	塑料刮板
	20cm
	5
	个
	货物
	

	160
	擀面棍
	30cm
	5
	个
	货物
	

	161
	擀面棍长
	50cm
	5
	个
	货物
	

	162
	通心锤
	50cm
	2
	个
	货物
	

	163
	面粉筛
	30cm
	5
	个
	货物
	

	164
	中号不锈钢打蛋器
	14cun
	5
	个
	货物
	

	165
	铝烤盘
	60*40*4.8cm
	10
	个
	货物
	

	166
	竹馅挑
	20cm
	20
	个
	货物
	

	167
	量杯
	1000ml
	5
	个
	货物
	

	168
	方巾
	30cm×30cm
	100
	个
	货物
	

	169
	抹布
	30cm×30cm
	100
	个
	货物
	

	170
	喷水壶
	大号
	5
	个
	货物
	

	171
	塑料菜板
	60*40*3cm
	12
	个
	货物
	

	172
	水果刀
	30cm
	5
	个
	货物
	

	173
	大号餐车
	900*500*780
	10
	台
	货物
	

	174
	扫把
	/
	10
	个
	货物
	

	175
	拖把
	/
	10
	个
	货物
	

	176
	撮箕
	/
	10
	个
	货物
	

	177
	不锈钢双层碗
	18cm
	1000
	个
	货物
	

	178
	不锈钢双层碗
	11.5cm
	1000
	个
	货物
	

	179
	不锈钢筷子
	23cm
	1000
	个
	货物
	

	180
	不锈钢汤勺
	18.4cm
	1000
	个
	货物
	

	181
	保温桶
	50L
	5
	个
	货物
	

	核心产品
	标“★”为“核心产品”，应完全满足或优于。

	节能产品
	“要求/备注”栏中标注为“节能产品”的为强制采购节能产品，投标人所投货物必须通过节能产品认证，并提供所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书复印件。


二、国家相关行政主管部门颁布的强制标准、规范
1、GB 35848-2024        《商用燃气燃烧器具》

2、GB 4806.9-2023       《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》 

3、GB 4706.1-2005       《家用和类似用途电器的安全通用要求》 

4、GB 17988-2008        《食具消毒柜安全和卫生要求》 

5、GB 18483-2001        《饮食业油烟排放标准》

6、GB 26920.2-2015       《商用制冷器具能效限定值和能效等级第 2 部分: 自携冷凝机组商用冷柜》

7、GB 8624-2012          《建筑材料及制品燃烧性能分级》

9、双头单尾炒炉、单头大锅灶、单头地汤灶、双门燃气蒸饭车、四门高身冷柜、带锁留样柜等： 《强制性产品认证实施规则》（CCC认证）

10、双门热风循环消毒柜、高温热风消毒库等： 《消毒产品生产企业卫生许可实施细则》

11、电饼铛、电煮面桶（蒸汽型）等：《电热食品加工设备食品相关产品生产许可实施细则》 

项目技术、服务要求
说明：下表中标注▲号的条款应满足或优于。
（一）货物技术参数、服务要求
	序号
	货物名称
	规格要求（除已标注单位外，其余参数尺寸单位为：mm）
	功能及技术参数

	1
	▲双头单尾炒炉
	1800*1150*1250
	1.设备整体框架采用优质304不锈钢；
2.台面厚度为≥1.2mm，前面板，侧板厚度≥1.2mm，设有自来水摇摆龙头；
3.节能灶静音炉头熄火保护；
4.制作热负荷:≥40kW*2；
5.风机功率：≥120W*2；
6.最大用气量：≥3.5*2立方/小时；
7.进气口：DN25、进水口：DN15、排水口：Φ38；
▲8.产品符合《强制性产品认证实施规则》的要求，提供 CCC 认证证书复印件。

	2
	▲单头大锅灶
	1100*1150*1250
	1.产品额定电压:220V~240V，额定频率:50Hz~60Hz，风机额定功率:≥120W，额定气压:2.0~2.5kPa，进气口:DN25，进水管:DN15，排水管:DN32；
2.材质：采用304不锈钢板，前挡、侧挡及面板，台面板(一次压制成型工艺），厚度≥1.2mm；炉面下衬厚度≥30mm硅酸铝保温材料及厚度≥1.5mm的不锈钢衬板；
3.炉膛采用厚度≥1.2mm的不锈钢钢板制作，烟道采用厚度≥2.0mm的不锈钢钢板制作；
4.采用≥38*38*1.5mm不锈钢方管做主骨架，≥38*25*1.2mm不锈钢矩管做次骨架；
5.脚采用≥φ51*1.2mm不锈钢圆管并配可调子弹脚，配全预混式节能炉头。
▲6.产品符合《强制性产品认证实施规则》的要求，提供 CCC 认证证书复印件。

	3
	▲单头地汤灶
	650*700*500
	1.产品额定电压:220V~240V，额定频率:50Hz~60Hz，风机额定功率:≥120W，额定气压:2.0~2.5kPa，进气口:DN25，进水管:DN15，排水管:DN32；
2.材质：采用304不锈钢板，前挡、侧挡及面板，台面板(一次压制成型工艺），厚度≥1.2mm；炉面下衬厚度≥30mm硅酸铝保温材料及厚度≥1.5mm的不锈钢衬板；
3.炉膛采用厚度≥1.2mm的不锈钢钢板制作，烟道采用厚度≥2.0mm的不锈钢钢板制作；
4.采用≥38*38*1.5mm不锈钢方管做主骨架，≥38*25*1.2mm不锈钢矩管做次骨架；
5.脚采用≥φ51*1.2mm不锈钢圆管并配可调子弹脚，配全预混式节能炉头。
▲6.产品符合《强制性产品认证实施规则》的要求，提供 CCC 认证证书复印件。

	4
	▲双门燃气蒸饭车
	1400*670*1650
	1.盘数：≥24盘
2.整体304不锈钢制作，厚度≥1.2mm；
3.电子点火，意外熄火自动关闭气源保护装置；
4.整体发泡，节能环保，耐高温多气囊嵌入式硅胶门封；
5.自动进水，自动缺压气阀，超温保护装置，多重保护功能。
6.燃气类别：天然气(12T)，额定燃气压力：2000Pa；
▲7.产品符合《强制性产品认证实施规则》的要求，提供 CCC 认证证书复印件。

	5
	燃气摇摆汤锅
	1600*1400*1600
	1.加工能力：300L 耗气量：65000Kcal/h 电功率：0.75/h；
2.本设备采用燃气(液化气、天然气人工煤气)为健源。锅体通过蜗轮付做置手动进行翻转、倾料安全、卫生便于清扫进料卸料十分方便。独特的燃烧器燃烧充分、热效率高。
3.用于餐饮、食品加工、调味品、医药等行业使用。锅体由倾锅装置控制，倾锅装置主要由蜗轮蜗杆传动装置组成，当摇动手柄时，传动装置转动，带动锅体绕支承轴转动，从而实现锅体的翻转和倾斜，以便于食品出锅和清洁。

	6
	炉拼台
	300*1150*1250
	1.采用优质SUS304不锈钢板材，面板≥1.2mm、侧板≥1.2mm；
2.不锈钢后挡炉背板；
3.横通采用≥￠25*1.2mm不锈钢管连接，立管采用≥￠38*1.2mm不锈钢管连可调节高度子弹脚。

	7
	单星水池
	1000*700*990
	1.整体SUS304不锈钢制作；
2.台面采用≥1.2mm厚不锈钢板制作；
3.星盆斗采用≥1.2mm厚不锈钢板制作；
4.星斗尺寸：≥500*500*280mm；
5.立柱采用≥38*38mm方通，配可调式子弹脚；
6.横撑采用≥25*38mm方通；
7.配150*150mm拦渣网、手摇式落水器。

	8
	单星水池
	1200*800*990
	1.整体SUS304不锈钢制作；
2.台面采用≥1.2mm厚不锈钢板制作；
3.星盆斗采用≥1.2mm厚不锈钢板制作；
4.星斗尺寸：≥500*500*280mm；
5.立柱采用≥38*38mm方通，配可调式子弹脚；
6.横撑采用≥25*38mm方通；
7.配150*150mm拦渣网、手摇式落水器。

	9
	双星水池
	1200*700*990
	1.整体SUS304不锈钢制作；
2.台面采用≥1.2mm厚不锈钢板制作；
3.星盆斗采用≥1.2mm厚不锈钢板制作；
4.星斗尺寸：≥500*500*280mm；
5.立柱采用≥38*38mm方通，配可调式子弹脚；
6.横撑采用≥25*38mm方通；
7.配150*150mm拦渣网、手摇式落水器。

	10
	单星挂墙洗手星
	500*450*530
	1.整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚≥1.2mm；
2.星盆斗厚≥1.2mm，星盆斗尺寸：定制；
3.配脚踏式落水器。

	11
	四层平板货架
	1500*500*1550
	1.整体采用SUS304不锈钢制作，平板厚度≥1.2mm；
2.立柱采用≥φ48mm*1.2mm厚不锈钢圆管；
3.配不锈钢可调子弹脚。

	12
	四层平板货架
	1200*500*1550
	1.整体采用SUS304不锈钢制作，平板厚度≥1.2mm；
2.立柱采用≥φ48mm*1.2mm厚不锈钢圆管；
3.配不锈钢可调子弹脚。

	13
	四层格栅货架
	1500*500*1550
	1.整体采用SUS304不锈钢制作，平板厚度≥1.2mm；
2.立柱采用≥φ48mm*1.2mm厚不锈钢圆管；
3.配不锈钢可调子弹脚。

	14
	四层格栅货架
	1200*500*1550
	1.整体采用SUS304不锈钢制作，平板厚度≥1.2mm；
2.立柱采用≥φ48mm*1.2mm厚不锈钢圆管；
3.配不锈钢可调子弹脚。

	15
	米面架
	1200*500*300
	1.材质：采用优质SUS304不锈钢管材制；
2.支架、通脚δ≥38*38*1.2mm方通，横撑δ≥38*25*1.2mm；
3.配38*38橡胶套脚；

	16
	双层工作台
	1800*800*800
	1.整体采用SUS304不锈钢制作；
2.台面厚度≥1.2mm，内衬4mm防水机制板并用≥1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固；
3.下层板厚度≥1.2mm；
4.脚管采用≥Ф48*1.2mm厚不锈钢圆管；
5.配不锈钢可调子弹脚。

	17
	双层工作台
	1800*760*800
	1.整体采用SUS304不锈钢制作；
2.台面厚度≥1.2mm，内衬4mm防水机制板并用≥1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固；
3.下层板厚度≥1.2mm；
4.脚管采用≥Ф48*1.2mm厚不锈钢圆管；
5.配不锈钢可调子弹脚。

	18
	双层工作台
	1500*700*800
	1.整体采用SUS304不锈钢制作；
2.台面厚度≥1.2mm，内衬4mm防水机制板并用≥1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固；
3.下层板厚度≥1.2mm；
4.脚管采用≥Ф48*1.2mm厚不锈钢圆管；
5.配不锈钢可调子弹脚。

	19
	双层工作台
	1000*700*800
	1.整体采用SUS304不锈钢制作；
2.台面厚度≥1.2mm，内衬4mm防水机制板并用≥1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固；
3.下层板厚度≥1.2mm；
4.脚管采用≥Ф48*1.2mm厚不锈钢圆管；
5.配不锈钢可调子弹脚。

	20
	双层工作台
	800*700*800
	1.整体采用SUS304不锈钢制作；
2.台面厚度≥1.2mm，内衬4mm防水机制板并用≥1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固；
3.下层板厚度≥1.2mm；
4.脚管采用≥Ф48*1.2mm厚不锈钢圆管；
5.配不锈钢可调子弹脚。

	21
	工作台带靠背
	1000*700*950
	1.整体采用SUS304不锈钢制作；
2.台面厚度≥1.2mm，内衬4mm防水机制板并用≥1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固；
3.下层板厚度≥1.2mm；
4.脚管采用≥Ф48*1.2mm厚不锈钢圆管；
5.配不锈钢可调子弹脚。

	22
	双通工作台
	1800*800*800
	1.整体采用SUS304不锈钢制作；
2.台面厚度≥1.2mm，内衬4mm防水机制板并用≥1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固；
3.层板、底板、侧板及门面采用≥1.2mm厚不锈钢板制作；
4.加强筋厚度≥1.2mm；
5.配置不锈钢可调子弹脚。

	23
	木案工作台
	1500*800*800
	1.采用SUS304不锈钢制作，台面板为加厚木面板；
2.层板厚度≥1.2mm；
3.配调节脚,调节脚平稳坚固，调节灵活；
4.承重能力强，水平受力不变形。

	24
	双孔残食台（推车式）
	1500*700*950
	1.整体采用304不锈钢制作，台面板、柜体及推车板厚≥1.2mm；
2.脚柱为201不锈钢方管≥38*38mm，厚≥1.2mm；
3.四脚采用不锈钢升降调节脚。

	25
	五格保温汤池
	1800*700*800
	1.整体采用SUS304不锈钢制作；
2.顶板、层板、底板、侧板及门板均采用≥1.2mm厚不锈钢板制作；
3.面板厚度≥1.2mm，并用≥1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固；
4.线头有绝缘帽，铜芯线，有防热管，安全使用；
5.电压：220V，功率：≥2.2KW

	26
	平板推车
	500*700*800
	1.材质：采用优质SUS304不锈钢板材制作；
2.台面采用≥1.5mm不锈钢，骨架不锈钢矩形管焊接，内衬防火板，增加强度，减少噪音；把手δ≥28mm圆管拉弯成型；
3.配δ≥100mm静音尼龙脚轮：2个带脚刹万向轮、2个定向轮，加厚底板焊接座，螺杆连接固定，脚轮可拆卸更换。

	27
	双层餐车
	900*500*780
	1.整体采用SUS304不锈钢制作，板厚≥1.2mm；
2.脚柱为不锈钢方管≥38*38mm，厚≥1.2mm；
3.四脚采用不锈钢万向轮。

	28
	洗米机
	590*590*1000
	1.洗米能力：≥100kg/回；
2.洗米时间：3-5分钟；
3.采用自来水作为洗米机动力,自来水通过本产品的主体水阀进行加压,将大米送入U形洗米机管内腔进行冲洗,以其达到洗刷大米的效果，内/外筒均为不锈钢。

	29
	六门更衣柜
	1200*400*1800
	1.整体采用SUS304不锈钢制作；
2.顶板、层板、底板、侧板及面板采用≥1.2mm厚不锈钢板制作；
3.并用≥1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固；
4.配置不锈钢可调子弹脚。
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	双温混水龙头
	定制
	1.SUS304不锈钢、双温、精铸加厚手柄、全铜轴芯。
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	单温水龙头
	定制
	1.SUS304不锈钢、单温、精铸加厚手柄、全铜轴芯。
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	洗地龙头
	550*200*550
	1.开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理(黑色)漆面不易脱落；
2.固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体不易被腐蚀；
3.10.7米重工无痕三层液压钢丝管(黑色)、与主体接口为金属连接件、耐温85度耐压300PSI；
4.黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。(配置一把喷头)；
5.进水接口为标准G1/2外螺纹。
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	绞切两用机
	850*550*900
	1.功率/电压：1.5kw/220V；
2.绞肉产量：250kg/h，切片产量：400kg/h；
3.绞肉部分适用于鲜肉、-4℃以上微冻肉绞肉。切肉部分可将鲜肉一次切片、二次切丝。
4.整机采用SUS304不锈钢。绞肉组件均选用不锈钢设计且可快速拆卸，方便使用后冷藏或清理。
5.切肉刀组有效切割长度170mm。
6.切肉刀组可徒手快拆式刀组设计，清理方便，同时便于维修和更换切片规格。
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	土豆去皮机
	1270*740*1150
	1.电压;380V 功率≤1.1kw。
2.工作效率：500kg/h，毛刷有效长度1000mm*7根。
3.整机采用SUS304不锈钢。设备配备紧急停止按钮（紧急情况下可一键停机）等安全装置保障安全；设备配备防护门有效解决碎料飞溅等问题；设备前后侧盖均可打开，卫生无死角。
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	全能切菜机
	1250*600*1300
	1.电压;220V 功率≤2.22kw
2.工作效率：300-1000kg/h；
3.叶菜切制规格：1-60mm；随机刀具至少包含大双刀1组（叶菜）；切片刀盘、切丝刀盘、切丁刀盘各一组；至少配置两个变频器、用于输送部及叶菜部速度调整；输送宽度：120mm。
4.外形尺寸：1180*550*1260mm（±5%）
5.整机采用SUS304不锈钢。产品两侧切刀门处需设有安全连锁机构（开门可自动断电停机）、配备热过载继电器(保护电机)及紧急停止按钮（紧急情况下可一键停机）等安全装置保障安全。
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	压面机
	600*720*1100
	1.功率/电压：2.2kw/220V；
2.产能：350kg/h；
3.压辊宽度：350mm；
4.整机采用SUS304不锈钢。可揉压各种酥性、韧性面团。经过揉压的面团制作的食品松软、美观,压面厚度可在一定范围内调节（5mm-25mm）。
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	搅拌机
	530*700*1000
	1.电压：380V；
2.功率：≥1.5kW；
3.料桶容积：≥38L；
4.最大和面量：≥10kg；
5.搅拌转速：65/102/296(r/min)。
6.整机采用SUS304不锈钢。
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	卧式和面机
	1200*700*1000
	1.一次和面量：50kg；
2.设备产量：300kg/h
3.电压/功率：380V/3kw
4.倒顺开关控制，具有正反转功能，正转和面，反转倒面；
5.整机采用SUS304不锈钢。
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	双门发酵柜
	1200*800*1860
	1.控制类型：智能控制面板
2.额定电压：220V
3.额定功率：≥3.1Kw
4.整机重量：≥76kg
5.双门盘数：≥32盘
6.温度调节范围(℃)：5~55℃
7.湿度调节范围(%RH)：45~99%RH
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	电饼铛
	700*800*815
	1.额定功率/电压：380v/5KW；
2.工作温度：50-250℃；
3.重量：38kg；
4.特点：采用双控温、双限温技术，上下铝制锅面，上下火分别自动控温，加热系统采用多环电热管均布加热，铛体温度均匀、热效率高、经久耐用、维修方便升温速度快，损耗低。外型美观大方，清洁卫生。
▲5.产品制造商具有《全国工业产品生产许可证》（电热食品加工设备），提供证书复印件。
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	电三层六盘烤箱
	1240*900*1600
	1.材质：外壳优质不锈钢板，厚度≥1.2mm；
2.层数/盘位：3层，每层2盘，共6盘；适配标准商用烤盘；
3.烤盘规格：≥600×400mm；
4.开门方式：三层独立下拉门，配双层防爆钢化玻璃观察窗；
5.移动/固定：底部配4只万向轮(带刹车)+可调平衡脚，方便移动与调平；
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	电煮面桶（蒸汽型）
	直径50cm
	蒸汽型
1.整机采用304不锈钢制作，带发泡保温层；
2.电压380V，功率≥9kW，容量≥50L；
3.温控40～100℃可调，加热快速、恒温节能；
4.配备防干烧、超温、漏电多重安全保护，底部带排水阀。
▲5.产品制造商具有《全国工业产品生产许可证》（电热食品加工设备），提供证书复印件。
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	四门高身冷柜
	1220*700*1950
	1.制冷方式：风冷，冷藏室温度：2℃~8℃，冷冻室温度：-5℃~-18℃；
2.有效容量≥780L；
3.箱体内外均采用食品级不锈钢，箱体整体发泡，中梁配加热丝，可拆卸门封条，自动回归门设计；双压缩机，纯铜蒸发器，在最高42℃的极端环境温度下也能正常制冷；
▲4.产品符合《强制性产品认证实施规则》的要求，提供 CCC 认证证书复印件；
▲5.产品符合 GB 4806.9-2023 标准，提供有效期内的食品接触产品安全认证证书复印件。
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	带锁留样柜
	600*800*1970
	制冷方式：风冷，温度：2℃~8℃，门数：单门，有效留样空间：≥6层
2.箱体内外均采用食品级不锈钢，箱体整体发泡，口框配加热丝，采用双层电加热防雾玻璃门，可拆卸门封条，品牌压缩机，纯铜蒸发器，在最高42℃的极端环境温度下也能正常制冷；
3..采用智能微电脑触摸屏控制器，触摸显示屏尺寸长、宽或直径≥10cm，配置离子食物保鲜系统，通过释放活氧抑制细菌生长，通过释放负离子延缓食物氧化，延长食物保鲜时间；
▲4.产品符合《强制性产品认证实施规则》的要求，提供 CCC 认证证书复印件；
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	灭火系统
	800*200*700
	1.主机箱采用SUS304≥1.2mm不锈钢板材，灭火系统连接管采用SUS304≥1.2mm不锈钢管，喷嘴采用365度无死角转动喷嘴；
2.灭火装置具备自动和手动两种操作模式需与消防水(或者自来水)管路相连，系统启动后，自控水阀等灭火剂喷洒完全后，再自动喷水,具有火灾自动探测，自动实施灭火功能；
3.系统装置包括:控制箱、管路、喷嘴探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头.释放机构、驱动瓶、水流控制阀、单向阀、减压阀等组成;释放机构及水流阀为机械式启动,电控系统与主机箱为一体，具备四寸微电脑显示屏。
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	长龙式洗碗机
	4200*850*1900
	1.规格尺寸：4200*850*1900mm(±1%)，入口长度≥650mm，出口长度≥950mm，洗涤宽度≥620mm，洗涤高度≥420mm，主洗+漂洗区≥1600mm，烘干区≥1000mm；
2.电压：380VAc/50Hz/4P；功率：≤56.7KW，配置模块：单缸双漂洗消毒带烘干；
3.高压喷淋区域为循环热水温度≥55℃，通过凹槽喷嘴实现,360°无死角清洗，配备一体式喷洗臂，支持快速拆装及便于后期维护；高温漂洗区域温度≥80℃,广角喷嘴覆盖漂洗消毒，瀑布式导水循环系统耗水量≤360L/h,减少能源消耗并确保餐具洁净度，洗涤速度1~3.5m/min,最大处理能力≥1800pcs/h；
4.整机身采用SUS304材质，配备316材质发热管，确保设备耐用性与稳定性；
5.输送电机采用变频调速，可无级任意调节，满足现场不同条件下运行，底架采用全封闭结构，防水、防虫鼠；箱体内壁无管道，不藏污垢，符合卫生要求且方便清洗；
6.采用微电脑触摸屏中央控制系统面板便于实时动态监管、恒温监测技术，部件独立启停及能耗管理，中央控制系统须性能稳定、可靠；
7.主洗缸洗臂采用抽拉一体式不锈钢洗臂，预洗缸上臂不少4根洗臂，下臂不少于3根洗臂，单个预洗缸合计洗臂数量不少于7根；主洗缸上臂不少于5根洗臂，下臂不少于4根洗臂，单个主洗缸合计洗臂数量不少于9根；
8.核心热力系统通过加热水源，实现强效高温强力清洗、高温消毒和烘干等功能，确保漂洗温度维持80℃以上；洗碗机喷淋管、发热管、加热器等关键部位适应后厨高温高湿环境，性能稳定、质量可靠；
9.安全特性：机器出入口有防掉落、限位装置，防撞停机功能，餐具破损率<0.1%;具备门禁感应保护，防止安全隐患。
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	双门砧板刀具消毒柜
	1200*600*1900
	1.容积：≥600L，摆放刀数量≥20把，摆放砧板数量≥8块，有独立刀具柜；毛巾专放，下层放砧板架。功率：≥1250W；智能显款屏；
2.消毒手段：紫外线臭氧二合一灯管综合消毒；中温隐藏发热体热风循环烘干，烘干温度≤60度；
3.上层双门下层双门，全SUS304不锈钢箱体，不锈钢柜门加玻璃透视窗。
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	双门热风循环消毒柜
	1310*630*1785
	1.功率：≥1.8KW；
2.温度范围：≤125℃；
3.加热系统：采用304U型1.2米不锈钢电热管，离心式蜗牛风机；
4.消毒方式：高温热风循环，360°上下周天式循环方式，上下温差小；
5.配定制食品级胶条，安全无异味；
6.整机优质SUS304不锈钢抗菌板材；
7.配8层不锈钢深框拉篮层架。
▲8.产品制造商具有《消毒产品生产企业卫生许可证》，提供证书复印件。
▲9.产品符合 GB 4806.9-2023 标准，提供有效期内的食品接触产品安全认证证书复印件。
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	高温热风消毒库
	3000*6100*2200
	1.电压：380V，电机功率：24KW，热风循环加热系统功率：按实际使用面积配；
2.说明：隔热保温层（消毒库整体使用环保聚氨酯阻燃发泡料发泡，节能保温）、热风风道、温度显示设计；消毒保温时间设定及风机；加热启停等操作按钮；具有多重功能，烘干餐具，消毒餐具及后厨用具消毒；
3.设备包含：保温洁净库体搭建、高温风机、加热器、运风道保温、自动化控制系统等；
4.温度范围：Rt65℃~120℃可自由设定（空库工况），波动范围:±5℃；温度控制点2个；
5.材质：库体板材采用40MM厚环保聚氨酯阻燃发泡料发泡，密度：30KG/立方，双面304不锈钢0.8mm厚，地板采用≥3.0mm厚201不锈钢制作；
6.边框用1.2mm厚304不锈钢折弯件；
7.保温钢质门双面304不锈钢0.8mm，中空可视钢化玻璃门；
8.用电控箱微电脑智能控制，温度可调，时间可调；
9.采用高温对餐具进行消毒，360度热风循环，杀菌效果显著。
▲10.产品制造商具有《消毒产品生产企业卫生许可证》，提供证书复印件；
▲11.提供消毒库所用库板符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》A(A1)级规定的防火检测报告；
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	消毒车
	定制
	1.材质：SUS304不锈钢材质。车体框架采用≥38*38mm*1.2mm不锈钢方管，层架δ=2mm不锈钢板，车底耐高温配万向轮；
2.工艺：折弯、焊接组装；功能：四层层架，插入筷子勺子、碗、碟四个不锈钢餐具消毒筐后用固定杆锁定推入库内消毒，消毒后送至各餐具用户处，减少了两次装卸转运操作带来的对餐具污染的风险，极大的降低人员劳动强度，提升生产效率。

	51
	挂墙燃气热水器
	390*185*800
	1.容量：16L
2.天然气带熄火保护装置。
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	挂墙电热水器
	870*415*400
	1.电热水器功率：≥3000w；
2.电压/频率：220V/50HZ；
3.外观设计：圆筒型。内胆材质：蓝钻内胆。
4.加热体材质：310S不锈钢；
5.产品性能：加热速度快，热水输出率高达70%，管路抑菌更健康，简洁操控界面，无线红外遥控器控制，遥控智能预约一键设置恒温温度，带防电墙功能，速热增容，大屏数显，银离子抑菌99.99%,健康节能，省电省心，持久保温。
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	落地称
	200kg
	1.采用LED数码显示，带计价功能；
2.量程：≥200kg
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	灭蝇灯
	380*100*300
	1.电压：220V
2.功率：≥8W
3.使用面积：20-50㎡
4.粘捕式灭蝇灯、高效、静音、安全、节能、环保。
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	紫外线消毒灯
	920*130*500
	1.紫外线+臭氧O3双重杀菌，安全防漏电，延时启动，蜂鸣提醒，高效石英管；
2.功率≥30W，额定电压220V，内置式遥控装置(一键定时遥控)，悬挂式。
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	四人快餐桌
	1200*600
	1.桌面、凳面采用优质304不锈钢板制作，桌面底部四周采用不锈钢方管加固围焊一周，防止划伤；桌面不锈钢厚度≥1.5 mm。
2.面下衬防火板材，密度刨花板做基材；
3.条凳采用一次性冲压成型，大圆角设计，防止碰撞；
4.桌架采用≥50*50*1.5mm不锈钢方管高频焊接，焊缝平整，无焊瘤和漏焊,丁字架中间双撑杆；
5.桌面尺寸：不小于1200*600*40、凳面尺寸：1000*230*25；
6.餐桌整体尺寸：不小于1200*1350*750。
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	油烟净化一体机
	30000*1200*960
	1.不锈钢设备壳体，上下分体结构，分为净化主机、吸烟罩和风机，采用304不锈钢板；内置双进风涡轮风机和低空静化器；支持隔油功能，进风口只进不出；支持均风过滤、动态拦截、静电吸附功能，油烟净化率≥99%；

2.电场为不锈钢材质，耐腐蚀易维护；

3.不锈钢轻质隔水板，过滤⼤颗粒杂物，使油烟均匀通过电场，提⾼油烟净化效率；

4.设备安装LED防爆照明灯，耐⾼温；

5.设备配有低噪⾳离⼼式风机，外转⼦电机性能稳定，出风口可前/后/上三向出风，风机模块独立包装，可在安装现场调整风向；

6.设备面板带有智能LED液晶显示屏（智能控制⾯板），智能诊断，⼯作状态显示；带有红外线感应，可以挥手开机和挥手关机，触摸屏防水防尘等级≥IP65。

▲7.依据 GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》，提供在额定风量条件下设备的油烟净化效率≥98% 的带 CMA 标识第三方检测机构出具的检测报告复印件。


	58
	不锈钢防火板
	定制
	1.整体采用不锈钢板制作；
2.板厚≥1.2mm。

	59
	不锈钢抽气罩
	5000*1000*600
	1.采用优质不锈钢材质；
2.壳体面板厚度≥1.2mm，加强筋≥1.2mm；

	60
	风机
	7.5kw
	1.整机外壳采用金属烤漆钢板制作工艺，不易褪色，防腐等级高，使用寿命长，外观大气美观；
2.根据离心力和动量守恒定律设计的风机专用高压叶轮。叶片采用压铆激光焊接工艺制作，更牢固，具有风量大，压力高，运行稳定等特点；
3.内部采用双层静音处理技术，全网加静音棉，静音棉材质为铝硅阻燃材料，厚度≥25MM，能有效降低15%噪声并起到阻燃作用，结合整机精密结构胶密封工艺，构建其高效的隔音屏障与严密的密封体系，进一步强化降噪效果同时起到防水密封的效果；
4.采用耐高温耐腐蚀风机专用轴承，精度高，抗磨损性好，增加风机使用寿命，减少维护成本。

	61
	轴流风机
	5#
	圆通式。

	62
	风机支架
	定制
	1.80#槽钢，50角铁，整体焊制，截面为凹槽形的长条钢材；
2.截面形状为槽形的型钢。

	63
	排烟管道
	定制
	1.整体采用不锈钢制作；
2.板厚≥1.2mm。

	64
	弯头
	定制
	1.整体采用不锈钢制作；
2.板厚≥1.2mm。

	65
	变径
	定制
	1.整体采用不锈钢制作；
2.板厚≥1.2mm。

	66
	新风管道
	定制
	1.整体采用不锈钢制作；
2.板厚≥1.2mm。

	67
	新风机
	5.5kw
	1.整机外壳采用金属烤漆钢板制作工艺，不易褪色，防腐等级高，使用寿命长，外观大气美观；
2.根据离心力和动量守恒定律设计的风机专用高压叶轮。叶片采用压铆激光焊接工艺制作，更牢固，具有风量大，压力高，运行稳定等特点；
3.内部采用双层静音处理技术，全网加静音棉，静音棉材质为铝硅阻燃材料，厚度≥25MM，能有效降低15%噪声并起到阻燃作用，结合整机精密结构胶密封工艺，构建其高效的隔音屏障与严密的密封体系，进一步强化降噪效果同时起到防水密封的效果；
4.采用耐高温耐腐蚀风机专用轴承，精度高，抗磨损性好，增加风机使用寿命，减少维护成本。


	68
	软连接
	定制
	1.优质帆布，其特点有防潮、防节露、消声、减震、耐老化、使用寿命长等特点。

	69
	减震器
	定制
	1.弹簧减震，有效避免风柜震动。

	70
	变频控制柜
	配套风柜
	1.控制风柜变频启动、降压、停止，通过电机综合保护器对电机进行过载保护、缺相保护，采用国内优质电气元器件。

	71
	百叶窗
	定制
	1.材质：铝合金；
2.规格尺寸：≥200*200mm。

	72
	其他辅材
	
	1.包含膨胀螺丝，丝杆等

	73
	R5炒锅
	R5
	1.规格：≥φ50；
2.材质：采用熟铁，经久耐用

	74
	R8炒锅
	R8
	1.规格：≥φ60；
2.材质：采用熟铁，经久耐用

	75
	10两手打炒勺
	10两
	1.规格：勺容量≥10两；
2.材质：SUS304不锈钢,船木手柄。

	76
	中号锅铲
	中号
	1.规格：2号；
2.材质：SUS304不锈钢,船木手柄。

	77
	大锅铲
	大号
	1.规格：1米长；
2.材质：SUS304不锈钢,船木手柄。

	78
	港式水勺
	4斤
	1.规格：≥4斤；
2.材质：SUS304不锈钢,船木手柄。

	79
	长柄水勺
	16cm
	1.规格：≥16cm，40cm长；
2.材质：SUS304不锈钢≥1.5厚

	80
	钢漏
	30"
	1.规格：≥30cm；
2.材质：SUS304不锈钢≥1.5厚

	81
	宽边密漏
	10寸
	1.规格：≥10寸
2.材质：优质不锈钢材质，拉丝抛光工艺

	82
	30木柄咋哩
	30"
	1.规格：≥30cm；
2.材质：SUS304不锈钢≥1.5厚

	83
	10"加厚油鼓
	10"
	1.规格：直径≥10寸
2.材质：SUS304不锈钢

	84
	胡椒筒
	中号
	1.规格：1.5孔(304)；
2.材质：SUS304不锈钢

	85
	不锈钢油壶
	中号
	1.规格：中号；
2.材质：SUS304不锈钢

	86
	特厚复底钢汤桶
	60"
	1.规格：桶口直径≥60*60cm；
2.材质：SUS304不锈钢≥2.0厚；

	87
	特厚复底钢汤桶
	50"
	1.规格：桶口直径≥50*50cm；
2.材质：SUS304不锈钢≥2.0厚；

	88
	特厚复底钢汤桶
	40"
	1.规格：桶口直径≥40*40cm；
2.材质：SUS304不锈钢≥2.0厚；

	89
	特厚复底钢汤桶
	30"
	1.规格：桶口直径≥30*30cm；
2.材质：SUS304不锈钢≥2.0厚；

	90
	加厚反边斗盆
	80"
	1.规格：直径≥80CM；
2.SUS304不锈钢材料，厚度≥1.5mm；

	91
	加厚反边斗盆
	60"
	1.规格：直径≥60CM；
2.SUS304不锈钢材料，厚度≥1.5mm；

	92
	加厚反边斗盆
	50"
	1.规格：直径≥50CM；
2.SUS304不锈钢材料，厚度≥1.5mm；

	93
	加厚反边斗盆
	40"
	1.规格：直径≥40CM；
2.SUS304不锈钢材料，厚度≥1.5mm；

	94
	加厚马斗
	22"
	1.规格：直径≥22CM；
2.材质：食品级不锈钢材质，防腐防锈，抗菌防潮；

	95
	加厚马斗
	20"
	1.规格：直径≥20CM；
2.材质：食品级不锈钢材质，防腐防锈，抗菌防潮；

	96
	加厚马斗
	18"
	1.规格：直径≥18CM；
2.材质：食品级不锈钢材质，防腐防锈，抗菌防潮；

	97
	特厚味盅
	20#
	1.规格：直径≥20CM，重量:315g；
2.材质：食品级不锈钢材质，防腐防锈，抗菌防潮；

	98
	特厚味盅
	18#
	1.规格：直径≥18CM，重量:285g；
2.材质：食品级不锈钢材质，防腐防锈，抗菌防潮；

	99
	特厚味盅
	16#
	1.规格：直径≥16CM，重量:235g；
2.材质：食品级不锈钢材质，防腐防锈，抗菌防潮；

	100
	调味勺
	25cm
	1.规格：长度≥25cm；
2.材质：SUS304不锈钢；

	101
	打菜勺
	4两
	1.重量：≥175g；
2.材质：优质304食品级不锈钢；

	102
	连盘锅架
	30"
	1.规格：≥30cm
2.材质：优质不锈钢材质。

	103
	中号管形锅架
	中号
	1.规格：≥28cm
2.材质：优质不锈钢材质。

	104
	大号防爆高压锅
	44L
	1.规格：≥44L
2.材质：优质304不锈钢材质。

	105
	32cm双喜压力锅
	32cm
	1.规格：口径≥32cm
2.材质：优质304不锈钢材质。

	106
	28cm双喜压力锅
	28cm
	1.规格：口径≥28cm
2.材质：优质304不锈钢材质。

	107
	加厚方盘
	60*40*4.8cm
	1.规格：600*400*48mm；
2.材质：SUS304不锈钢；

	108
	冲孔加厚方盘
	60*40*4.8cm
	1.规格：600*400*48mm；
2.材质：SUS304不锈钢；

	109
	带锁四格刀箱
	四格
	1.规格：四格带锁；
2.材质：食品级不锈钢材质，防腐防锈，抗菌防潮；

	110
	1号菜刀
	1号
	1.材质：优质304食品级不锈钢，水磨抛光开刃工艺，耐腐蚀

	111
	2号桑刀
	2号
	1.材质：优质304食品级不锈钢，水磨抛光开刃工艺，耐腐蚀

	112
	砍刀
	1号
	1.材质：优质304食品级不锈钢，水磨抛光开刃工艺，耐腐蚀

	113
	不锈钢腰斗
	中号
	1.规格：中号
2.材质：优质不锈钢材质。

	114
	砧板围
	中号
	1.规格：中号
2.材质：优质不锈钢材质。

	115
	松木砧板
	中号
	材质：优质松木

	116
	圆形塑料菜板（分色）
	φ45cm*h8cm
	1.规格：直径≥45cm厚8cm
2.材质：环保PE砧板，防滑细纹表面，抗高温不打滑，韧性高不开裂，有效抗菌防霉，添加银离子抗菌技术

	117
	200KG电子磅秤
	200KG
	1.采用LED数码显示，带计价功能；
2.量程：≥200kg。

	118
	30KG电子台秤
	30KG
	1.采用LED数码显示，带计价功能；
2.量程：≥30kg。

	119
	电子克称
	10KG
	1.最大称量10kg，分度值0.1g/1g；
2.秤盘采用食品级不锈钢，外壳ABS材质，防护等级IP54，防尘防水。
3.具备去皮、置零、单位切换、自动关机、低电压提示功能，显示清晰、稳定快、误差小。

	120
	塑胶挤瓶
	中号
	材质：食品级塑料制品

	121
	大号保鲜盒
	1#
	1.规格：1#
2.材质：食品级塑料制品 2.5mm厚

	122
	中号保鲜盒
	2#
	1.规格：2#
2.材质：食品级塑料制品 2.5mm厚

	123
	小号保鲜盒
	3#
	1.规格：3#
2.材质：食品级塑料制品 2.5mm厚

	124
	大号整理箱
	大号
	1.规格：尺寸≥57*41*30cm
2.材质：国家环保塑料PPC材质

	125
	中号整理箱
	中号
	1.规格：尺寸≥40.2*30.3*25cm
2.材质：国家环保塑料PPC材质

	126
	小号整理箱
	小号
	1.规格：尺寸≥35.2*28.3*20cm
2.材质：国家环保塑料PPC材质

	127
	大号菜筐
	大号
	1.规格：尺寸≥57*41*30cm
2.材质：国家环保塑料PPC材质

	128
	中号菜筐
	中号
	1.规格：尺寸≥40.2*30.3*25cm
2.材质：国家环保塑料PPC材质

	129
	小号菜筐
	小号
	1.规格：尺寸≥35.2*28.3*20cm
2.材质：国家环保塑料PPC材质

	130
	大号方筛
	大号
	1.规格：尺寸≥57*41*20cm
2.材质：国家环保塑料PPC材质

	131
	中号方筛
	中号
	1.规格：尺寸≥40.2*30.3*18cm
2.材质：国家环保塑料PPC材质

	132
	小号方筛
	小号
	1.规格：尺寸≥35.2*28.3*16cm
2.材质：国家环保塑料PPC材质

	133
	带轮垃圾桶
	120L
	1.规格：容量≥120L
2.材质：安全PE材质，无毒无味环保，耐摔承重强

	134
	大白桶
	80L
	1.规格：容量≥80L
2.材质：安全PE材质，无毒无味环保，耐摔承重强

	135
	磨刀石
	/
	1.尺寸≥180mm×60mm×30mm
2.款式：双面粗细两用

	136
	锅刷
	/
	1.整体长度≥280mm，刷头宽度≥50mm
2.刷头为天然竹丝，捆扎紧密、不掉丝，韧性强、耐磨不沾油，不伤锅具

	137
	防水围腰
	90cm
	1.尺寸：长度≥90cm，宽度≥60cm
2.采用优质防水PVC皮革材质，整体防水、防油、耐污、易清洁

	138
	厨师帽
	/
	1.高度：10cm～25cm
2.材质：纯棉白布

	139
	厨房服
	/
	1.规格：均码
2.整体白色，面料采用棉≥65%纯棉，克重200～260g/㎡，透气吸汗、耐洗耐磨、不易变形

	140
	袖套
	38cm
	1.长度：≥38cm
2.材质：PVC防水皮革

	141
	橡胶手套
	38cm
	1.材质：天然乳胶；
2.长度：≥38cm（长袖款，护臂防溅水）
3.厚度：≥0.12mm，加厚耐磨

	142
	透明口罩
	/
	材质：食品级塑料制品

	143
	鱼刷
	/
	钢齿

	144
	塑料刨刀
	/
	材质：食品级塑料制品

	145
	不锈钢刨刀
	/
	材质：优质不锈钢材质。

	146
	强力剪
	/
	材质：优质不锈钢材质。

	147
	钢丝球
	/
	材质：优质不锈钢材质。

	148
	长柄棕毛刷
	/
	材质：木制

	149
	60塑胶地刮
	/
	材质：国家环保塑料PPC材质

	150
	大号不粘锅
	32cm
	材质：采用铝合金材质

	151
	煎铲
	中号
	材质：优质不锈钢材质。

	152
	食品夹
	10寸
	材质：优质不锈钢材质。

	153
	保鲜膜
	35cm
	材质：食品级塑料制品

	154
	大号油刷
	5cm
	材质：木制

	155
	有齿蛋糕刀
	10寸
	材质：优质不锈钢材质。

	156
	无齿蛋糕刀
	10寸
	材质：优质不锈钢材质。

	157
	抹刀
	10寸
	材质：优质不锈钢材质。

	158
	不锈钢刮板
	20cm
	材质：优质不锈钢材质。

	159
	塑料刮板
	20cm
	材质：国家环保塑料PPC材质

	160
	擀面棍
	30cm
	材质：木制

	161
	擀面棍长
	50cm
	材质：木制

	162
	通心锤
	50cm
	材质：优质不锈钢材质。

	163
	面粉筛
	30cm
	材质：优质不锈钢材质。

	164
	中号不锈钢打蛋器
	14cun
	材质：优质不锈钢材质。

	165
	铝烤盘
	60*40*4.8cm
	材质：铝制

	166
	竹馅挑
	20cm
	材质：竹制

	167
	量杯
	1000ml
	材质：国家环保塑料PPC材质

	168
	方巾
	30cm×30cm
	1.尺寸：≥30cm×30cm
2.材质：超细纤维/纯棉/涤棉混纺

	169
	抹布
	30cm×30cm
	1.尺寸：≥30cm×30cm
2.材质：超细纤维/纯棉/涤棉混纺

	170
	喷水壶
	大号
	加厚塑料

	171
	塑料菜板
	60*40*3cm
	1.规格：≥60*40*3cm
2.材质：环保PE砧板，防滑细纹表面，抗高温不打滑，韧性高不开裂，有效抗菌防霉，添加银离子抗菌技术

	172
	水果刀
	30cm
	材质：优质不锈钢材质。

	173
	大号餐车
	900*500*780
	1.整体采用SUS304不锈钢制作，板厚≥1.2mm；
2.脚柱为不锈钢方管≥38*38mm，厚≥1.2mm；
3.四脚采用不锈钢万向轮。

	174
	扫把
	/
	1.扫把头宽度≥280mm，刷毛采用PET耐磨丝，软硬适中，不掉毛、不倒伏、耐腐蚀。
2.扫把头一体注塑成型，植毛牢固，不脱落、不开裂。

	175
	拖把
	/
	1.规格：≥120*130cm
2.优质棉纱拖把头，扎线紧固，吸水性强，不掉毛、不脱线、耐洗涤。

	176
	撮箕
	/
	材质：优质不锈钢。

	177
	不锈钢双层碗
	18cm
	1.规格：直径≥11.5cm，重量≥85g；
2.材质：优质304食品级不锈钢

	178
	不锈钢双层碗
	11.5cm
	1.规格：直径≥11.5cm，重量≥85g；
2.材质：优质304食品级不锈钢

	179
	不锈钢筷子
	23cm
	1.规格：长度≥23cm
2.材质：优质304食品级不锈钢

	180
	不锈钢汤勺
	18.4cm
	1.规格：直径≥18.4cm
2.材质：优质304食品级不锈钢

	181
	保温桶
	50L
	1.采用食品级≥50L；
3.304内胆全发泡保温桶


四、商务要求
说明：投标人在投标文件《商务要求响应、偏离说明表》中对以下商务要求逐条进行响应描述或偏离说明。
	序号
	商务条款
	内容
	备注

	1
	工期要求
	合同签订之日起30个日历日。
	

	2
	质保要求
	所投产品质保期三年。
	

	3
	付款方法
	合同签订后预付合同总价款的40%，余款自货物交付之日起30日内支付款项；合同另有约定的，从其约定，但付款期限最长不得超过60日。
	

	4
	交货承诺及要求
	投标人在参与本次投标时，交货期及安装周期需优于采购文件要求，提供交货设备与采购要求和投标文件响应承诺相符，若不符，自愿接受采购人处以合同总金额10%的罚款的处罚的书面承诺。
	

	5
	
	本项目所采购的货物供大冶市第六实验学校高中部使用，投标人应充分考虑货物配送至学校并安装完成所需的包含运输、安装等费用，并将所有费用包含在投标总报价中，且中标后不得以任何理由要求追加任何费用。中标后，应按采购人要求将货物配送至各学校并负责安装到位。
	

	6.1
	验收要求
	设备的验收严格依照国家相关规定和冶教规[2013]5号文件执行，验收分为：项目学校验收、第三方或专家库专家和教育主管部门验收。
	

	6.2
	
	在清点货物之前，中标人提供的产品应处于原始的、完好的包装状态。如遇产品在交付前已被拆封，或者证实产品与合同不符，采购人或学校有权拒绝接受或要求更换。
	

	6.3
	
	中标人在签订合同之日起30天内必须将产品货物送达采购人指定的学校并安装调试好，采购人将委托有关检测部门对中标人提供的产品货物进行质量检测，同时出具质量验收函。
	

	7
	其他要求
	投标人须提供现货、全新、符合国家质量检测标准或具有中国商检部门合格证明的设备（包括零部件），并符合招标货物技术要求的规格型号和技术性能，随机附有完整的中文技术资料一套（技术说明书、使用说明书、检测验收标准、产品合格证书、保修卡等）。
	

	
	
	如遇厂方兼并或代理商不再代理该产品，须与采购人做好移交手续。本合同、协议继续有效。
	

	8
	售后服务方案
	投标人提供售后服务方案。
	

	9
	项目实施方案
	投标人提供整体服务方案。
	

	10
	质量控制及质量保证措施
	投标人提供质量保障方案。
	

	11
	供货、安装、施工方案
	投标人提供供货、安装、施工方案。
	

	12
	投标注意事项
	投标人可以根据本项目所实施学校的地理位置、交通条件的差异，以及货物运输、安装、服务所需费用的差异，据实确定产品的投标报价；
	

	13.1
	
	在计算投标报价时，投标人应仔细审查招标文件中是否有检测验收费、货物二次转运费、培训费、售后服务费的规定，若有，则应计入投标报价。此外，投标人还应充分考虑付款时间等因素产生的成本；
	

	13.2
	
	投标人应对询价文件中确定的各项条款进行实质性响应。中标投标人对货物的生产、运输、安装、设备维修或更换等工作负全责。
	


  合同书（格式）

                                                  合同编号：       
甲方（购货方）：
乙方（供货方）：
根据《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，甲乙两方同意按下述条款签定本合同，并共同遵守。
1、合同文件
下列文件是构成本合同不可分割的组成部分：
（1）招标文件以及与招标文件相关的答复、修改、补充通知等；
（2）乙方递交的投标文件以及与投标文件相关的澄清、承诺、补遗书等；
（3）采购机构发出的中标通知书；
（4）构成本合同协议书的其他文件。
2、采购清单
甲方购买乙方生产或经营的_______设备一批，用户分布于大冶市的_  _ 所义务教育阶段中小学，具体清单见附件。
3、合同金额（含实际安装过程中所需配件与采购清单的误差）
合同总金额为： ____________整（￥______元），合同实施过程中发生的一切费用均由乙方承担。
4、交货要求
乙方必须在合同签订后   日历日（以项目学校签署“收货证明”的日期为准）将全部设备送到甲方指定的项目学校。在交付使用之前，设备的安全保管工作由乙方负责。送货前，乙方应提前3天通知甲方，以便做好货物的接收工作。乙方应及时将项目学校签收的“收货证明”（合同附件一）送达甲方。
4、安装要求
乙方在____年_____月_____日前将全部设备安装调试完毕，并交付最终用户使用。
6、技术要求
乙方提供的产品必须符合相关标准和规范的要求，技术指标达到招标文件要求。乙方提供的产品的包装或装箱应牢固、可靠，适合于长距离运输，并具有防潮、防湿、防震、防撞、防野蛮装卸等保护措施，以确保产品安全无损运抵指定现场。
乙方提供的产品包装物外侧醒目位置应标明装箱清单，内容包括名称、规格型号、数量等。乙方提供的产品必须检测合格，产品装箱单中应提供产品清单、检测报告、合格证、说明书等资料。若乙方提供的产品上没有相关标识，又不能证明其合法来源，一律按不合格产品处理。
乙方应保证所提供的产品或其任何一部分免受第三方提出侵犯其知识产权、专利权、商标权或工业设计权的起诉。
7、检测与验收
设备货物的验收严格依照国家相关规定和冶教规【2013】5号文件执行，验收分为项目学校验收、专家或第三方验收、教育管理部门验收。
在清点货物之前，乙方提供的产品应处于原始的、完好的包装状态。如遇产品在交付前已被拆封，或者证实产品与合同不符，甲方或学校有权拒绝接受或要求更换。
设备安装调试完毕后，乙方应通知甲方组织验收。在验收前，甲方将委托有关检测部门对乙方提供的设备货物进行质量检测，同时出具质量验收函。
8、质量保证期
质量保证期从验收报告签字之日起计算，为货物验收合格后    年。
9、责任分工
（1）乙方的责任
乙方负责设备的采购、运输、安装等工作，以交钥匙方式完成项目建设任务。
在质量保证期内，乙方应对产品的质量等负责。如果证实产品质量存在问题，乙方应在招标文件要求和投标文件承诺时间内免费予以维修或更换。如果乙方在规定的期限内没有对有质量问题的产品进行处理，甲方有权采取其他补救措施，相关费用由乙方支付。同时甲方将向乙方提出赔偿要求。质保期满后，产品供应商仍需提供维修服务，所需费用由用户承担。
设备货物交付完毕以后，乙方负责对甲方人员（每校1-2名人员）进行应用技术培训，主要包括：硬件设备工作原理、维护要点、常见故障的排除与处理。培训时间、地点、内容由乙方与甲方商定。
（2）甲方的责任
每个项目至少组织一次设备使用培训活动，对项目设备巡检一次，并进行必要的维护保养，排除安全隐患。在接到学校的服务通知后，8小时内到达现场，24小时内排除一般故障，必要时通知乙方排除硬件故障。
10、付款方式
（1）                                                            
                                            。
（2）收到乙方提供的检测报告、验收报告、发票等付款凭据，经验证无误后付款资金由采购方集中拨付给乙方。
11、合同延误
（1）如果乙方在____年_____月_____日前未履行合同，误期赔偿费每天按照合同金额的1‰计算。一旦误期赔偿费累计达到合同总金额的10％，甲方将单方面解除双方签订的合同。
（2）在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响其按时完成交货任务或不能按时完成设备安装调试任务的情形时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的期限和理由等通知甲方。甲方将尽快对相关情况进行评估，并确定是否同意酌情延长交货时间。
12、不可抗力
如果任何一方因为地震、洪水、滑坡、道路中断等不可抗力自然因素致使影响合同履行时，合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。
受事故影响的一方应在不可抗力发生后尽快以传真、电报等方式通知另一方，并在事故发生后5天内，将有关证明文件或相关新闻报道递交给另一方。
如果不可抗力影响时间持续60天以上时，双方可通过友好协商方式，在10个工作日内达成是继续履行合同还是解除合同的协议。
13、争端的解决
甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的一切争端。如果从协商开始60天内仍不能解决，可申请仲裁，也可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
如果申请仲裁，则由甲方所在地仲裁委员会进行仲裁；仲裁裁决应为终局裁决，对双方均有约束力。在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同应继续执行。
如果申请法律诉讼，则由甲方所在地人民法院依法作出判决。在判决期间，除正在进行判决的部分外，本合同应继续执行。
14、违约终止合同
发生下列情况之一，甲方可向乙方发出终止部分或全部合同的书面通知书。
（1）乙方没有在合同规定的时间或甲方同意延长的时间内提供产品；
（2）所提供产品的质量、配置不符合招标文件的规定或投标文件的承诺；
（3）乙方未能履行合同规定的售后服务义务，或者用户对服务不满意。
在甲方根据上述规定，终止了全部或部分合同后，甲方可以依照其认为适当的条件和方法购买乙方没有提供的类似产品没有提供的服务，所需费用全部由乙方承担。乙方应继续履行合同中规定的、甲方没有终止的其他合同条款。
15、破产终止合同
如果乙方破产或无清偿能力时，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而无须给乙方补偿，终止合同不影响甲方已经采取或将要采取的补救措施的权利。
16、转让
乙方不得转让合同中规定的、应由乙方承担的任何义务。如果发现乙方转让合同规定的义务，甲方有权做出相应的处罚。
17、适用法律
本合同应按中华人民共和国的法律进行解释。
18、合同生效
（1）本合同一式7份，甲方执6份，乙方执1份。
（2）本合同在甲乙两方授权代表签字，并加盖单位公章后开始生效。
19、其它
（1）经协商，甲乙两方可以对本合同的非关键条款进行补充或修改，补充或修改条款应成为本合同不可分割的一部分。除此之外，合同不得有任何变化或修改。
（2）本合同的未尽事宜，由双方友好协商解决。
甲方: 
电话：
地址：
邮政编码：
乙方: 
签字代表：
电话：
地址：
