大冶市市级政府采购竞争性谈判需求公示及征集公告

(大冶市第六实验学校（高中部）改造电脑采购项目)

依据财政备案编号420281-2026-00438号函的要求，大冶市政府采购中心就大冶市第六实验学校（高中部）改造电脑采购项目进行竞争性谈判，现对采购人提供的采购需求进行公示，公开征询意见，并邀请有意向的潜在供应商投标。

项目编号：DYJC20260701
二、项目名称：大冶市第六实验学校（高中部）改造电脑采购项目
三、采购内容：详见采购需求。

四、采购预算：55万元，最高限价53万元

五、供应商资格条件

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；                     
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同下的政府采购活动。

3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。

4、应未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和未被列入“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、落实政府采购政策需求的资格要求：非专门面向中小微企业。

6、本项目的特定资格条件：

（1）不接受联合体投标；

（2）不允许中标后分包；

7、本项目采购产品属于节能产品政府强制采购品目，供应商须针对采购货物清单，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。（必须提供）
    8、针对采购货物清单，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。（自愿提供）
     9、供应商拟提供的主要产品品牌，该条款不作为征集资料审核是否合格的依据，仅作为竞争性谈判小组选择确定本项目竞争性谈判供应商名单的参考。（自行提供说明或证明材料）
六、是否专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位：否

七、政府采购相关政策执行：
1、落实政府采购强制、优先采购节能产品政策：依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购；政府采购优先采购环保产品政策；政府采购促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）等政策。

2、根据《中国人民银行大冶市支行 大冶市财政局关于印发<大冶市政府采购合同线上信用融资实施意见>的通知（冶银发[2020]65号）》的文件精神,对于有融资需求的供应商（中小微企业）可在政府采购项目中标后登录大冶市政府采购信息共享平台，查询融资金融机构信息，并向意向金融机构提出政府采购合同线上信用融资申请。

3、小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除：

（1）对于非专门面向中小企业的项目，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予20%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。 

（2）鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额40%以上的，可给予联合体6%的价格扣除，不重复享受政策。

（3）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（4）小型和微型企业应出具《中小企业声明函》；监狱企业应提供由省级监狱局、戒毒局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。
八、需求公示

（一）公示期：自2026年7月7日起至2026年 7月9日止。

（二）意见反馈方式：对采购需求提出相关意见（应说明理由）应客观公正、实事求是，供应商可以在大冶市政府采购交易系统（https://www.hsszcy.com:10007/#/index）内提交相关意见。
（三）采购需求获取方式：登录湖北政府采购网（http://www.ccgp-hubei.gov.cn/）或大冶市政府采购交易系统（https://www.hsszcy.com:10007/#/index），本公告中的链接免费下载。

（四）需求公示的目的：就采购需求的公正性与专业性征询各潜在供应商的意见，无论是否反馈意见均不影响供应商参与征集供应商名单。

九、参与竞争性谈判方式
（一）参与征集的供应商为本项目备选供应商，最终由竞争性谈判小组从合格的备选供应商中确定不少于三家（含三家）供应商参加竞争性谈判。如供应商受邀请后无故不参加竞争性谈判，将被列入大冶市政府采购中心不诚信供应商名单。

（二）有意参与本项目的潜在供应商，在需求公示有效时间内在大冶市政府采购交易系统（https://www.hsszcy.com:10007/#/index）直接登记并提交相关报名资料。流程如下：

（1）未注册账号的供应商。先完成账号注册，经审核通过后办理ＣＡ锁。方式：打开大冶市政府采购交易系统首页，点击“供应商注册”填写注册信息。供应商注册时应诚信客观、真实准确填写相关信息，不能弄虚作假或假冒他人名义。否则将按国家有关规定进行处理，并在有关网站上公示，由此产生的后果由供应商自行承担。注册信息审核通过后可进行 CA 锁办理（办理流程可在大冶市政府采购交易系统首页-下载中心，下载《黄石市政府采购交易系统数字证书申请流程》）。

（2）已有账号但未办理 CA 的供应商。登录大冶市政府采购交易系统，明确所参与项目标段，在有效时间内直接登记（注：未办理 CA 锁无法提交响应文件！请潜在供应商及时前往黄石市民之家四楼大厅窗口办理 CA，否则产生的后果由供应商自行承担）。

（3）已办理 CA 的供应商。登录大冶市政府采购交易系统，可在有效时间内登记。（系统操作咨询服务电话0714-6209015）
售价：0元
（三）报名资料至少应当包含以下内容：

1. 供应商报名表（格式见附件1）。

2. 基本资格条件承诺函

3.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

5. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。（提供声明函）

6. 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。（提供声明函）

7．本项目的特定资格条件：

（1）不接受联合体投标；（提供声明函）

（2）不允许中标后分包；（提供声明函）

8、本项目采购产品属于节能产品政府强制采购品目，供应商须针对采购货物清单，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。（必须提供）
9、针对采购货物清单，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。（自愿提供）
10、供应商拟提供的主要产品品牌，该条款不作为征集资料审核是否合格的依据，仅作为竞争性谈判小组选择确定本项目竞争性谈判供应商名单的参考。（自行提供说明或证明材料）

十、联系方式

集中采购机构：大冶市政府采购中心

联系人：刘厚银

联系电话：0714-3188072

地址：大冶市大棋西路2号

名称：大冶市罗家桥街道办事处桃花小学
联系人：周老师   

联系电话：15997124845

地址：大冶市罗家桥街道办事处金桥村
大冶市政府采购中心

2026年7月6日

附件1：供应商报名表

附件2：基本资格条件承诺函

附件3：法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的身份证明等证明材料

附件4：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

附件5：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动.（提供声明函）

附件6：为本采购项目提供设计、预算编制、结算编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的招标采购活动。（提供声明函）

附件7：本项目特定资格条件的声明函

附件8：本项目采购产品属于节能产品政府强制采购品目，供应商须针对采购货物清单，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。（必须提供）
附件9：针对采购货物清单，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。（自愿提供）
附件10：市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告

附件11：采购需求

附件1：

供应商报名表
项目编号：

项目名称：

	供应商名称（盖章）
	

	联系人姓名
	

	联系人电话（办公电话和手机）
	

	联系人邮箱
	

	供应商提供的报名资料
	1、基本资格条件承诺函

	
	2、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料。

	
	3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面证明材料。

	
	4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。（提供声明函）

	
	5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。（提供声明函）

	
	6、本项目的特定资格条件：

（1）不接受联合体投标；（提供声明函）

（2）不允许中标后分包。（提供声明函）

	
	7、本项目采购产品属于节能产品政府强制采购品目，供应

商须针对采购货物清单，提供国家确定的认证机构出具的、

处于有效期之内的节能产品认证证书。（必须提供）

	
	8、针对采购货物清单，提供国家确定的认证机构出具的、

处于有效期之内的环境标志产品认证证书。（自愿提供）

	
	9、供应商拟提供的主要产品品牌，该条款不作为征集资

料审核是否合格的依据，仅作为竞争性谈判小组选择确定

本项目竞争性谈判供应商名单的参考。（自行提供说明或

证明材料）


附件2

基本资格条件承诺函

致大冶市政府采购中心：

（供应商名称）  郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

供应商（公章）：                          
日   期：                              

附件3：法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的身份证明等证明材料

附件4

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

（提供生产设备、管理技术人员等证明材料）
供应商（公章）：                          
日   期：                              

附件5   单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动.（提供声明函）
大冶市政府采购中心：

    （供应商名称）  参加贵中心组织的 （项目名称） 项目(项目编号：          )的政府采购活动，现郑重声明如下：

1．本公司不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加本项目同一合同项下的政府采购活动的情况。

2.对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：                              

  日   期：                                 

附件6  为本采购项目提供设计、预算编制、结算编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的招标采购活动。（提供声明函）
大冶市政府采购中心：

    （供应商名称）  参加贵中心组织的 （项目名称） 项目(项目编号：          )的政府采购活动，现郑重声明如下：

    1.本公司不存在为本采购项目提供设计、预算编制、结算编制或者项目管理、监理、检测等服务的情况。

2.对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：                              

  日   期：                                 

附件7： 

本项目特定资格条件的声明函
大冶市政府采购中心：

  （投标人全称）  参加贵中心组织的 （项目名称） 项目(项目编号：          )的政府采购活动，现郑重声明如下：

1. 我公司在本项目中不参与联合体投标；

2. 若我公司成为该项目的成交供应商，中标后不会再分包。

3.对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（公章）：                          
日   期：                              

附件8：本项目采购产品属于节能产品政府强制采购品目，供应商须针对采购货物清单，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。（必须提供）
附件9：针对采购货物清单，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的证明材料。（自愿提供）
附件10：市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（若文件有更新，按最新文件政策来）
市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境
标志产品认证机构名录的公告

2019年第16号

　　根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)和《市场监管总局办公厅关于扩大参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构范围的通知》（市监认证函〔2019〕513号）要求，经商财政部、发展改革委、生态环境部，市场监管总局已组织完成扩大参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构范围试点优选工作，现将《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》予以公布。

　　自本公告发布后，新增认证机构应尽快完成政府采购认证信息系统对接，对接完成后方可开展相关认证工作。

市场监管总局
2019年4月3日

（此件公开发布）
 
参与实施政府采购节能产品认证机构名录
	序号
	一级目录
	二级目录
	认证机构名录

	
	产品代码
	产品名称
	产品代码
	产品名称
	

	1
	A020101
	计算机设备
	A02010104
	台式计算机
	中国质量认证中心
北京赛西认证有限责任公司
中国网络安全审查技术与认证中心
广州赛宝认证中心服务有限公司

	
	
	
	A02010105
	便携式计算机
	

	
	
	
	A02010107
	平板式微型计算机
	

	2
	A020106
	输入输出设备
	A02010601
	打印设备
	

	
	
	
	A02010604
	显示设备
	

	
	
	
	A02010609
	图形图像输入设备
	

	3
	A020202
	投影仪
	　
	　
	

	4
	A020204
	多功能一体机
	　
	　
	

	5
	A020519
	泵
	A02051901
	离心泵
	中国质量认证中心
电能（北京）认证中心有限公司
方圆标志认证集团有限公司

	6
	A020523
	制冷空调设备
	A02052301
	制冷压缩机
	中国质量认证中心
威凯认证检测有限公司
合肥通用机械产品认证有限公司
北京中冷通质量认证中心有限公司

	
	
	
	A02052305
	空调机组
	

	
	
	
	A02052309
	专用制冷、空调设备
	

	
	
	
	A02052399
	其他制冷空调设备
	

	7
	A020601
	电机
	　
	　
	中国质量认证中心
威凯认证检测有限公司
电能（北京）认证中心有限公司
中国船级社质量认证公司

	8
	A020602
	变压器
	　
	　
	中国质量认证中心
电能（北京）认证中心有限公司
方圆标志认证集团有限公司

	9
	A020609
	镇流器
	　
	　
	中国质量认证中心
深圳市计量质量检测研究院
中标合信（北京）认证有限公司

	10
	A020618
	生活用电器
	A0206180101
	电冰箱
	中国质量认证中心
威凯认证检测有限公司
中家院（北京）检测认证有限公司

	
	
	
	A0206180203
	空调机
	中国质量认证中心
威凯认证检测有限公司
中家院（北京）检测认证有限公司
合肥通用机械产品认证有限公司

	
	
	
	A0206180301
	洗衣机
	中国质量认证中心
威凯认证检测有限公司
中家院（北京）检测认证有限公司

	
	
	
	A02061808
	热水器
	中国质量认证中心
威凯认证检测有限公司
中家院（北京）检测认证有限公司
合肥通用机械产品认证有限公司(范围仅限于“热泵热水器”)

	11
	A020619
	照明设备
	　
	　
	中国质量认证中心
深圳市计量质量检测研究院
中标合信（北京）认证有限公司

	12
	A020910
	电视设备
	A02091001
	普通电视设备（电视机）
	中国质量认证中心
北京泰瑞特认证有限责任公司
广州赛宝认证中心服务有限公司

	13
	A020911
	视频设备
	A02091107
	视频监控设备
	

	14
	A031210
	饮食炊事机械
	　
	　
	中国质量认证中心
北京鉴衡认证中心
中国市政工程华北设计研究总院有限公司

	15
	A060805
	便器
	　
	　
	中国质量认证中心
北京新华节水产品认证有限公司
方圆标志认证集团有限公司

	16
	A060806
	水嘴
	　
	　
	

	17
	A060807
	便器冲洗阀
	　
	　
	

	18
	A060810
	淋浴器
	　
	　
	


 
参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录 
	序号
	目录
	认证机构名录

	1
	环境标志产品
	中环联合（北京）认证中心有限公司
中标合信（北京）认证有限公司
中环协（北京）认证中心
天津华诚认证有限公司


附件11：采购需求
 采购货物（服务）技术规格、参数及要求
一、项目采购清单
说明：招标文件中“★”标注的技术、服务及商务要求，应满足或优于。否则按照无效响应处理。
	序号
	货物（服务）名称
	数量
	单位
	要求/备注
	货物/服务

	1
	台式计算机
	54
	台
	核心产品/节能产品
	货物

	2
	教师电脑
	1
	台
	核心产品/节能产品
	货物

	3
	电脑桌椅
	27
	套
	
	货物

	4
	多媒体讲台
	1
	套
	
	货物

	5
	教学管理软件
	1
	套
	
	货物

	6
	教师办公电脑
	40
	台
	核心产品/节能产品
	货物

	7
	机柜
	1
	个
	
	货物

	8
	交换机
	3
	台
	
	货物

	9
	安装服务（含综合布线）
	1
	批
	
	货物/服务

	质保要求
	质保期三年

	其他要求
	上述所有产品报价包含产品硬件、软件以及相应辅材的所有费用。

	工期要求
	合同签订之日起15个日历日内完成安装、调试。

	★品牌要求
	核心产品须为同一品牌。

	投标要求
	



国家相关行政主管部门颁布的强制标准、规范
本项目中根据国家有关规定须执行3C中国强制性产品认证的产品必须严格执行此强制标准。
技术、服务要求
说明：下表中标注★号的条款应满足或优于，否则按照无效投标处理。
	序号
	产品名称
	功能及技术参数
	备注

	1
	学生计算机
	1、商用机型
2、★CPU：≥4核心，≥8线程，主频 ≥3.5Ghz，三级缓存12M,I3-14100或R5-7600X
3、内存：≥8GB DDR5 5600MHz
4、主板：Q600系列或B700系列芯片组,非H芯片，主板采用全固态电容；（提供相关证明材料，例如证书、官网截图等）
5、硬盘：≥256G SSD 固态硬盘
6、显卡：集成显卡
7、声卡：集成HD Audio
8、网卡：集成10/100/1000Mbps自适应网卡
9、接口：≥10个原生USB 端口(其中≥4个USB 3.2 Gen，≥1个TYPE-C接口)，1个VGA
10、扩展槽1×M.2，1×PCI-e 4.0×16，2×PCI-e 3.0×1
11、显示器：≥24.5英寸，分辨率≥1920*1080
12、键鼠：防水抗菌键盘、抗菌鼠标
13、电源：≥180W节能电源
14、机箱：≥M-ATX立式15L机箱，提供状态指示功能
15、具有中文图形化BIOS，提供功能截图
16、所投计算机产品整机通过棱缘试验测试合格认证和拐角不伤人测试认证，提供证明材料复印件
17、通过3C节能环保认证，噪音，盐雾，防雷，数据接口，跌落，高低温
	

	
	
	湿热认证，提供证书复印件。
18、计算机通过硬件无故障运行检测110万小时，提供检验证书
	

	2
	教师计算机
	1、商用机型
2、★CPU：≥14核心，≥20线程，主频 ≥2.5Ghz，三级缓存20M，I5-14500或R7-7800X
3、内存：≥16GB DDR5 5600MHZ
4、主板：≥Q600系列或B700系列芯片组,主板采用全固态电容，提供相关证明材料
5、硬盘：≥2T 机械硬盘及以上+256G及以上固态硬盘
6、显卡：≥集成显卡
7、声卡：集成HD Audio
8、网卡：集成10/100/1000Mbps自适应网卡
9、接口：10个的原生USB接口(前置4个USB ),≥1个VGA、≥1个HDMI
10、扩展槽：1×M.2，1×PCI-e 4.0×16，2×PCI-e 3.0×1
11、显示器：≥24.5英寸，分辨率≥1920*1080
12、键鼠：防水抗菌键盘、抗菌鼠标
13、电源：≥200W节能电源
14、机箱：≥M-ATX立式25L机箱
15、具有中文图形化BIOS，提供功能截图
16、产品整机通过棱缘试验测试合格认证和拐角不伤人测试认证，提供证明材料复印件
17、通过3C节能环保认证，噪音，盐雾，防雷，数据接口，跌落，高低温湿热认证，提供证书复印件
18、产品整机通过硬件无故障运行检测110万小时，提供检验证书
	

	3
	电脑桌椅
	电脑桌：
1.规格：电脑桌二座连体，尺寸1400mm×600mm×1300mm（长×宽×高）。
2.桌面及升降屏风：基材采用三聚氰胺饰面刨花板，静曲强度≥18MPa，内胶合强度≥1.2MPa；外观要求：外表无干花、湿花，无明显划痕、压痕、变色，无鼓泡、鼓包、龟裂、分层，无明显皱纹、疵点。桌面厚度≥25mm，升降屏风厚度≥8mm。
3.封边：采用PVC封边处理，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然。
4.桌架：
（1）分左中右三个桌腿，采用全钢式结构，钢管和冷轧钢板焊接组合，各部位间链接合理。两侧后立柱为凹型40mm（±1）*40mm（±1）*1.0厚型材钢管，内凹宽度不小于10mm，深度≥20mm，管件外侧一角为圆弧设计，圆弧≥10mm。后中立柱工字型40mm（±1）*40mm（±1）*1.0mm厚型材钢管，两面工字内凹深度≥15mm，宽度≥10mm。前立柱为20mm（±1）*40mm（±1）*1.0mm厚D型型材钢管，正面圆弧有效防护磕碰。桌腿下横梁为40mm（±1）*90mm（±1）*1.0厚凸型管，凸型两面台阶放置主机板，底部左右横穿走线槽，线槽强弱电分离设计，主机可横放或竖放。提供符合实物测量彩色照片。
（2）电脑桌立柱中间均采用冷轧钢板双面封板链接，冷轧钢板厚度≥0.7mm，安装屏风，屏风厚度≥8mm的三聚氰胺饰面刨花板，屏风采用手动上下抽拉活动，高度升到顶部距离桌面500mm位置可自锁停住。
5.桌腿内置配耳机挂钩，挂钩材质采用PP注塑一体成型，挂钩尺寸24*37*59mm（±1）。
6.键盘直接放于桌面，无需键盘抽屉。
7.桌架立柱脚垫采用pp注塑一体成型。脚垫与立柱规格匹配，结合紧密。
8.提供CMA或CNAS电脑桌检测报告，检测包含：表面电阻测试仪、温湿度传感器检测点对点电阻、对可接地点电阻。
9.钢制工艺表面经除油、去锈、磷化静电喷粉高温固化，热固性粉末涂料喷塑，防锈，耐磨，表面平整、光滑、无颗粒、气泡、渣点。
学生椅：
1.规格：340*240*420mm(±3)。
2.钢木结构，凳面尺寸340*240*25mm，凳面四周边沿采用一次性无接头 PP 塑料注塑封边。提供实物测量彩色照片。
3.凳架立柱采用规格为27mm*37mm蛋型钢管，钢管壁厚≥1.2mm。提供实物测量彩色照片。
4.方凳底部带有防滑脚套。
5.钢制工艺：焊接采用二氧化碳气体保护焊，焊痕打磨光滑平整。
	

	3
	多媒体讲台
	（一）讲台：
1.规格：长1300mm(±3)，宽600mm(±3)，台面高750mm(±3)。
2.桌面：桌面板长 1300mm(±3)*宽 600mm（±3mm）；桌面板采用≥25mm厚E1级优质高密度纤维板，桌面四周边沿及桌面后方挡笔条采用一次性无接头PP塑料注塑封边一次成型。
3.后档笔高10mm（±1mm），厚度 3.5mm（±1mm），四周边沿采用45度倒梯形设计，四角R8mm圆弧。提供实物测量彩色照片。
4.桌架为钢塑结合，两侧桌腿为一体注塑成型，其余钢板≥1.0mm厚。
5.两侧桌腿为整体一次注塑成型规格725mm(±3)*520mm(±3)，厚60mm(±3)，外侧面有装饰长孔及造型弧度。提供实物测量彩色照片。
6.教师桌右侧为钢制机箱柜体，可放置主机等设备及储物，后封板高度≥600mm。选配吊式钢制抽拉键盘托。
（二）教师椅：
1.采用全新PP+玻纤（聚丙烯）总胶背,四部分组成（椅坐、椅背板、装饰盖板、滑动模块组）。 
2.椅坐：坐宽 452(±3) mm、坐深 440(±3)mm；坐板薄处厚度≥6.5mm，最厚处厚度≥23.5mm，后背支撑整体呈A型，呈现中心内凹周围上凸。
3.椅背板：背板宽405mm(±3)mm、高285(±3)mm，靠背最上方使用衣领设计，直线长300(±3)mm，中心位置最宽35mm向两边延小。
4.椅架：采用直径19mm钢管，壁厚≥1.5mm。
5.脚垫，全新 PE 制作，耐磨稳定，附着力强，无异响。
	

	4
	教学管理软件
	与计算机同品牌。支持硬盘保护，系统还原。原厂工程师上门安装调试、终身维护升级。
（1）支持中标麒麟、银河麒麟、统信UOS等操作系统及Windows等操作系统保护、还原、克隆，提供功能界面截图以及设置手动还原、开机还原、特定时间还原的功能界面截图
（2）支持FAT32/NTFS/EXT3分区类型保护、复原功能，单分区保护最大支持2TB大小，提供功能截图
（3）支持任意机器作为主机对整个机房的维护，支持网络环境传输状况检测。（提供功能截图）
（4）支持用户系统分区和数据分区新增数据快速保存，确保分区数据不丢失。
（5）支持双硬盘多分区数据智慧对拷，可根据分区使用情况自动进行数据对拷或增量对拷
（6）支持作业系统快速对拷，帮助用户快速对拷多个相同的作业系统
（7）支持BIOS底层智能排序
（8）支持BIOS底层管理，无需进入操作系统即可完成对硬盘分区新建、删除和编辑维护，及IP地址、ID信息、计算机名、管理密码信息的修改和关机重启操作，提供功能截图
	

	5
	教师办公电脑
	1、★处理器：主频≥2.2GHz,八核心，十二线程，缓存≥12MB，Intel酷睿5 210H或AMD R7-255
2、内存：≥16GB DDR5 ，支持双内存插槽，最大支持64G
3、硬盘：≥512G SSD
4、显卡：集成显卡
5、显示屏：≥23.8寸防眩光显示屏，分辨率≥1920x1080，≥93%屏占比，100%全色域，最高支持100Hz刷新率，提供彩页或官网截图 
6、摄像头：≥10800P 高清摄像头，带物理保护功能
7、喇叭及麦克风：内置2个立体扬声器，内置矩阵麦克风，提供彩页或官网截图
8、无线：内置 Wi-Fi6(802.11ax)+BT5.2
9、其他接口：USB 接口≥5个，2个HDMI接口,一个RJ45，提供彩页或官网截图
键鼠：原厂USB键鼠
11、电源：≥90W 电源
12、自带同品牌功能软件 
（1）支持限制使用者从USB、光驱、读卡器等外界设备读取、写入数据；支持系统异常时，通过还原点还原系统；支持限制使用者篡改系统注册表、系统时间；支持更换BIOS文件内开机LOGO，提供功能截图
（2）支持自动显示本机主机序列号，支持一键线上报修，支持人工客服，可查询维修进度；支持一键诊断硬件故障；支持显示CPU、内存、硬盘使用情况，并且可检查修复常见系统问题，提供功能截图
14、产品整机通过硬件无故障运行检测110万小时，提供检验证书
15、产品通过3C、节能、环保认证，提供证书。
	

	6
	交换机
	1、24口，交换容量≥336Gbps，转发性能≥51Mpps
固化10/100/1000M以太网端口≥24，SFP千兆光接口≥4个
支持IPv4/IPv6 静态路由，支持RIP、RIPng、OSPFv2、OSPFv3等动态路由
4、支持DHCP Server、DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Snooping
5、支持IPv4 ACL，支持IPv6 ACL，支持基于IP地址、TCP/UDP端口号的硬件ACL，支持ACL80
6、支持堆叠功能，堆叠数量≥9台，MAC地址表≥16K
7、支持ARP防欺骗功能，能够禁止非法用户的ARP欺骗报文，保护合法用户免受其害，防止合法用户的数据被窃取
8、支持抗攻击，支持CPU限速功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机工作的稳定性
	

	6
	机柜
	1、外形尺寸 宽‌600mm‌ × 深‌600mm‌ × 高‌1200mm‌
2、可用U数 约22U（预留顶部安装空间后可用20U-22U）
3、机箱材质：钢板，外层钢板厚度1.2mm，内层隔板钢板厚度0.7mm
	

	7
	安装服务（含综合布线）
	按实际需求，提供学生机房所有所需的电源、电线、网线、接线板、光纤、光收、钢架线槽、各类连接线等相关辅材。单独组网布线，含强弱电布线、设备安装调试。具体要求如下：
1、总电源：总电源用三个32A空气开关三路控制，考虑负载均衡。每一路安装漏电断路保护器
2、电源线：符合国家标准铜线，负载满足要求，三线分色、分类阻燃分离布线
3、网线：超六类双绞线。
4、电源插座：符合国家标准，满足连接需求，插头参数不低于220V/10A。
5、墙壁环绕布线（强电线缆、弱电线缆）：布线规范，安全、美观，所有线缆均放入阻燃PVC线槽、阻燃PVC管或其他材料固定。线槽连接处使用连接配件或特殊处理，盖板整齐、严密、紧贴墙面
7、施工规范：施工依照规范布线标准设计，强弱电分离布线，规范施工
	


商务要求
说明：1）下表中标注有★的条款应满足或优于，否则按照无效投标处理。 
	序号
	商务条款
	要求内容
	备注

	1
	总体要求
	1.1投标人须提供现货、全新、符合国家质量检测标准或具有中国商检部门合格证明的设备（包括零部件），并符合招标货物技术要求的规格型号和技术性能，随机附有产品合格证书、保修卡。
	

	
	
	1.2中标人应向采购人提供完整的中文技术资料一套（技术说明书、使用说明书、检测验收标准等）。各项指标和参数应符合检测验收标准，采购人有权委托有资质的检测单位或机构对所提供的产品进行检测。中标人应提供设备的出厂检验报告、合格证书，并且预先提供检测验收标准，填写验收报告书，供最终双方确认所用。
	

	
	
	1.3如遇厂方兼并或代理商不再代理该产品，须与采购人做好移交手续。本合同、协议继续有效。
	

	
	
	1.4中标人提供的产品必须符合相关标准和规范的要求，技术指标达到合同要求。中标人提供的产品必须检测合格，且是全新的、未使用过的，其质量令用户满意。产品上应印制或粘贴产品标识牌，包括：厂商名称、产品名称、规格型号等。产品装箱单中应提供产品清单、检测报告、合格证、说明书等资料。若中标人提供的产品上没有相关标识，又不能证明其合法来源，一律按照不合格产品处理。
	

	2
	验收要求
	2.1设备的验收严格依照国家相关规定和冶教装备[2019]1号文件执行，验收分为：项目学校验收、质量监督部门和教育主管部门验收。
	

	
	
	2.2在清点货物之前，中标人提供的产品应处于原始的、完好的包装状态。如遇产品在交付前已被拆封，或者证实产品与合同不符，采购人有权拒绝接受或要求更换。
	

	
	
	2.3设备安装调试完毕后，中标人应通知采购人组织验收。在验收前，采购人将委托有关检测部门对中标人提供的设备进行质量检测。检测费由中标方承担。
	

	3
	★交货承诺
	投标人在参与本次投标时，须提供交货设备与招标要求和投标文件响应承诺相符、若不符，自愿接受采购人处以合同总金额10%的罚款的处罚的书面承诺。
	

	4
	★工期要求
	合同签订之日起15个日历日
	

	5
	★质保要求
	所投产品质保期三年。
	

	6
	★付款方式
	不实行预付款，产品交货安装完成并经验收合格后付合同总价款的100%。 
	

	7
	相关政策
	所投产品需满足湖北省财政厅关于印发《湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》的通知要求。
	


