
大冶市市级政府采购竞争性谈判征求意见公告

依据财政备案编号420281-2023-00112的要求，大冶市政府采购中心就大冶市东风路街道办事处办公楼维修改造加固项目进行竞争性谈判，现对采购人提供的采购需求进行公示，公开征询意见，并接受有意向的潜在供应商报名。

一、项目编号：DYJC20230301号
二、项目名称：大冶市东风路街道办事处办公楼维修改造加固项目
三、采购内容：详见采购需求（附件5）
四、采购预算：319.9965万元，最高限价294.5642万元

五、供应商资格条件

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，既：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同下的政府采购活动。

3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。

4、应未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和未被列入“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、落实政府采购政策需求的资格要求：专门面向中小微企业。

6、本项目的特定资格条件：

（1）供应商应具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级（含）以上资质或建筑装饰装修工程专业承包二级（含）以上资质；
（2）供应商须具备有效的安全生产许可证；

（3）拟派的项目经理须具备建设行政部门颁发的建筑工程专业贰级或以上注册建造师资格（不含临时证），具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在建工程的项目经理；技术负责人具备建筑工程相关专业中级或以上职称证书；提供相关专业的施工员、质量员、材料员、资料员岗位证书，安全员具备有效的安全生产考核合格证（C证）；并提供以上各人员的社保缴费证明（提供以上人员投标截止日前半年内任意连续3个月缴纳社保的证明材料，如依法不需要缴纳社保的，提供不需要缴纳社保的证明材料）；

（4）项目经理承诺只担任本项目且无其它在建工程项目的承诺书；

（5）供应商须提供《中小企业声明函》。

（6）不接受联合体投标；不允许中标后分包。

六、是否专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位：是

七、政府采购相关政策执行：
1、落实政府采购强制、优先采购节能产品政策：依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购；政府采购优先采购环保产品政策；政府采购促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）等政策。

2、根据《中国人民银行大冶市支行 大冶市财政局关于印发<大冶市政府采购合同线上信用融资实施意见>的通知（冶银发[2020]65号）》的文件精神,对于有融资需求的供应商（中小微企业）可在政府采购项目中标后登录大冶市政府采购信息共享平台，查询融资金融机构信息，并向意向金融机构提出政府采购合同线上信用融资申请。

3、小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除：

（1）对于非专门面向中小企业的项目，采购人或者采购代理机构应当在采购文件中作出规定，对小型和微型企业产品的价格给予一定比例的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例由采购人或者采购代理机构确定。

参加政府采购活动的中小企业应当提供本办法规定的《中小企业声明函》（见附件2）。

（2）鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体6%的价格扣除，不重复享受政策。

（3）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。（见附件4）

（4）小型和微型企业应出具《中小企业声明函》（见附件2）；监狱企业应提供由省级监狱局、戒毒局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件4）。
八、需求公示
（一）公示期：自2023年3月8日起至2023年3月10日23时止。
（二）意见反馈方式：对采购需求提出相关意见（应说明理由）应客观公正、实事求是，供应商可以在黄石市（大冶市）政府采购交易系统（https://hsszfcg.hbdzcg.com:10060/#/index）内提交相关意见。
（三）采购需求获取方式：登录湖北政府采购网（http://www.ccgp-hubei.gov.cn/）或黄石市（大冶市）政府采购交易系统（https://hsszfcg.hbdzcg.com:10060/#/index），本公告中的链接免费下载。
（四）需求公示的目的：就采购需求的公正性与专业性征询各潜在供应商的意见，无论是否反馈意见均不影响供应商参与征集供应商名单。
九、参与采购方式
（一）接受邀请的供应商为本项目备选供应商，最终由谈判小组从合格的备选供应商中确定不少于三家（含三家）供应商参加谈判。如供应商受邀请后无故不参加谈判，将被列入财政监管部门不诚信供应商名单。
（二）有意参与本项目的潜在供应商，在需求公示时间内在黄石市（大冶市）政府采购交易系统   （https://hsszfcg.hbdzcg.com:10060/#/index）直接登记。流程如下：
（1）未注册账号的供应商。先完成账号注册，经审核通过后办理ＣＡ锁。方式：打开黄石市政府采购交易系统首页，点击“供应商注册”填写注册信息。供应商注册时应诚信客观、真实准确填写相关信息，不能弄虚作假或假冒他人名义。否则将按国家有关规定进行处理，并在有关网站上公示，由此产生的后果由供应商自行承担。注册信息审核通过后可进行 CA 锁办理（办理流程可在黄石市政府采购交易系统首页-下载中心，下载《黄石市政府采购交易系统数字证书申请流程》）。
（2）已有账号但未办理 CA 的供应商。登录黄石市政府采购交易系统，明确所参与项目标段，在有效时间内直接登记（注：未办理 CA 锁无法提交响应文件！请潜在供应商及时前往黄石市民之家四楼大厅窗口办理 CA，否则产生的后果由供应商自行承担）。
（3）已办理 CA 的供应商。登录黄石市政府采购交易系统，可在有效时间内登记。
售价：0元
（二）报名资料至少应当包含以下内容：
1. 供应商信息表（格式见附件1）。

2.《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供下列材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同下的政府采购活动。

3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。

4、应未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和未被列入“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、落实政府采购政策需求的资格要求：专门面向中小微企业。

6、本项目的特定资格条件：

（1）供应商应具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级（含）以上资质或建筑装饰装修工程专业承包二级（含）以上资质；

（2）供应商须具备有效的安全生产许可证；

（3）拟派的项目经理须具备建设行政部门颁发的建筑工程专业贰级（含）以上注册建造师执业资格（不含临时证），具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在建工程的项目经理；技术负责人具备建筑工程相关专业中级或以上职称证书；提供相关专业的施工员、质量员、材料员、资料员岗位证书，安全员具备有效的安全生产考核合格证（C证）；并提供以上各人员的社保缴费证明（提供以上人员投标截止日前半年内任意连续3个月缴纳社保的证明材料，如依法不需要缴纳社保的，提供不需要缴纳社保的证明材料）；

（4）项目经理承诺只担任本项目且无其它在建工程项目的承诺书；

（5）供应商须提供《中小企业声明函》。

（6）不接受联合体投标；不允许中标后分包。

十、联系方式
集中采购机构：大冶市政府采购中心
联系人：胡细文

联系电话：0714-3188077
地址：大冶市大棋西路2号 

采购人：大冶市东风路街道办事处
联系人：方英汉
联系电话：15971557490

地址：大冶市总部经济中心五区四楼
                                    大冶市政府采购中心

2023年3月7日
附件1：供应商报名表

附件2：中小企业声明函

附件3：中小企业划型标准
附件4：残疾人福利性单位声明函

附件5：采购需求
附件1：
供应商报名表
项目编号：
项目名称：
	供应商名称（盖章）
	

	联系人姓名
	

	联系人电话（办公电话和手机）
	

	联系人邮箱
	

	供应商提供的报名资料
	1、具有独立承担民事责任的能力。（提供营业执照等证明材料。）

	
	2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。（提供相关承诺函）

	
	3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（提供相关承诺函）

	
	4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（提供相关承诺函）

	
	5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（提供书面声明函）

	
	6、应未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和未被列入“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单。（提供书面声明函及网页截图）

	
	7、落实政府采购政策需求的资格要求：专门面向中小微企业。（提供中小企业声明函）

	
	8、供应商应具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级（含）以上资质或建筑装饰装修工程专业承包二级（含）以上资质（提供相关证明资料）

	
	9、供应商须具备有效的安全生产许可证（提供相关证明资料）

	
	10、拟派的项目经理须具备建设行政部门颁发的建筑工程专业贰级（含）以上注册建造师执业资格（不含临时证），具备有效的安全生产考核合格证书（B证）（提供相关证明资料）

	
	11、提供公司名称、联系姓名、电话等信息（提供相关资料）


附件2：
中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员         人，营业收入为        万元，资产总额为        万元（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报），属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）； 
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
 企业名称（盖章）： 
日 期： 

附件3：
中小企业划型标准
	序号
	行业
	大型企业
	中型企业
	小型企业
	微型企业

	
	
	营业收入
(万元)
	从业人员
(人)
	总资产
(万元)
	营业收入
(万元)
	从业人员(人)
	总资产
(万元)
	营业收入
(万元)
	从业人员
(人)
	总资产
(万元)
	营业收入
(万元)
	从业人员
(人)
	总资产
(万元)

	1
	农、林、牧、渔业
	≥20000
	　
	　
	≥500
	　
	　
	≥50
	　
	　
	＜50
	　
	　

	2
	工业
	≥40000
	≥1000
	　
	≥2000
	≥300
	　
	≥300
	≥20
	　
	＜300
	＜20
	　

	3
	建筑业
	≥80000
	　
	≥80000
	≥5000
	　
	≥5000
	≥300
	　
	≥300
	＜300
	　
	＜300

	4
	批发业
	≥40000
	≥200
	　
	≥5000
	≥20
	　
	≥1000
	≥10
	　
	＜1000
	＜5
	　

	5
	零售业
	≥20000
	≥300
	　
	≥500
	≥50
	　
	≥100
	≥10
	　
	＜100
	＜10
	　

	6
	交通运输业
	≥30000
	≥1000
	　
	≥3000
	≥300
	　
	≥200
	≥20
	　
	＜200
	＜20
	　

	7
	仓储业
	≥30000
	≥200
	　
	≥1000
	≥100
	　
	≥100
	≥20
	　
	＜100
	＜20
	　

	8
	邮政业
	≥30000
	≥1000
	　
	≥2000
	≥300
	　
	≥100
	≥20
	　
	＜100
	＜20
	　

	9
	住宿业
	≥10000
	≥300
	　
	≥2000
	≥100
	　
	≥100
	≥10
	　
	＜100
	＜10
	　

	10
	餐饮业
	≥10000
	≥300
	　
	≥2000
	≥100
	　
	≥100
	≥10
	　
	＜100
	＜10
	　

	11
	信息传输业
	≥100000
	≥2000
	　
	≥1000
	≥100
	　
	≥100
	≥10
	　
	＜100
	＜10
	　

	12
	软件和信息技术服务业
	≥10000
	≥300
	　
	≥1000
	≥100
	　
	≥50
	≥10
	　
	＜50
	＜10
	　

	13
	房地产开发经验
	≥200000
	　
	或,≥10000
	≥1000
	　
	且,≥5000
	≥100
	　
	且,≥2000
	＜100
	　
	或,＜2000

	14
	物业管理
	≥5000
	≥1000
	　
	≥1000
	≥300
	　
	≥500
	≥100
	　
	＜500
	＜100
	　

	15
	租赁和商务服务业
	　
	≥300
	或,≥120000
	　
	≥100
	且,≥8000
	　
	≥10
	且,≥100
	　
	＜10
	或,＜100

	16
	其他未列明行业
	　
	≥300
	　
	　
	≥100
	　
	　
	≥10
	　
	　
	＜10
	　


附件4

残疾人福利性单位声明函

大冶市政府采购中心：
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位（详见“残疾人福利性单位应当满足的条件”）。
1.本单位授权 （投标人） 参加_（采购人）的___ _项目（项目编号：_____）采购活动提供本单位制造的货物。本条所称货物不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。
2.由本单位制造的货物清单见下表：
	序号
	名称
	品牌规格型号
	数量
	单价(元)
	分项合计(元)
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合计
	


本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
说明：1.投标人所投货物为自己制造的，也应按本声明函格式填写。
2.组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与残疾人福利性单位之间不得存在投资关系。
3.以联合体方式参与本项目投标的供应商，应由联合体双方签字盖章。
制造商（公章）：                           
日   期：                                
享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（五）提供本单位制造的货物、承担的服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
附件5：工程量清单及采购要求

第一部分：供应商资格要求

1、符合《政府采购法》第二十二条资格条件；

2、供应商应具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级（含）以上资质或建筑装饰装修工程专业承包二级（含）以上资质；

3、供应商应须具备有效的安全生产许可证；
4、拟承担本工程项目经理必须具有建设行政主管部门颁发的建筑工程专业贰级（含）以上注册建造师执业资格证书（不含临时证），具备有效的安全生产考核合格证书(B证）， 且未担任其他在建工程的项目经理；技术负责人具备建筑工程相关专业中级或以上职称证书；提供相关专业的施工员、质量员、材料员、资料员岗位证书，安全员具备有效的安全生产考核合格证（C证）；并提供以上各人员的社保缴费证明（提供以上人员投标截止日前半年内任意连续3个月缴纳社保的证明材料，如依法不需要缴纳社保的，提供不需要缴纳社保的证明材料）；
5、项目经理承诺只承担本工程且无其它在建工程项目的承诺书；
6、投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站中未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为书面声明；
7、供应商须提供《中小企业声明函》；
8、本项目不接受联合体。
第二部分：采购内容及要求
项目概况：

1）项目名称：大冶市东风路街道办事处办公楼维修改造加固项目
2）建设内容：具体内容详见图纸及工程量清单
3）预算金额与最高限价。预算金额：319.9965（万元），最高限价：294.5642（万元）。
2、工程量清单（另册提供电子版）


[image: image1.emf]办公楼维修改造加 固项目工程量清单.xlsx


工程量清单（含工程量清单编制说明）作为竞争性谈判文件附件，随竞争性谈判文件同步发放。

3、主要商务要求

（1）工期（合同履行期限）：合同签订后50个日历日。
（2）付款方式：本项目不支付工程预付款。工程竣工验收合格后支付合同总价款40%，经审计后支付至审计价款的98.5%，剩余1.5%作为质保金在质保期期满后一次性付清。

（3）质保期：按照《建设工程质量管理条例》中要求执行。
（4）供应商报价时必须考虑本工程的实际情况，对可能涉及的办理与该工程相关的各种手续费及材料费、施工安装费、质量保修费、利润、税费、风险及其他相关费用等统筹考虑， 一并报价。所报价格应包含以上全部工作所需的一切费用，必须提供项目详细投入成本清单及报价明细。对在合同实施过程中可能发生的其它费用（如：人工、成本增加等因素），采购人概不负责。
（5）本项目为交钥匙工程，总报价中应包括按照相应文件规定的安全文明措施费、施工、垃圾清运及办理与本项目施工相关的各种手续费用、检测验收等完成本项目所需的所有费用。
4、主要技术要求：
（1）工程执行标准：
1）、按采购文件范围要求执行；
2）、按现行的建筑工程设计标准和规范、规程执行；
3）、按现行的建筑工程施工操作规范及验收规范执行；
4）、按现行的建筑工程施工质量验收统一标准执行；
5）、按省、市建设行政主管部门的相关文件执行。
（2）竣工验收：
1）、工程质量应达到谈判文件、响应文件及合同书约定的质量标准，工程验收及质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据；采购人将组织相关人员对采购项目进行验收，验收意见作为验收书的参考资料存档备查。
2）、验收不合格的，成交供应商需进行整改，整改不到位的采购人有权拒绝对成交供应商工程验收，所造成的一切后果由成交供应商自行承担。
（3）其他要求
1）、本采购文件中，所有有关质量要求、技术标准、规范的表述，若低于国家标准，均以相关国家标准为准，按国家标准执行，若无相应国家标准，则依序按部颁标准、行业标准执行。
2）、施工过程中，供应商拟投入的应急管理方案进行说明。
3）、施工过程中，在重要或关键节点的工艺施工前，应编制全面详细的施工方案，经采购人同意后严格按照施工方案执行。重要或关键节点包含但不限于防水、水电安装等隐蔽工程及相关拆除等。
4）、供应商应根据本项目实际情况配备相应的施工机具及团队人员。
5）、在施工过程中，供应商应合理安排施工时间段、采取积极措施，减少噪音污染，避免影响职工正常工作和生活。
6）、项目竣工后聘请第三方检测机构进行环境检测及探伤检测，并出具合格检测报告，检测费用由成交供应商承担。
7）、供应商承诺在服务工作中必须严格遵守执业规则，对施工过程关键环节（隐蔽工程、中间验收、竣工验收等）依法依规管理，及时提交相关过程管理资料。
8）、供应商应服从监理人的管理，满足采购人其他合理要求。
9）、成交供应商不得将本项目转包。
10）、成交供应商严格按照工程量清单及施工图纸中技术要求施工，施工过程中未经采购人许可（以书面形式为准），出现的任何形式的增项、变更由中标单位自行承担责任。
9
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表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

		分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

		工程名称：大冶市东风路街道办事处办公楼维修改造加固项目										标段：						第 1 页  共 18 页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量单位				工程量		金额（元）

																综合单价				合价		其中

																						暂估价

						拆除部分

		1		011601001001		砖砌体拆除		1.砌体名称:240砖墙
2.砌体材质:蒸压灰砂砖 240*115*53		m3				175.51

		2		011605001001		平面块料拆除		1.饰面材料种类:600*600地砖
2.详见图纸		m2				221.25

		3		011605001004		平面块料拆除		1.饰面材料种类:花岗岩地砖		m2				100

		4		011605001003		楼梯面层块料拆除		1.饰面材料种类:楼梯面层块料
2.详见图纸		m2				76.08

		5		011605001002		平面块料拆除		1.饰面材料种类:300*300地砖
2.位置：一层卫生间		m2				32.4

		6		011609002001		隔断隔墙拆除		1.拆除隔墙的饰面种类:木隔断
2.位置：一层卫生间		m2				10.05

		7		011614001001		拆除蹲便器		1.拆除蹲便器
2.位置：一层卫生间		个				2

		8		01B001		拆除卫生间		1.名称：拆除卫生间
2.位置:二层
3.详见图纸		个				6

		9		011610002001		金属门窗拆除		1.金属窗拆除
2.详见图纸		樘				6

		10		011610001001		木门拆除		1.木门拆除
2.详见图纸		樘				12

		11		011610001002		玻璃门拆除		1.玻璃门拆除
2.位置：一层
3.详见图纸		樘				1

		12		011614002001		拆除厨房洗菜台（大理石面层）		1.名称：厨房洗菜台（大理石面层）
2.位置：一层厨房
3.详见图纸		m				12.25

		13		011614002002		拆除厨房灶台（大理石面层）		1.名称：厨房房灶台（大理石面层）
2.位置：一层厨房
3.详见图纸		m				11.8

		本页小计

		注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

																		表—08

		分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

		工程名称：大冶市东风路街道办事处办公楼维修改造加固项目										标段：						第 2 页  共 18 页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量单位				工程量		金额（元）

																综合单价				合价		其中

																						暂估价

		14		011606003001		天棚面龙骨及饰面拆除		1.拆除的基层类型:夹板采用12厘阻燃板
2.龙骨及饰面种类:金属龙骨石膏板面层
3.位置:一、二层
4.详见图纸		m2				469.48

		15		011606003002		拆除硅钙板吊顶		1.拆除类型:硅钙板吊顶
2.龙骨及饰面种类:金属龙骨硅钙板面层
3.位置:一层
4.详见图纸		m2				198.95

		16		011606003003		拆除卫生间吊顶		1.拆除类型:卫生间吊顶
2.龙骨及饰面种类:金属龙骨装饰板面层
3.位置:卫生间
4.详见图纸		m2				175.86

		17		011605002001		立面块料拆除		1.饰面材料种类:600*600墙砖
2.位置：楼梯间及墙面
3.详见图纸		m2				16.56

		18		011605002002		立面块料拆除		1.饰面材料种类:150*150墙砖
2.位置：原女儿墙面
3.详见图纸		m2				183.6

		19		011606002001		拆除银灰色铝塑板墙面		1.名称：拆除银灰色铝塑板墙面
2.位置：外墙面
3.详见图纸		m2				266.74

		20		011606003004		拆除银灰色铝塑板天棚面		1.名称：拆除银灰色铝塑板天棚面
2.位置：室外天棚面
3.详见图纸		m2				43.55

		21		011608001001		铲除墙面乳胶漆		1.铲除部位名称：室内墙面乳胶漆铲除
2.详见图纸		m2				7828.32

		22		011608001002		铲除室内天棚乳胶漆		1.铲除部位名称：室内天棚面乳胶漆铲除
2.详见图纸		m2				2717.35

		23		011608001003		铲除室外天棚乳胶漆		1.铲除部位名称：室外天棚面乳胶漆铲除
2.详见图纸		m2				427.35

		本页小计

		注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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		分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

		工程名称：大冶市东风路街道办事处办公楼维修改造加固项目										标段：						第 3 页  共 18 页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量单位				工程量		金额（元）

																综合单价				合价		其中

																						暂估价

		24		011608001004		铲除银灰色仿铝塑板外墙涂料		1.铲除部位名称：（室外墙面）银灰色仿铝塑板外墙涂料
2.详见图纸		m2				824.65

		25		011602002001		钢筋混凝土构件拆除		1.构件名称:钢筋混凝土或混凝土构件拆除
2.拆除构件的厚度或规格尺寸:详见图纸
3.构件表面的附着物种类:勘察现场，综合考虑		m3				2.23

		26		011602001001		混凝土构件拆除		1.构件名称:预制混凝土板
2.拆除构件的厚度或规格尺寸:勘察现场，综合考虑		m2				136.1

		27		011602001002		混凝土构件拆除		1.构件名称:混凝土垫层
2.拆除构件的厚度或规格尺寸:勘察现场，综合考虑		m2				136.1

		28		010103002001		拆除及装饰垃圾外运		1.废弃料品种:拆除及装饰垃圾
2.运距:投标人自定		m3				241.81

						分部小计

						新建部分

						钢筋及钢筋混凝土工程

		29		010503005001		过梁		1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25		m3				1.12

		30		010502002001		构造柱		1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25		m3				2.18

		31		010503004001		圈梁		1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25		m3				2.42

		32		010515001001		现浇构件钢筋		1.钢筋种类、规格: HPB300 直径8mm		t				0.23

		33		010515001002		现浇构件钢筋		1.钢筋种类、规格: HPB300 直径10mm		t				0.31

		34		010515001004		砌体内加固钢筋		1.钢筋种类、规格: HPB300 直径10mm		t				0.47

		35		040901008001		植筋		1.材料规格:综合考虑
2.植入深度:符合规范及设计要求		根				112

						分部小计

		本页小计

		注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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						砖砌体工程

		36		010401003001		实心砖墙		1.砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 240*115*53
2.墙体类型:240砖墙
3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆		m3				43.35

		37		010402001001		砌块墙		1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压砂加气混凝土精确砌块 600*300*(100、150)
2.墙体类型:200砖墙
3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆
4.详见图纸		m3				154.84

						分部小计

						门窗工程

		38		010801001001		木质门		1.名称:成品普通木门
2.门框、扇材质:详见图纸		m2				227.64

		39		010802003001		钢质防火门		1.名称及洞口尺寸:1000*2100mm钢质防火门
2.门框、扇材质:详见图纸		m2				2.1

		40		010801001003		钢化玻璃门		1.名称及洞口尺寸：1200*2100mm、900*2100mm成品钢化玻璃门
2.门框、扇材质:详见图纸		m2				14.49

		41		010801001005		全自动人体感应门		1.名称及洞口尺寸：5500*3900mm全自动人体感应门

2.门框、扇材质:详见图纸		m2				21.45

		42		010807001001		金属（塑钢、断桥）窗		1.框、扇材质:铝合金窗
2.玻璃品种、厚度:5玻璃+9空气+5玻璃
3.详见图纸		m2				14.98

		43		011502001001		镀金不锈钢门套		1.镀金不锈钢门套
2.位置：一楼
3.详见图纸		m				66.39

						分部小计

						楼地面及墙面
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		44		011102003001		楼地面地砖修复		1.地砖 600*600防滑地砖铺实拍平（颜色同原有颜色）、密封剂勾缝 
2.20厚1：2水泥砂浆或1：3干硬性水泥砂浆
3.详见图纸		m2				248.25

		45		011106002001		块料楼梯面层修复		1.8-10mm防滑地砖铺实拍平（颜色同原有颜色）， 密封剂勾缝
2.20厚1：2水泥砂浆或1：3干硬性水泥砂浆
3.详见图纸		m2				76.08

		46		011107001001		石材台阶面		1.粘结材料种类:20厚1：2水泥砂浆或1：3干硬性水泥砂浆
2.面层材料品种、规格、颜色:同原台阶花岗岩品质、规格、颜色		m2				100

		47		011104002001		竹、木（复合）地板		1.龙骨材料种类、规格、铺设间距:地面木龙骨 双层50*60木龙骨
2.面层材料品种、规格、颜色:木地板
3.详见图纸		m2				42.74

		48		011204003006		块料墙面		1.墙体类型:砖墙
2.安装方式:50 X50 X5mm镀锌角铁架焊接干挂钩处理
3.面层材料品种、规格、颜色:400 *800抛光砖
4.位置：一层
5.详见图纸		m2				69.03

		49		011204003001		块料墙面修复		1.墙体类型:砖墙
2.安装方式:水泥砂浆粘贴
3.面层材料品种、规格、颜色:600*600墙砖（颜色同原有颜色）
4.缝宽、嵌缝材料种类: 密封剂勾缝
5.详见图纸		m2				16.56

		50		011105005001		木质踢脚线		1.木质踢脚线、高度60mm
2.详见图纸		m				345.56
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		51		011204003002		块料墙面（用于一层卫生间）		1.墙体类型:砖墙
2.安装方式:水泥砂浆粘贴
3.面层材料品种、规格、颜色:300*300墙砖（颜色同原有颜色）
4.缝宽、嵌缝材料种类: 密封剂勾缝
5.详见图纸		m2				46.56

		52		011204003004		块料墙面（用于厨房）		1.墙体类型:砖墙
2.安装方式:水泥砂浆粘贴
3.面层材料品种、规格、颜色:8-12mm墙砖
4.缝宽、嵌缝材料种类: 密封剂勾缝
5.详见图纸		m2				81.5

		53		010904001001		楼（地）面卷材防水		1.部位:厨房
2.卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材玻纤胎 3
3.防水层数:1
4.其它:详见图纸		m2				37.2

		54		011101006001		平面砂浆找平层		1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm干混地面砂浆 DS M20		m2				37.2

		55		011204003003		块料墙面（用于外墙）		1.墙体类型:砖墙
2.安装方式:水泥砂浆粘贴
3.面层材料品种、规格、颜色:150*150墙砖（颜色同原有颜色）
4.缝宽、嵌缝材料种类: 密封剂勾缝
5.详见图纸		m2				266.81

						分部小计

						墙、柱面抹灰工程
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		56		011201001004		内墙面一般抹灰		1.墙体类型：内墙面
2.墙体，清理基层、专用界面剂一道
3.底层厚度、砂浆配合比:15厚DP- M10水泥砂浆找平
4.面层厚度、砂浆配合比:10 厚DP- M20防水砂浆抹面压光
5.详见图纸		m2				1358.21

		57		011201001002		外墙面一般抹灰		1.墙体类型：外墙面
2.底层厚度、砂浆配合比:15厚DP- M15水泥砂浆找平
3.面层厚度、砂浆配合比:10 厚DP- M20防水砂浆抹面压光
4.详见图纸		m2				153.24

		58		011201001003		墙面一般抹灰 挂钢丝网		1.墙体类型：砌块墙面 挂钢丝网（宽300mm)
2.位置：新建墙体与梁柱交界处		m2				331.91

						分部小计

						油漆、涂料工程

		59		011406001001		抹灰面乳胶漆（内墙面）		1.清理抹灰基层
2.满刮腻子三遍、磨光
3.底油一遍
4.乳胶漆三遍		m2				8861.53

		60		011406001003		银灰色真石漆外墙涂料饰面		1.基层类型:抹灰面
2.腻子种类:成品腻子粉
3.刮腻子遍数:2遍
4.防护材料种类:银灰色真石漆外墙涂料饰面
5.部位:外墙
6.详见图纸		m2				824.65

		61		011502008001		外墙涂料分格线线条		1.基层类型:抹灰面
2.线条规格:10mm宽外墙涂料分格线线条
3.线条安装部位:外墙
4.详见图纸		m				262.08
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						天棚工程

		62		011406001002		天棚面乳胶漆		1.清理抹灰基层
2.满刮腻子三遍、磨光
3.底油一遍
4.乳胶漆三遍
5.详见图纸		m2				3075.89

		63		011302001002		吊顶天棚（一层智能自助服务区）		1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨
2.面层材料品种、规格: 方型铝扣板300*300天棚面层
3.位置：一层智能自助服务区
4.详见图纸		m2				6.2

		64		011302001001		吊顶天棚（卫生间）		1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨
2.面层材料品种、规格: 方型铝扣板300*300天棚面层
3.详见图纸		m2				175.86

		65		011302001003		造型石膏板吊顶		1.龙骨材料种类、规格、中距:方木天棚龙骨、满涂防火漆
2.基层材料种类、规格:夹板采用12厘阻燃板成型涂防火漆
3.面层材料品种、规格:面层再垫9厘石膏板造型
4.乳胶漆三遍
5.详见图纸		m2				971.94

		66		011302001005		平面石膏板吊顶		1.龙骨材料种类、规格、中距:热鍍锌轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:9厘石膏板
3.面层材料品种、规格:9厘石膏板
4.乳胶漆三遍
5.详见图纸		m2				244.21

		67		011302001004		吊顶天棚		1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格(mm)＞600*600 平面
2.600*600mm集成天花天棚面层
3.详见图纸		m2				459
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		68		011302001006		格栅网吊顶		1.龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢龙骨
2.面层材料品种、规格:铝合金格栅天棚
3.详见图纸		m2				75.44

		69		011302001007		吊顶天棚		1.龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 
2.面层材料品种、规格:铝塑板天棚面层
3.位置：一层门楼
4.详见图纸		m2				43.55

						分部小计

						屋面

		70		010604001001		钢梁		1.梁类型:屋顶钢梁
2.钢材品种、规格:H 140*80*5.5*8.4 、C 100*45*5.3 
3.涂装要求：构件制作完毕后进行抛丸除锈处理，除锈等级为Sa2.5，采用铁红环氧底漆一遍、红丹防锈漆3遍、 醇酸磁漆3遍
4.具体做法及规格详图纸设计及规范		t				4.299

		71		010516001001		螺栓		1.预埋螺栓		t				0.2

		72		010606011001		钢板天沟		1、天沟板镀锌板，具体做法详图纸设计		t				0.735

		73		010901002001		型材屋面		1.型材品种、规格:保温镀锌彩钢板屋面
2.具体做法详图纸设计		m2				175.43

						分部小计

						其他
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		74		011207001005		海绵隔音防护板		1.龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 中距(mm以内) 竖603横1500
2.面层材料品种、规格、颜色:海绵隔音防护板
3.位置：一层
4.详见图纸		m2				107.85

		75		011207001006		墙面装饰板		1.龙骨材料种类、规格、中距: 30 X30mm木龙骨、涂防火漆
2.基层材料种类、规格:9 MM夹板底、涂防火漆
3.面层材料品种、规格、颜色:护墙板饰面、哑光硝基清漆7遍以上
4.位置：应急指挥中心、六层会议室、多功能厅主席合
5.详见图纸		m2				75.24

		76		011207001007		银灰色铝塑板墙面		1.龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 中距(mm以内) 竖603横1500
2.面层材料品种、规格、颜色:银灰色铝塑板墙面
3.位置：外墙
4.详见图纸		m2				353.62

		77		011501020002		服务台		1.台柜规格:宽度0.57m、高度0.8m
2.材料种类、规格:生态板
3.面层：大理石台面
4.垫层：30*40木龙骨
5.位置：一楼
6.详见设计图纸		m				19.18

		78		011501020003		服务台		1.台柜规格:宽度0.5m、高度0.8m
2.材料种类、规格:生态板
3.面层：大理石台面
4.垫层：30*40木龙骨
5.位置：一楼（审批区）
6.详见设计图纸		m				13.09
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		79		011501011001		宣讲、教育室储物柜		1.名称：宣讲、教育室储物柜
2.材质：生态板柜体
3.规格：高度0.4米、宽度0.5米
4.垫层：30*40木龙骨
4.详见设计图纸		m				23.86

		80		011501006001		书柜		1.名称：圆形书柜
2.详见设计图纸		个				2

		81		080703004001		P2.5室内全彩显示屏		1.室内LED全彩显示屏
2.详见图纸		m2				14.72

		82		011210004001		全塑钢板隔断		1.全塑钢板隔断
2.安装部位：一楼卫生间
3.详见图纸		m2				9.34

		83		011207001008		镜面玻璃		1.镜面玻璃
2.镜底贴9厘厚夹板
3.详见图纸		m2				1.36

		84		011501001001		不锈钢成品洗漱台		1.不锈钢成品洗漱台
2.位置：厨房
3.详见图纸		m				6.6

		85		011508004001		金属字		1.镌字材料品种:金属字
2.字体规格:650*650		个				11

						分部小计

						分部小计

						强电

		86		030404017001		配电箱		1.名称:ZA1总配电箱
2.安装方式:壁挂		台				1

		87		030404017002		配电箱		1.名称:ZAL1配电箱
2.安装方式:壁挂		台				1

		88		030404017003		配电箱		1.名称:ZAL2配电箱
2.安装方式:壁挂		台				1

		89		030404017004		配电箱		1.名称:ZAL3~ZAL9配电箱
2.安装方式:壁挂		台				6

		90		030404017005		配电箱		1.名称:ZAL10/ZAL11配电箱
2.安装方式:壁挂		台				2

		91		030404017006		配电箱		1.名称:AT-XFKZS配电箱
2.安装方式:壁挂		台				1

		92		030404017007		配电箱		1.名称:AP-DT配电箱
2.安装方式:壁挂		台				1
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																						暂估价

		93		030404032001		端子箱		1.名称:MEB总等电位联结箱
2.其他:详见设计图纸		台				3

		94		030404032002		端子箱		1.名称:LEB局部等电位联结箱
2.其他:详见设计图纸		台				1

		95		030412001001		灯具		1.名称:LED方形灯
2.规格:28W		套				374

		96		030412001002		灯具		1.名称:LED防水防尘方形灯
2.规格:20W		套				34

		97		030412001003		灯具		1.名称:LED吸顶灯
2.规格:20W		套				56

		98		030412001004		灯具		1.名称:LED筒灯
2.规格:5W		套				134

		99		030412005001		灯具		1.名称:LED单管荧光灯
2.规格:28W		套				215

		100		030412005002		灯具		1.名称:LED单管荧光灯
2.规格:28W 自带蓄电池180min		套				4

		101		030412001005		灯具		1.名称:LED声控延时棚顶灯
2.规格:20W		套				51

		102		030404033001		排风扇		1.名称:排风扇		台				21

		103		030404034001		开关		1.名称:单联单控
2.规格:10A 250V		个				30

		104		030404034002		开关		1.名称:双联单控
2.规格:10A 250V		个				78

		105		030404034003		开关		1.名称:三联单控
2.规格:10A 250V		个				39

		106		030404034004		开关		1.名称:四联单控
2.规格:10A 250V		个				1

		107		030404035001		插座		1.名称:五孔安全插座
2.规格:10A 250V		个				583

		108		030404035002		插座		1.名称:空调插座
2.规格:20A 250V		个				46

		109		030404035003		插座		1.名称:地插
2.规格:10A 250V		个				7

		110		030404035004		空调开关箱		1.名称:单相柜机空调开关箱
2.规格:25A 250V		个				5

		本页小计
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																						暂估价

		111		030411006001		接线盒		1.名称:86接线盒		个				1678

		112		030408002001		电缆		1.名称:铜芯电缆
2.规格:WDZ-YJY-4*50+1*25		m				17.5

		113		030408002002		电缆		1.名称:铜芯电缆
2.规格:WDZ-YJY-4*25+1*16		m				231.1

		114		030408002003		电缆		1.名称:铜芯电缆
2.规格:WDZ-YJY-5*10		m				88.3

		115		030408002004		电缆		1.名称:铜芯电缆
2.规格:WDZ-YJY-5*6		m				87.4

		116		030408006001		电力电缆头		1.规格:电缆截面(mm2)≤50		个				4

		117		030408006002		电力电缆头		1.规格:电缆截面(mm2)≤35		个				16

		118		030408006003		电力电缆头		1.规格:电缆截面(mm2)≤10		个				8

		119		030411004001		配线		1.名称:WDZ-BYJ2.5
2.配线形式:管内穿线		m				13264.3

		120		030411004002		配线		1.名称:WDZ-BYJ4.0
2.配线形式:管内穿线		m				14666.9

		121		030411004003		配线		1.名称:WDZ-BYJ6.0
2.配线形式:管内穿线		m				362.9

		122		030411001001		配管		1.名称:PC20
2.配置形式:暗配		m				5831

		123		030411001002		配管		1.名称:PC25
2.配置形式:暗配		m				66.3

		124		030411001003		配管		1.规格:SC20
2.配置形式:暗配		m				21.8

		125		030411001004		配管		1.规格:SC40
2.配置形式:暗配		m				14.4

		126		030411001005		配管		1.规格:SC50
2.配置形式:暗配		m				160.8

		127		030411001006		配管		1.规格:SC65
2.配置形式:暗配		m				6.9

		128		030411003001		桥架		1.名称:金属桥架
2.型号:200*100
3.其他:详见设计图纸		m				98

		本页小计
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		129		030411003002		桥架		1.名称:金属桥架
2.型号:100*100
3.其他:详见设计图纸		m				221.2

		130		030411003003		桥架		1.名称:金属桥架
2.型号:100*50
3.其他:详见设计图纸		m				8.8

						分部小计

						给排水工程

		131		031004006001		大便器		1.名称:蹲便器
2.类型:感应式冲洗
3.其他:详见设计图纸		套				42

		132		031004003001		洗脸盆		1.名称:台下式洗脸盆
2.类型:感应式冲洗
3.其他:详见设计图纸		组				20

		133		031004008001		成品拖布池		1.名称:拖布池
2.其他:详见设计图纸		个				18

		134		031004008002		地漏		1.名称:DN50自闭式防返溢地漏
2.其他:详见设计图纸		个				36

		135		031003013001		水表		1.名称:DN100水表
2.其他:详见设计图纸		组				1

		136		031003001001		阀门		1.名称:DN100闸阀
2.其他:详见设计图纸		个				2

		137		031003001002		阀门		1.名称:DN80闸阀
2.其他:详见设计图纸		个				2

		138		031003001003		阀门		1.名称:DN40截止阀
2.其他:详见设计图纸		个				1

		139		031003001004		阀门		1.名称:DN32截止阀
2.其他:详见设计图纸		个				20

		140		031003001005		阀门		1.名称:DN25截止阀
2.其他:详见设计图纸		个				1

		141		031003001006		阀门		1.名称:DN40减压稳压阀
2.其他:详见设计图纸		个				1

		142		031003001007		阀门		1.名称:DN32减压稳压阀
2.其他:详见设计图纸		个				20

		143		031003001008		阀门		1.名称:DN25减压稳压阀
2.其他:详见设计图纸		个				1
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		144		031003001009		阀门		1.名称:自动排气阀
2.其他:详见设计图纸		个				2

		145		031003001010		通气帽		1.名称:通气帽
2.其他:详见设计图纸		个				2

		146		031001007001		复合管		1.名称:钢塑复合管
2.规格:DN100
3.其他:详见设计图纸		m				2.5

		147		031001006001		给水管		1.名称:PP—R给水管
2.规格:DN80
3.其他:详见设计图纸		m				73.4

		148		031001006002		给水管		1.名称:PP—R给水管
2.规格:DN65
3.其他:详见设计图纸		m				18

		149		031001006003		给水管		1.名称:PP—R给水管
2.规格:DN50
3.其他:详见设计图纸		m				7.2

		150		031001006004		给水管		1.名称:PP—R给水管
2.规格:DN40
3.其他:详见设计图纸		m				7.5

		151		031001006005		给水管		1.名称:PP—R给水管
2.规格:DN32
3.其他:详见设计图纸		m				62.6

		152		031001006006		给水管		1.名称:PP—R给水管
2.规格:DN25
3.其他:详见设计图纸		m				47.4

		153		031001006007		给水管		1.名称:PP—R给水管
2.规格:DN15
3.其他:详见设计图纸		m				83.6

		154		031001006008		排水管		1.名称:PVC-U排水管
2.规格:De110
3.其他:详见设计图纸		m				163.9

		155		031001006009		排水管		1.名称:PVC-U排水管
2.规格:De75
3.其他:详见设计图纸		m				75.3

		156		031001006010		排水管		1.名称:PVC-U排水管
2.规格:De50
3.其他:详见设计图纸		m				76.5

		157		171603002001		套管		1.名称:刚性防水套管
2.规格:DN150以内
3.其他:详见设计图纸		个				22
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		158		171603002002		套管		1.名称:刚性防水套管
2.规格:DN100以内
3.其他:详见设计图纸		个				18

						分部小计

						弱电

		159		030502003001		配线架		1.名称:楼层光纤配线架
2.其他:详见设计图纸		个				11

		160		030502003002		分线箱		1.名称:楼层监控设备箱
2.其他:详见设计图纸		个				11

		161		030502004001		信息插座		1.名称:网络插座		个				135

		162		030502004002		信息插座		1.名称:电话插座		个				135

		163		030507008001		监控摄像设备		1.名称:高清摄像头
2.其他:详见设计图纸		台				63

		164		030502005001		双绞线缆		1.名称:CAT5-UTP
2.配线形式:管内穿线		m				7251.6

		165		030502005002		视频同轴线		1.名称:SYKV75-5
2.配线形式:管内穿线		m				1171.4

		166		030502007001		光缆		1.名称:四芯多模光纤
2.配线形式:管内穿线		m				257.26

		167		030411004004		配线		1.名称:WDZ-BYJ4.0
2.配线形式:管内穿线		m				169.6

		168		030411004005		配线		1.名称:RVVP2*1.5
2.配线形式:管内穿线		m				55.4

		169		030411001007		配管		1.名称:PC20
2.配置形式:暗配		m				1836.5

		170		030411001008		配管		1.规格:SC32
2.配置形式:暗配		m				251

		171		030411006002		接线盒		1.名称:86接线盒		个				270

		172		030411003004		桥架		1.名称:金属桥架
2.型号:150*100
3.其他:详见设计图纸		m				126.26

		173		030411003005		桥架		1.名称:金属桥架
2.型号:100*100
3.其他:详见设计图纸		m				228

						分部小计
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						措施项目

		174		011702009001		过梁		1.类型:过梁
2.模板制作
3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输
4.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等		m2				28.05

		175		011702008001		圈梁		1.类型:圈梁
2.模板制作
3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输
4.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等		m2				20.16

		176		011702003001		构造柱		1.类型:构造柱
2.模板制作
3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输
4.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等		m2				20.3

		177		011701001001		综合脚手架		1.建筑结构形式:框架结构
2.檐口高度:3.9米
3.场内、场外材料搬运
4.搭、拆脚手架、斜道、上料平台
5.安全网的铺设
6.拆除脚手架后材料的堆放
7.位置：屋面钢结构		m2				147

		178		011701003001		里脚手架		1.里脚手架		m2				7681.64

		179		011701003002		装饰简易手架		1.简易装饰脚手架
2.位置;天棚面		m2				3545.96

		180		011703001001		垂直运输		1.建筑物建筑类型及结构形式:框架结构
2.材料搬运或起重机械上楼		m2				147

		181		011701002001		外脚手架		1.搭设方式:沿墙搭设
2.脚手架材质:符合相关规范及图纸要求		m2				679.68

		182		011701008001		外装饰吊篮		1.搭设高度及吊篮型号:建筑顶檐高46.5m，电动高空作业吊篮		m2				3368.04
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		183		011701006001		满堂脚手架		1.满堂脚手架		m2				2336.65

		184		011707007001		已完工程及设备保护		1.已完成装饰及原有装饰保护		项				1

		185		01B001		现有垃圾清扫		1.现有楼层垃圾清扫，及业主要求对原装饰面宣传牌等附着物的拆除或修复工作		项				1
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表-11 总价措施项目清单与计价表

		总价措施项目清单与计价表

		工程名称：大冶市东风路街道办事处办公楼维修改造加固项目										标段：				第 1 页  共 4 页

		项目编码		项目名称		计算基础		费率
(%)		金额
(元)				调整费率
(%)				调整后金额
(元)		备注

		2.1		安全文明施工费

		011707001001		安全文明施工费（房屋建筑工程)

		011707001002		安全文明施工费（装饰工程）

		031302001001		安全文明施工费（通用安装工程）

		041109001001		安全文明施工费（市政工程）

		050405001002		安全文明施工费（园建工程）

		050405001001		安全文明施工费（绿化工程）

		011707001003		安全文明施工费（土石方工程）

		011707001004		安全文明施工费（房修结构装饰装修工程)

		011707001005		安全文明施工费（房修安装工程)

		171902001001		安全文明施工费（管廊维护土建保洁检测工程)

		171902001002		安全文明施工费（管廊维护附属工程)

		041109001002		安全文明施工费（市政养护通用道路排水桥梁隧道工程)

		041109001003		安全文明施工费（市政养护照明工程)

		2.2		夜间施工增加费

		011707002001		夜间施工增加费（房屋建筑工程)

		011707002002		夜间施工增加费（装饰工程）

		031302002001		夜间施工增加费（通用安装工程）

		041109002001		夜间施工增加费（市政工程）

		编制人（造价人员）：										复核人（造价工程师）：

		注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

																表-11

		总价措施项目清单与计价表

		工程名称：大冶市东风路街道办事处办公楼维修改造加固项目										标段：				第 2 页  共 4 页

		项目编码		项目名称		计算基础		费率
(%)		金额
(元)				调整费率
(%)				调整后金额
(元)		备注

		050405002002		夜间施工增加费（园建工程）

		050405002001		夜间施工增加费（绿化工程）

		011707002003		夜间施工增加费（土石方工程）

		041109002002		夜间施工增加费（市政养护通用道路排水桥梁隧道工程）

		041109002003		夜间施工增加费（市政养护照明工程）

		2.3		二次搬运费

		011707004001		二次搬运费（房屋建筑工程)																按施工组织设计

		011707004002		二次搬运费（装饰工程）																按施工组织设计

		031302004001		二次搬运费（通用安装工程）																按施工组织设计

		041109003001		二次搬运费（市政工程）																按施工组织设计

		050405004002		二次搬运费（园建工程）																按施工组织设计

		050405004001		二次搬运费（绿化工程）																按施工组织设计

		011707004003		二次搬运费（土石方工程）																按施工组织设计

		041109003002		二次搬运费（市政养护通用道路排水桥梁隧道工程）																按施工组织设计

		041109003003		二次搬运费（市政养护照明工程）																按施工组织设计

		2.4		冬雨季施工增加费

		011707005001		冬雨季施工增加费（房屋建筑工程)

		011707005002		冬雨季施工增加费（装饰工程）

		031302005001		冬雨季施工增加费（通用安装工程）

		编制人（造价人员）：										复核人（造价工程师）：

		注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

																表-11

		总价措施项目清单与计价表

		工程名称：大冶市东风路街道办事处办公楼维修改造加固项目										标段：				第 3 页  共 4 页

		项目编码		项目名称		计算基础		费率
(%)		金额
(元)				调整费率
(%)				调整后金额
(元)		备注

		041109004001		冬雨季施工增加费（市政工程）

		050405005002		冬雨季施工增加费（园建工程）

		050405005001		冬雨季施工增加费（绿化工程）

		011707005003		冬雨季施工增加费（土石方工程）

		041109004002		冬雨季施工增加费（市政养护通用道路排水桥梁隧道工程）

		041109004003		冬雨季施工增加费（市政养护照明工程）

		2.5		工程定位复测费

		01B999		工程定位复测费（房屋建筑工程)

		01B998		工程定位复测费（装饰工程）

		03B999		工程定位复测费（通用安装工程）

		04B999		工程定位复测费（市政工程）

		05B999		工程定位复测费（园建工程）

		05B998		工程定位复测费（绿化工程）

		01B997		工程定位复测费（土石方工程）

		04B998		工程定位复测费（市政养护通用道路排水桥梁隧道工程）

		04B997		工程定位复测费（市政养护照明工程）

		2.6		其他

		01B993		其他总价措施项目费（房修结构装饰装修工程）

		编制人（造价人员）：										复核人（造价工程师）：

		注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

																表-11

		总价措施项目清单与计价表

		工程名称：大冶市东风路街道办事处办公楼维修改造加固项目										标段：				第 4 页  共 4 页

		项目编码		项目名称		计算基础		费率
(%)		金额
(元)				调整费率
(%)				调整后金额
(元)		备注

		01B992		其他总价措施项目费（房修安装工程）

		17B999		其他总价措施项目费（管廊维护土建保洁检测工程）

		17B998		其他总价措施项目费（管廊维护附属工程）















































		合    计

		编制人（造价人员）：										复核人（造价工程师）：

		注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
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表-12 其他项目清单与计价汇总表

		其他项目清单与计价汇总表

		工程名称：大冶市东风路街道办事处办公楼维修改造加固项目						标段：				第 1 页  共 1 页

		序号		项目名称		金额（元）				结算金额（元）				备注

		1		暂列金额		0.00								明细详见表-12-1

		2		暂估价		0.00

		2.1		材料暂估价		—								明细详见表-12-2

		2.2		专业工程暂估价		0.00								明细详见表-12-3

		3		计日工										明细详见表-12-4

		4		总承包服务费										明细详见表-12-5

		5		索赔与现场签证费		0.00



















































		合    计												—

		注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
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表-13 规费、税金项目计价表

		规费、税金项目计价表

		工程名称：大冶市东风路街道办事处办公楼维修改造加固项目						标段：				第 1 页  共 3 页

		序号		项目名称		计算基础		计算基数		计算费率
(%)				金额(元)

		1		规费

		1.1		社会保险费

		1.1.1		养老保险金

		1.1.1.1		房屋建筑工程

		1.1.1.2		装饰工程

		1.1.1.3		通用安装工程

		1.1.1.4		市政工程

		1.1.1.5		园建工程

		1.1.1.6		绿化工程

		1.1.1.7		土石方工程

		1.1.1.8		市政养护通用道路排水桥梁隧道工程

		1.1.1.9		市政养护照明工程

		1.1.2		失业保险金

		1.1.2.1		房屋建筑工程

		1.1.2.2		装饰工程

		1.1.2.3		通用安装工程

		1.1.2.4		市政工程

		1.1.2.5		园建工程

		1.1.2.6		绿化工程

		1.1.2.7		土石方工程

		1.1.2.8		市政养护通用道路排水桥梁隧道工程

		1.1.2.9		市政养护照明工程

		1.1.3		医疗保险金

		1.1.3.1		房屋建筑工程

		1.1.3.2		装饰工程

		1.1.3.3		通用安装工程

		1.1.3.4		市政工程

		1.1.3.5		园建工程

		1.1.3.6		绿化工程

		1.1.3.7		土石方工程

		1.1.3.8		市政养护通用道路排水桥梁隧道工程

		 编制人（造价人员）：						复核人（造价工程师）：

												表—13

		规费、税金项目计价表

		工程名称：大冶市东风路街道办事处办公楼维修改造加固项目						标段：				第 2 页  共 3 页

		序号		项目名称		计算基础		计算基数		计算费率
(%)				金额(元)

		1.1.3.9		市政养护照明工程

		1.1.4		工伤保险金

		1.1.4.1		房屋建筑工程

		1.1.4.2		装饰工程

		1.1.4.3		通用安装工程

		1.1.4.4		市政工程

		1.1.4.5		园建工程

		1.1.4.6		绿化工程

		1.1.4.7		土石方工程

		1.1.4.8		市政养护通用道路排水桥梁隧道工程

		1.1.4.9		市政养护照明工程

		1.1.5		生育保险金

		1.1.5.1		房屋建筑工程

		1.1.5.2		装饰工程

		1.1.5.3		通用安装工程

		1.1.5.4		市政工程

		1.1.5.5		园建工程

		1.1.5.6		绿化工程

		1.1.5.7		土石方工程

		1.1.5.8		市政养护通用道路排水桥梁隧道工程

		1.1.5.9		市政养护照明工程

		1.2		住房公积金

		1.2.1		房屋建筑工程

		1.2.2		装饰工程

		1.2.3		通用安装工程

		1.2.4		市政工程

		1.2.5		园建工程

		1.2.6		绿化工程

		1.2.7		土石方工程

		1.2.8		市政养护通用道路排水桥梁隧道工程

		1.2.9		市政养护照明工程

		 编制人（造价人员）：						复核人（造价工程师）：
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		规费、税金项目计价表

		工程名称：大冶市东风路街道办事处办公楼维修改造加固项目						标段：				第 3 页  共 3 页

		序号		项目名称		计算基础		计算基数		计算费率
(%)				金额(元)

		1.3		工程排污费

		1.3.1		房屋建筑工程

		1.3.2		装饰工程

		1.3.3		通用安装工程

		1.3.4		市政工程

		1.3.5		园建工程

		1.3.6		土石方工程

		1.3.7		市政养护通用道路排水桥梁隧道工程

		1.3.8		市政养护照明工程

		1.4		房修结构装饰装修规费

		1.5		房修安装规费

		1.6		管廊维护土建保洁检查检测规费

		1.7		管廊维护附属规费

		2		增值税

































		合    计

		 编制人（造价人员）：						复核人（造价工程师）：
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