大冶市市级政府采购竞争性谈判需求公示及征集

公告

(大冶市2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升班班通教学设备采购项目)

   依据财政备案编号420281-2026-00466号函的要求，大冶市政

府采购中心就大冶市2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升班班通教学设备采购项目进行竞争性谈判，现对采购人提供的采购需求进行公示，公开征询意见，并邀请有意向的潜在供应商投标。

项目编号：DYJC20260704
项目名称：大冶市2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升班班通教学设备采购项目
三、采购内容：详见采购需求。

四、采购预算：171万元，最高限价171万元

五、供应商资格条件

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；                     
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同下的政府采购活动。

3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。

4、应未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和未被列入“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、落实政府采购政策需求的资格要求：非专门面向中小微企业。

6、本项目的特定资格条件：

（1）不接受联合体投标；

（2）不允许中标后分包；

     7、供应商拟提供的主要产品品牌，该条款不作为征集资料审核是否合格的依据，仅作为竞争性谈判小组选择确定本项目竞争性谈判供应商名单的参考。（自行提供说明或证明材料）
六、是否专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位：否

七、政府采购相关政策执行：
1、落实政府采购强制、优先采购节能产品政策：依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购；政府采购优先采购环保产品政策；政府采购促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）等政策。

2、根据《中国人民银行大冶市支行 大冶市财政局关于印发<大冶市政府采购合同线上信用融资实施意见>的通知（冶银发[2020]65号）》的文件精神,对于有融资需求的供应商（中小微企业）可在政府采购项目中标后登录大冶市政府采购信息共享平台，查询融资金融机构信息，并向意向金融机构提出政府采购合同线上信用融资申请。

3、小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除：

（1）对于非专门面向中小企业的项目，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予20%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。 

（2）鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额40%以上的，可给予联合体6%的价格扣除，不重复享受政策。

（3）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（4）小型和微型企业应出具《中小企业声明函》；监狱企业应提供由省级监狱局、戒毒局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。
八、需求公示

（一）公示期：自2026年7月17日起至2026年 7月21日止。

（二）意见反馈方式：对采购需求提出相关意见（应说明理由）应客观公正、实事求是，供应商可以在大冶市政府采购交易系统（https://www.hsszcy.com:10007/#/index）内提交相关意见。
（三）采购需求获取方式：登录湖北政府采购网（http://www.ccgp-hubei.gov.cn/）或大冶市政府采购交易系统（https://www.hsszcy.com:10007/#/index），本公告中的链接免费下载。

（四）需求公示的目的：就采购需求的公正性与专业性征询各潜在供应商的意见，无论是否反馈意见均不影响供应商参与征集供应商名单。

九、参与竞争性谈判方式
（一）参与征集的供应商为本项目备选供应商，最终由竞争性谈判小组从合格的备选供应商中确定不少于三家（含三家）供应商参加竞争性谈判。如供应商受邀请后无故不参加竞争性谈判，将被列入大冶市政府采购中心不诚信供应商名单。

（二）有意参与本项目的潜在供应商，在需求公示有效时间内在大冶市政府采购交易系统（https://www.hsszcy.com:10007/#/index）直接登记并提交相关报名资料。流程如下：

（1）未注册账号的供应商。先完成账号注册，经审核通过后办理ＣＡ锁。方式：打开大冶市政府采购交易系统首页，点击“供应商注册”填写注册信息。供应商注册时应诚信客观、真实准确填写相关信息，不能弄虚作假或假冒他人名义。否则将按国家有关规定进行处理，并在有关网站上公示，由此产生的后果由供应商自行承担。注册信息审核通过后可进行 CA 锁办理（办理流程可在大冶市政府采购交易系统首页-下载中心，下载《黄石市政府采购交易系统数字证书申请流程》）。

（2）已有账号但未办理 CA 的供应商。登录大冶市政府采购交易系统，明确所参与项目标段，在有效时间内直接登记（注：未办理 CA 锁无法提交响应文件！请潜在供应商及时前往黄石市民之家四楼大厅窗口办理 CA，否则产生的后果由供应商自行承担）。

（3）已办理 CA 的供应商。登录大冶市政府采购交易系统，可在有效时间内登记。（系统操作咨询服务电话0714-6209015）
售价：0元
（三）报名资料至少应当包含以下内容：

1. 供应商报名表（格式见附件1）。

2. 基本资格条件承诺函

3.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

5. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。（提供声明函）

6. 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。（提供声明函）

7．本项目的特定资格条件：

（1）不接受联合体投标；（提供声明函）

（2）不允许中标后分包；（提供声明函）

8、供应商拟提供的主要产品品牌，该条款不作为征集资料审核是否合格的依据，仅作为竞争性谈判小组选择确定本项目竞争性谈判供应商名单的参考。（自行提供说明或证明材料）

十、联系方式

集中采购机构：大冶市政府采购中心

联系人：刘厚银

联系电话：0714-3188072

地址：大冶市大棋西路2号

采购人：大冶市电化教育管
联系人：彭坤
联系电话：13971780128
地址：大冶市新冶大道25号
大冶市政府采购中心

2026年7月16日

附件1：供应商报名表

附件2：基本资格条件承诺函

附件3：法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的身份证明等证明材料

附件4：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

附件5：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动.（提供声明函）

附件6：为本采购项目提供设计、预算编制、结算编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的招标采购活动。（提供声明函）

附件7：本项目特定资格条件的声明函

附件8：采购需求

附件1：

供应商报名表
项目编号：

项目名称：

	供应商名称（盖章）
	

	联系人姓名
	

	联系人电话（办公电话和手机）
	

	联系人邮箱
	

	供应商提供的报名资料
	1、基本资格条件承诺函

	
	2、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料。

	
	3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面证明材料。

	
	4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。（提供声明函）

	
	5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。（提供声明函）

	
	6、本项目的特定资格条件：

（1）不接受联合体投标；（提供声明函）

（2）不允许中标后分包。（提供声明函）

	
	7、供应商拟提供的主要产品品牌，该条款不作为征集资

料审核是否合格的依据，仅作为竞争性谈判小组选择确定

本项目竞争性谈判供应商名单的参考。（自行提供说明或

证明材料）


附件2

基本资格条件承诺函

致大冶市政府采购中心：

（供应商名称）  郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

供应商（公章）：                          
日   期：                              

附件3：法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的身份证明等证明材料

附件4

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

（提供生产设备、管理技术人员等证明材料）
供应商（公章）：                          
日   期：                              

附件5   单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动.（提供声明函）
大冶市政府采购中心：

    （供应商名称）  参加贵中心组织的 （项目名称） 项目(项目编号：          )的政府采购活动，现郑重声明如下：

1．本公司不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加本项目同一合同项下的政府采购活动的情况。

2.对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：                              

  日   期：                                 

附件6  为本采购项目提供设计、预算编制、结算编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的招标采购活动。（提供声明函）
大冶市政府采购中心：

    （供应商名称）  参加贵中心组织的 （项目名称） 项目(项目编号：          )的政府采购活动，现郑重声明如下：

    1.本公司不存在为本采购项目提供设计、预算编制、结算编制或者项目管理、监理、检测等服务的情况。

2.对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：                              

  日   期：                                 

附件7： 

本项目特定资格条件的声明函
大冶市政府采购中心：

  （投标人全称）  参加贵中心组织的 （项目名称） 项目(项目编号：          )的政府采购活动，现郑重声明如下：

1. 我公司在本项目中不参与联合体投标；

2. 若我公司成为该项目的成交供应商，中标后不会再分包。

3.对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（公章）：                          
日   期：                                

附件8：采购需求
 采购货物（服务）技术规格、参数及要求
（大冶市2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升班班通教学设备采购项目）
一、项目基本情况

1、项目名称：大冶市2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升班班通教学设备采购项目

2、资金投入方向为替换大冶市各项目学校投影式班班通设备。
3、绩效目标：项目采用竞争性谈判的方式，中标通知书一周内完成合同签订，8月20日前完成项目全部的安装调试工作并交付使用，在施工过程中每日汇报施工进度；设备安装完成后，将大冶市教联体管理软件重新安装到一体机当中。

二、项目采购清单
	序号
	设备或材料名称
	功能简介
	数量
	单位
	货物类型
	备注

	1
	86寸一体机
	教学交互，板书同步
	132
	台
	货物
	核心产品

	2
	推拉绿板
	配套推拉绿板
	132
	套
	货物
	

	3
	数字基座
	为本次设备分配学校提供统一数字基座
	
	校
	货物
	

	4
	教学支撑软件
	教学软件、教学资源、支撑平台
	132
	个
	货物
	

	5
	集中管理运维系统
	统一运维管理
	132
	点
	货物
	


三、国家相关行政主管部门颁布的强制标准、规范

本项目中根据国家有关规定须执行3C中国强制性产品认证的产品必须严格执行此强制标准。

四、技术、服务要求

说明：带“★”号条款必须满足或优于，否则视为无效投标。
	序号
	货物名称
	技术参数

	1
	86寸一体机★
	1、整机显示尺寸≥86英寸液晶显示器。边角采用弧形设计，屏占比≥89%，透光率不低于93%，且具备防眩光效果

2、整机提供前置输入接口，具有不低于2路前置双通道USB3.0 接口，不低于1路Type C接口(Windows 和Androld系统均能被识别)

3整机音响不低于2.2声道，额定总功率大于80W。（提供国家权威检测机构所出具的检测报告复印件并加盖公章）
4、整机具备抗强光干扰性能，在100K LUX照度的光照下保证书写功能正常。

5、屏体内置WiFi和蓝牙信号接发装置，满足IEEE 802.11 a/b/g/n/ac标准，整机和pc模块均具备一颗WiFi6无线芯片，确保PC和安卓通道均可通过大屏发送WiFi6热点以及连接路由器，Wi-Fi和AP热点工作距离≥12米。

6、Android系统主板具备ROM 不低于8G，RAM 不低于2G，其系统版本不低于安卓15.0。（提供国家权威检测机构所出具的检测报告复印件并加盖公章）
7、整机具有护眼功能，可通过前置物理功能按键方式一键启用护眼模式。

8、整机上边框一体化集成设计内置非独立摄像头，可拍摄＞5000 万像素数的照片和视频并输出 4k 分辨率的视频，且支持远程巡课应用。（提供国家权威检测机构所出具的检测报告复印件并加盖公章）
9整机只需接入一根网线，即可满足windows 和 Android双系统的上网功能需求。

10、所投产品具有减滤蓝光功能，有效保护师生视力，符合国家相关标准。

11、所投产品具有中控菜单，可在菜单中进行信号源通道切换、亮度、对比度、图像模式、声音进行调节，在任一通道下可调出该触摸菜单。

12、教学操作自定义:在任意信号源通道下可智能识别多个方向的手势滑动并调用响应功能，支持将手势滑动方向自定义设置为教师个性化常用功能，方便教师操作。

13.整机具备阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12米。

14.微课录制:可通过前置物理按键快捷进入微课录制，将屏幕课件及音频、老师讲课的声音同步录制成微课。

15.支持文件传输应用，支持通过扫码、超声、wifi直连三种方式与手机连接，实现文件传输功能。（提供国家权威检测机构所出具的检测报告复印件并加盖公章）
16.设备内置非外扩展的高清摄像头及拾音麦克风，不接受外接方式。

17.前置USB接口具备防撞挡板设计，防撞挡板采用转轴式翻转。

18.整机采用红外触控技术，Windows系统和Android系统均支持≥50点触控及书写划线。（提供国家权威检测机构所出具的检测报告复印件并加盖公章）
内置电脑模块参数:

搭载不低于Intel 12代酷睿系列i5 CPU:内存:8GB DDR4笔记本内存或以上配置:硬盘:256GB或以上SSD固态硬盘；

机身采用热浸镀锌金属材质，采用智能风扇低噪音散热设计，模块主体尺寸不小于22cm*17cm*3cm以预留足够散热空间，确保封闭空间内有效散热。

采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块，可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的拔插。

22.具有标准PC防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。

视频展台参数：

23.采用≥800万像素摄像头。
24.A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重3kg，整机壁挂式安装。
25.支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动。
26.展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过交互智能平板中的软件直接控制开关。
27.外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头，防护等级达到IP4X级别。
28.具有故障自动检测功能：在调用展台却无法出现镜头采集画面信号时，可自动出现检测链接，并给出导致性原因（如硬件连接、摄像头占用、配套软件版本等问题）。
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	推拉绿板
	1、面板、背板四边折边，流水线作业，保证产品一致性，尺寸误差≤0.2mm，对角线误差≤0.3mm；活动板、固定板四边无铝合金边框，不仅更美观，且增加书写面积。
2、大框（轨道）：采用银白色高档铝合金，表面经氧化、磨砂涂层处理，模具一次成型；双层铝合金管状结构，上框规格≤20mm×70mm，壁厚≥1.0mm；下框一体化设计，规格≤84*12mm，壁厚≥1.0mm。
3、包角采用ABS工程塑料，模具注塑一次成型，银灰色，长≤150mm，不接受拼接，采用内插式设计
4、每块活动板上、下安装四个≥50mm增强改性尼龙滑块模组；上T型正向吊装，厚度≥5mm滑动设计；下滑块模组采用单轨限位设计，活动板晃动≤0.5mm、无噪音，粘接剂甲醛释放量符合国家规定（附检测报告）。
5、采用防潮吸音塑料蜂窝板，厚度≤10mm。
6、黑板上框内隐形安装4块≥50*20*8mm硅胶缓冲块。
7、采用黑色彩涂板，厚度≥0.25mm。
8、提供国家级产品检测报告，符合GB28231-2011《书写板安全卫生要求》
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	数字基座
	一、整体设计：
1.设计架构：系统采用模块化的架构设计 B/S架构，通过浏览器打开并用微信扫码登录/账号密码登录完成鉴权，即可数字校园产品的各项功能模块。
2.登录认证：基于 Web浏览器，提供用户统一登录认证功能，包括：手机号码注册、登录、忘记密码、扫码登录、账号管理功能。
3.通知中心：支持聚合平台所有通知消息，方便用户统一查看，处理来自各个应用的通知。
4.待办中心：支持通过代办中心处理用户待处理的工作，待办中心数据来自各个应用，处理完毕的代办事项会消失在待办中心。
5.新闻公告：支持查看来自校园宣传应用的新闻公告，点击以弹窗的形式展示文字，图片，视频等公告消息。
6.系统管理员：提供组织管理员管理功能，包括：管理员添加、移除和转移，同时支持设置管理员的管理权限，包括：
组织管理，系统管理员管理，角色权限，工作台配置，应用管理，区域语言和操作日志。
7.应用管理：提供应用中心应用管理功能，包含网页端和移动端的应用管理，包括应用安装、应用卸载、自定义分类、移动应用分类。
8.操作日志；提供统一的日志查询功能，支持通过对日志进行筛选，筛选条件包括：日志模块，操作人，操作时间；支持查询最近 6个月内的操作记录；支持针对每条日志查看日志详情。
9.开发者中心：支持学校上架自有应用，创建应用支持添加图标，名称，描述，应用跳转链接；支持应用数据接出到第三方业务平台；支持应用连接器完成系统和第三方平台的业务数据交换。
二、基础信息管理：
1.教职工管理：支持管理员手动添加教职工，教职工信息包括：教工号，姓名，手机号码，角色，管理范围；添加方式包括：Excel批量导入，批量复制，手动添加；支持导出，
查询，删除教职工；教职工支持设置部门组织架构，支持多级组织架构，支持在组织架构节点上导入用户。
2.场地管理：支持添加建筑物，并且在建筑物下面手动添加或者批量导入场地，场地信息包括：名称，楼层，容纳人数，面积，班级，类别，照片；支持设置场地是否支持预约，以及选择可预约的时间。
3.班级学生：支持手动或者批量添加行政班组织架构，支持创建不少于4级目录；支持批量导入学生信息，包括学号，姓名，联系方式，家长信息。
4.校园通行证：支持批量导入校园通行证信息，包括：一卡通，智能校徽，智能手环，人脸识别库。
6.角色权限：支持学校自定义角色组，针对角色可设置功能
权限；支持自定义角色的管理范围。
三、学校数字基座应永久使用，提供承诺函并加盖公章。
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	教学支撑软件
	备授课软件（pc端）：
1.教学软件可为每位教师提供可扩展至100TB的云存储空间，教师可在个人云空间上传存储课件、云教案和其他教学资源。（提供国家权威检测机构所出具的检测报告复印件并加盖公章）
2.教学软件须为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。
3.互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件、课件组精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件。互动课件支持开放式云分享，分享者可将互动课件、课件组以公开或加密的web链接和二维码形式进行分享，分享链接可设置访问有效期。
4.提供互动式教学课件资源，包含学科教 育各学段各地区教材版本不少于 88 个；包含学科教育各学段教材版本全部教 学章节、专题教育多个主题教育、特殊 教育三大分类不少于 160000 份的交互互动课件。
5. 教学软件备课时，可以搜索课件库课件资源，课件资源库不少于 14万份， 可以整份课件或按照课件页插入课件中。支持按照教学环节筛选对应课件页一键插入课件中，可导入新课、作者简介。支持按照元素类型思维导图、课堂 活动选取需要的部分补充课件缺失的部分。 支持在查看部分课件的同时查看对应整份课件，了解作者整体教学思路。（提供国家权威检测机构所出具的检测报告复印件并加盖公章）
6. 支持将互动课件导出为 pptx 、pdf、H5 或 web 链接。导出的课件支持在多终端  (包含 windows 、Macos 、iOS 、安卓、 国产化系统) 进行二次编辑。
7. AI互动：具有课堂互动活动智能生成填写功能，包括但不限于选词填空、判断对错和趣味选择三大课堂活动。输入文本后可以一键解析，自动将文本内容结构化填充至题干和正确选项，完成课堂活动的制作。
8.AI智能英语工具：软件内置的AI智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错。
9.AI音标助手：支持浏览和插入国际音标表，可直接点击发音，支持已整表和单个音标卡片插入。支持智能将字母、单词、句子转写为音标，并可一键插入到备课课件中形成文本
10.党建微课视频：提供100节党建微课视频，包含革命篇、建设篇、改革篇、复兴篇4个篇章。微课内容可在线点播，下载至课件播放。微课视频支持视频关键帧打点标记，播放过程中可一键跳转至标记位置，同时支持一键对视频内容进行截图插入课件。
11.具备AI学科工具，包括但不限于：语文、数学、英语、化学、物理、地理、美术、藏语等工具。
12.AI试题：支持多种格式的试题批量上传，包括但不限于下述.doc、.docx、.png、.jpeg、.jpg等格式，并可自动转换为电子试题，便于老师优质试题的收集使用和作业布置
13.AI手写识别：支持将手绘形状、中英文、公式转换为规范几何图形和文字（提供国家权威检测机构所出具的检测报告复印件并加盖公章）
14.具备初中理化生所有实验
a、 所有实验内容都可以支持在实验操作的过程中查看具体的实验内容简介，可查看的内容简介至少应包含：实验目的、实验器材、实验步骤等，方便老师在使用中快速了解具体实验内容，提高老师课堂教学效率。
b、 所有学科软件要求提供的实验内容模块需根据知识点分类。物理需包含：声现象、光学、电学、力学、能量、光学；化学需包含：化学基本概念与原理、身边的化学物质、化学实验、化学计算、化学与社会发展；生物需包含：生物与细胞、生物圈中的人、生物圈中的其他生物、生物圈中的绿色植物、健康地生活、生物与生物圈、生物圈中的生命的延续。
c、 所有学科软件要求至少包含实验：托里拆利实验、空气推动塞子时，内能减少、通电螺线管的磁场是什么样的、聚乙烯塑料的热塑性、测定空气中的氧气含量、一氧化碳与氧化铁的反应、氧气的实验室制取和性质、模拟膈肌的运动、膝跳反射、非生物因素对某种动物的影响、观察鸡卵的结构。
d、 软件要求对于理科学习中较为抽象的实验原理提供可视化展示，物理中如电流的方向、力的方向、磁场电场等，化学中如：反应装置中物质的量的变化、分子运动的模拟、正在发生的化学反应方程式等。生物中如：人体生理运动中多个器官的同步运动现象等。e、软件提供的实验内容要求具备极强的硬件适用性及延伸性，要求提供的资源内容已经可以应用在VR、3D中，当老师需要使用全沉浸式教学时，可通过二次采购同样的实验资源软件在VR、3D、VR/3D融合硬件中安装使用。 
f、 软件要求提供的实验资源需提供动手分步操作的互动探究实验资源，根据不同的实验操作动作，同步显示对应实验现象，操作错误时应有损坏现象，并提供操作提示。实验内容可实现对实验模型进行点选、拖拽、移动等一系列深度交互操作，并使用实验器材进行实验。所有设计的实验器材操作与真实实验器材结构和功能一样，操作逻辑须一致，所有实验步骤和真实实验相同，杜绝下一步、下一步的计算机点击式操作逻辑。
 g、软件要求提供的全部实验支持在任意视角下对实验进行观察和交互式操作。允许用户在实验操作空间中根据需求自由旋转观察视角，要求所有实验中的模型为3D高精度模型，支持无极放大，实验模型高保真。
15.支持实现信息化集体备课，包括但不限于下述功能（提供国家权威检测机构所出具的检测报告复印件并加盖公章）
a、发起集备：支持选择教案、课件、胶囊资源上传发起集备研讨， 支持设置多重访问权限，通过手机号搜索即可邀请外校老师，可用于跨校教研场景。
b、进入集备：支持搜索集备名称/老师 昵称、或按照学科/学段/年级/教材章节、我参与的/我发起的几个维度进行筛 选查看，支持电脑端进入集备页面。
c、集备研讨：参备人可通过评论区发 表观点，可对他人评论的观点进行点赞，评论消息支持实时提醒， 支持图片 的上传。
d、在线批注：参备人在可在线对教案 进行随文式批注，追加批注， 回复以及 查看实时批注消息。支持对课件进行打点式批注，可通过批注定位研讨内容，完成协同备课。
e、稿件编辑：完成研讨后，主备人可直接进入编辑页面编辑课件/教案，发布新稿件后，备课组进入下一轮研讨，更新稿件后会给参备老师同步教研动态。
f、稿件对比：可对集备中多稿的课件/教案/胶囊进行内容的横向对比，支持批注研讨过程数据对比回溯；
g、获取稿件：参备成员可以随时获取和下载每一稿中的集备稿件到云课件，进行编辑或引用。
h、完成集备：完成研讨后，可生成集体备课报告，集备终稿会自动上传到校本资源库，主备人可自定义上传目录，参备人可前往校本资源库获取集备终稿。
i、生成报告：支持生成集备报告，报告生成后，参备人可查看具体报告内容和下载报告。报告内包含集备信息、数据统计、研讨记录的具体内容。
j、视频研讨：支持在线发起多人视频 研讨， 研讨过程中可邀请校内外老师共 同参与， 会议主持人可对会议进行参会 人员的管理，包括邀请发言/开启禁言，共享屏幕等操作， 系统自动录制视频研 讨全过程， 会议结束后可自动形成视频 回放记录。
k、支持语音及视频会议记录，为音视频回放自动生成字幕， 对音视频研讨过程中的关键词和对话进行 智能提炼，支持倍速播放，回溯研讨内容。
16.为保证硬软件的使用兼容性，教学软件制造商需在软件开发和应用方面具有一定能力，软硬件须为同一制造商。
17.平台可接入国家级公共服务体系平台，并通过该平台枢纽环境进行体系内的资源服务及应用推广。（提供国家公共服务体系合同并加盖公章）
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	集中管理运维系统
	1. 专属工作台：支持设置显隐组件来定制专属工作台。支持通过设备总览组件快捷查看学校所有设备实时状态及达标情况。支持通过设备巡视组件实时了解教室和设备的情况。支持通过设备使用情况组件了解设备活跃分布及长时间未使用的设备情况，设置智能策略来对设备进行管控；支持通过软件使用情况组件掌握学校教师常用的教学软件，快速拦截风险应用；支持通过老师使用情况了解教师对信息化设备的使用率；支持通过网站访问情况了解设备上使用的常用网址，并可快速设置黑名单来禁止设备上的违规访问行为。
2. 设备治理建议：支持自定义设备类型及数量，掌握校内设备资产分布情况；支持根据老师、学科、设备三大维度查看设备使用排行，并提供信息化设备利用率提升指南。支持查看本校常用软件、网址访问排行、全校设备画面截图；支持查看设备网络负载、硬件负载情况，并提供网络优化、硬件升级指南。
设备巡视
1. 设备巡视：支持同时查看不少于20个教室的实时摄像头画面、设备屏幕画面；支持在一个显示界面同时查看单个教室内所有屏幕、所有摄像头的实时画面，以及所有麦克风的声音，其中摄像头画面可直接使用班班通自带摄像头；支持批量将学校已有网络摄像头导入系统内，同场地下的班班通设备会主动和网络摄像头建立连接，巡视时可调用网络摄像头查看教室实时画面；单台设备巡视时，支持远程发送文本消息、语音消息，支持记录备注、听课评价；支持巡视日志功能，可以回溯管理员的巡视历史。（提供国家权威检测机构所出具的检测报告复印件并加盖公章）
2. 个性化巡视：支持自定义巡视水印类型、水印内容及水印颜色等设置，设置水印后，巡视过程中的摄像头画面和设备屏幕画面都会增加水印信息；支持自定义过滤摄像头、麦克风。
3. 看班功能：支持管理者开启看班服务，开启/关闭看班的管控功能；拥有看班权限的老师可在移动端或PC客户端实时巡班，并进行基础远程管控。支持管理者为普通老师直接分配、普通老师自行申请后由管理者在平台审核开通的2种方式管理掌上看班的班级权限，所有权限调整均配备操作日志；支持通过教师、设备维度查看拥有掌上看班的权限明细，并支持快速调整权限。（提供国家权威检测机构所出具的检测报告复印件并加盖公章）
4. 点播巡视：支持根据班级课程表，自动获取正在上课或者即将上课的科目、老师列表，快速定位老师所在教室，实时远程听课；支持听课过程中针对本节课的教学过程进行评价，支持创建和使用多个评课表，并将评价记录于巡视记录。（提供国家权威检测机构所出具的检测报告复印件并加盖公章）
安全管控
1. 批量磁盘清理：支持远程批量清理设备磁盘；支持清理指定磁盘的指定文件夹；支持清理系统盘备份、缓存、日志等文件；支持迁移系统盘视频、图片、音乐、文档文件；支持格式化非系统盘磁盘。（提供国家权威检测机构所出具的检测报告复印件并加盖公章）
2. 冰点还原及穿透：支持远程向已冰冻的设备发送指令、安装软件，在设备正常关机时触发穿透动作，穿透完成后，设备即可使用已安装软件、执行已接收指令，且穿透过程中无需人为解冻。
3. 弹窗拦截：支持一键开启拦截能力；支持查看已上报的所有疑似风险窗口和上报次数，并支持拦截某个应用所有窗口、某个具体窗口；支持将某个应用、某个具体窗口加入白名单，不对软件进行拦截。
4. 流量监管：支持查看校内当日班班通设备流量使用的具体情况、带宽利用率；支持对设备进行限速设置。
5. 网址过滤：支持设置网址访问黑名单、白名单，限制所有设备的网址访问。
6. AI画面监测：支持AI自动监测设备画面色情、恐怖、暴力、游戏等风险内容或元素；支持设置警告内容，当监测到不良画面后自动提醒；支持将每天监测到的风险结果自动推送至公众号提醒管理；支持按设备、按画面维度回溯历史监测到的不良画面信息。（提供国家权威检测机构所出具的检测报告复印件并加盖公章）
数据治理
1. 设备概览：支持通过不少于五大维度，科学合理监测评估基建设备的稳定性；支持通过网络达标情况了解设备是否常态化联网；支持通过硬件达标情况了解设备使用年限、CPU/内存/磁盘等硬件的配置，通过流畅度情况了解设备CPU占用/温度、内存占用、系统盘容量占用的情况；支持通过安全达标情况了解设备启用安全防护服务的情况；支持通过设备应用情况来了解设备、教师在教学中的使用情况，包含：使用率、软件使用情况、网址访问情况。
2. 设备盘点：支持快速筛选全校所有设备各项指标的达标率，快速定位和识别问题设备；支持单设备查看详情，掌握设备的基础参数，以及各项指标的明细数据；支持快速导出全校所有设备的网络状态、硬件参数、流畅度、安全防护服务开启情况。
3. 个性化配置：支持管理者配置学校设备总览页需展示的组件内容、顺序；支持学校设置符合本校管理需要的设备使用率、网络/硬件/流畅度/安全达标率。
4.基建优化建议：支持解读设备运行数据，提供基建优化建议；支持根据网络带宽利用率分析网络稳定性并提供优化方案；支持根据硬件参数及流畅度达标情况分析设备运行稳定性并提供优化方案；支持根据安全服务开启情况分析设备运行风险并提供优化方案。
5.素养提升建议：支持分析解读教师使用数据，提供信息化素养提升建议；支持根据各学科/设备/老师使用数据分析经验丰富的老师，并提供信息化素养提升建议；支持根据不同类型软件的使用明细分析本校常用软件，并提供软件普及、替换或拦截建议。
校园宣传
1. 海量资源：系统内置图片宣传资源、视频宣传资源、海报模板，可直接选择进行发布，宣传内容包含但不限于劳动教育、卫生健康、心理健康教育、安全教育、理想信念教育、生态文明教育、名校介绍、党建文化主题内容；
2. 节目自定义：节目单支持添加自定义页面，自定义页面支持设置页面播放时长，支持颜色填充、背景图库、图片填充三种方式设置页面背景，支持添加文本、网页、倒计日、时间等通用组件，支持添加课表、值日生、评比等业务组件；
3. 多终端播放：支持面向班班通设备、班牌设备、校园屏显设备发送节目单指令；支持实时预览内容，支持设置按照每周循环播放、指定日期播放、自定义日期播放3种节目播放机制；支持播完即结束、指定时间循环播两种循环模式；支持同时添加不少于5个不同的播放周期，进行定时播放；
4. 节目单管理：支持通过后台进行所有节目的统一管理，可以查看节目发布设备及其在设备上的发布状态，可以对节目进行一键播放与暂停；支持草稿箱功能，未发布的节目可以保存至草稿箱。
5.时事转播：支持实时强制转播时事新闻，设备执行播放任务过程中可由学校老师扫码验证身份后退出本次转播服务执行；支持新闻网页地址、纯视频文件2种转播方式；支持立即、定时、周循环3种循环模式；支持指定设备定向发布内容；支持查看执行结果和计划列表。（提供国家权威检测机构所出具的检测报告复印件并加盖公章）


五、商务要求

说明：带“★”号条款必须满足或优于，否则视为无效投标。
	序号
	商务条款
	内    容

	1
	总体要求
	1.1投标人须提供现货、全新、符合国家质量检测标准或具有中国商检部门合格证明的设备（包括零部件），并符合招标货物技术要求的规格型号和技术性能，随机附有产品合格证书、保修卡。

	
	
	1.2中标人应向采购人提供完整的中文技术资料一套（技术说明书、使用说明书、检测验收标准等）。各项指标和参数应符合检测验收标准，采购人有权委托有资质的检测单位或机构对所提供的产品进行检测。中标人应提供设备的出厂检验报告、合格证书，并且预先提供检测验收标准，填写验收报告书，供最终双方确认所用。

	
	
	1.3如遇厂方兼并或代理商不再代理该产品，须与采购人做好移交手续。本合同、协议继续有效。

	
	
	1.4中标人提供的产品必须符合相关标准和规范的要求，技术指标达到合同要求。中标人提供的产品必须检测合格，且是全新的、未使用过的，其质量令用户满意。产品上应印制或粘贴产品标识牌，包括：厂商名称、产品名称、规格型号等。产品装箱单中应提供产品清单、检测报告、合格证、说明书等资料。若中标人提供的产品上没有相关标识，又不能证明其合法来源，一律按照不合格产品处理。

	2
	验收要求
	2.1设备的验收严格依照国家相关规定和冶教装备[2019]1号文件执行，验收分为：项目学校验收、质量监督部门和教育主管部门验收。

	
	
	2.2在清点货物之前，中标人提供的产品应处于原始的、完好的包装状态。如遇产品在交付前已被拆封，或者证实产品与合同不符，采购人有权拒绝接受或要求更换。

	
	
	2.3设备安装调试完毕后，中标人应通知采购人组织验收。在验收前，采购人将委托有关检测部门对中标人提供的设备进行质量检测。

	3
	投标人综合能力
	3.1投标人须有针对产品培训的方案，并具备相应人员，能够切实可行的做好产品培训工作。

	
	
	3.2投标人须有针对本项目有合理的进度安排。

	4
	投标人售后服务能力
	4.1投标人须有针对产品提供书面全方位售后服务方案：包括但不限于各供应商的售后服务承诺、维修响应计划及维修服务能力、售后服务体系等方面。

	6
	★交货承诺
	投标人在参与本次投标时，须提供交货设备与招标要求和投标文件响应承诺相符，若不符，自愿接受采购人处以合同总金额10%的罚款的处罚。（提供承诺函）

	7
	★工期要求
	合同签订之日起20个日历日。（提供承诺函）

	8
	★质保要求
	所投产品质保期三年。（提供承诺函）

	9
	★付款方式
	不实行预付款，产品交货安装完成并经验收合格后付合同总价款的100%。（提供承诺函）


